안전 및 품질 현장 점검 사진

▣ 현 장 명 : 항동지구 조경공사

▣ 점검위원 : 유길환(건설안전)

□ 시정사항

사 진 1		사 진 2
■ 수방자재 창고 수방용 펌프 등 장비 추가 보완		■ 관리사무소 토사가 우기시에 흘러내리지 않도록 조치

사 진 3		사 진 4
■ 경관 광장 작업장 핸드그라인더 커버 씌우고 작업		■ 옥외용 전기소켓 노후된 것 교체, 전선은 바닥에 띄워서 가공

안전 및 품질 현장 점검 사진

▣ 현 장 명 : 항동지구 조경공사

▣ 점검위원 : 유길환(건설안전)

□ 시정사항

사 진 5		사 진 6
■ 관리동 입구 발판을 안전발판으로 교체		■ 관리사무소 2층 테라스 입구 머리충돌위험 표식 설치, 중간발판 설치

사 진 7		사 진 8
■ 관리사무소 테라스 주변 수평난간 설치		■ 관리사무소 2층 틀비계 작업대 상부발판 부족하므로 보완

안전 및 품질 현장 점검 사진

▣ 현 장 명 : 항동지구 조경공사

▣ 점 검 자 : 서봉식(재난안전부)

□ 시정사항

사  진 1

■ 단열재 단면 결손부위 보강