우기 대비 재난위험시설 안전점검결과 보고

( 도시기반시설본부)

□ 총  괄

구 분		점검개소 (공사장)	지적건수	조치사항
				현지시정	시정조치 중
총 계		56	109	103	6
대형공사장	소 계	56	109	103	6
	대형토목공사장	50	107	101	6
	대형건축공사장	6	2	2	-
점검연인원	총 142명(공무원 56명, 외부전문가 86명)

□ 지적사항 세부내용

연번	공 사 명	위 치	지적내용	조치내역	완료예정일
1	서남분뇨처리 증설 및 시설현대화사업	강서구 양천로 201	지하2층 북측 침사지주변 안전시설 설치요망	설치완료
2		강서구 양천로 201	수방자재창고 앞 비상연락망 설치요망	설치완료
3		강서구 양천로 201	동측 쉬트파일 상부 배수로 토사퇴적 정비	정비완료
4	강남순환도시고속 도로 4공구	소하JCT UP RAMP A1 사면	교대후면 사면부 우천시 토사유출 정리후 방수천막 등으로 보호조치 요함	사면부 방수천막 설치완료
5		소하JCT UP RAMP A1	교대 점검시설 보완설치요함	교대점검통로설치완료
6	강남순환도시고속 도로 5공구	시점부	통로박스 사면 낙석방지망 설치 미흡	낙석방지망 보강설치 완료
7		시점부	횡배수관 맨홀기초구간 양수상태 미흡	양수 조치 완료
8		종점부	현장내 배수로 정리상태 미흡	현장 내 배수로 정리완료
9		종점부	라이닝대차 가설전선 콘센트 파손	해당 콘센트 교체 완료
10	강남순환도시고속 도로 6-1공구	Ramp-C	바닥 정비상태 미흡	바닥 정비 및콘크리트 타설 완료
11		신림1터널 4차로	철근대차 기둥(켄틸레버)보강 요망	단관파이프 사보강 완료
12		신림1터널 3차로	거푸집 버팀용 철근 캡 사용하여 찔림 방지	철근캡 설치 완료
13		낙성대 지하차도	지하차도 계단 설치미흡 (난간대 고정 및 방망설치)	지하차도 계단조치 완료
14	강남순환도시고속 도로 6-2공구	시점부 가시설	토류판 보강상태 미흡	토류판 보강
15		시점부 외부 갱구부	터널시점 외부 U형측구안 낙엽제거 요함	낙엽 제거
16		시점부 강재 제작장	불티방지막 보수 요함	보수
17		시점부 내부 가설휀스	점검통로 청소요함	청소

연번	공 사 명	위 치	지적내용	조치내역	완료예정일
18	강남순환도시고속 도로 7-1공구	P2(성산)	법면이동 계단설치	계단설치
19		P2(성산)	법면세굴방지 천막보양	천막보양 설치
20	강남순환도시고속 도로 7-2공구	성산방향 2+350	피난유도등 미작동	피난유도등 작동완료
21		수서방향 집진갱	집진갱 출입차단 휀스 정리불량	출입차단 휀스 재설치 완료
22		수서방향 1+900	분전함 미시건	분전함시건완료
23	강남순환도시고속 도로 8공구	주암교 A1 하부	우수관 방류구 이물 질로 인한 배수불량	방류구 이물질 제거 완료
24	암사대교 건설공사	아천IC Ramp-K	토공부 사면 유실	사면 복구완료
25		아천IC 광장부	토공부 사면 유실	사면 복구완료
26		아천IC Ramp-FP3	코핑 상단 안전난간 훼손	코핑 상단 안전난간 복구완료
27	남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사	삼환아파트앞	우수받이 배수불량	우수받이 정비
28	응봉교 확장 및 성능개선공사	철근가공장	카고크레인 사다리 미끄럼 방지 조치 미흡	사다리 미끄럼 방지 조치 완료
29		시점부 P-5	워킹타워 사용 후 잠금장치 시건상태 불량	워킹타워 잠금장치 원상복구
30		시점부 P-3	개인보호구 착용상태 미흡 (방진마스크)	개인보호구(방진마스크)착용 후 작업
31	구리암사대교 연결도로 건설공사	1+450 ~ 2+100	임시배수로 최종 배출장소까지 연결 필요	집수정까지 임시배수로 연결
32	월드컵대교 건설공사	북단IC Ramp-A	법면 보호조치 미실시	법면 보호천막설치 완료
33		강교조립장	강교조립장 저지대에 강관파일 방치	강관파일 이동조치 완료

연번	공 사 명	위 치	지적내용	조치내역	완료예정일
34	동부간선도로 2공구	STA. 3+400~470 STA. 3+720~855	6월20일까지 제방복구 (호안블럭포함) 및 건설자재 반출 완료할 것	제방복구 및 건설자재 반출토록 조치하겠음.	6월20일
35		STA. 3+720~855	크레인 작업반경내 접근금지 시설 보완할 것	크레인 작업반경내 접근방지조치 완료
36		STA. 3+400~855	공사중인 고수부지와 하상은 원상태로 복구할 것	공사중인 고수부지와 하상을 원상태로 복구
37		STA. 0+310~0+330 (연결로측점)	육상구간연결로(STA. 0+310~0+330) 구간중 버팀보가 제거되어 비지지장이 길어진 구간에 RAKER 설치 등 대책 강구할 것	육상구간 연결로(STA. 0+310~0+330 구간에 RAKER 설치 완료
38	서남권 돔야구장 건립공사	지하2층 집수정	침사지 정비미비	침사지 정비 완료
39		지하2층 기계실 집수정	양수기 작동상태 불량	교체후 작동상태 확인(양호)
40	IT COMPLEX 건립공사		이상없음
41	장충체육관 리모델링공사		이상없음
42	시립노원장애인 복지관재건축공사		이상없음
43	돈화문국악예술당건립공사		이상없음
44	서울과학관 건립공사		이상없음
45	지하철9호선 915공구	927정거장 #4 출입구	물고입 발생	빗물받이 신설 완료
46	지하철9호선 916공구	928, 929 정거장	이상 없음	-
47	지하철9호선 917공구	930 정거장	이상 없음	-
48	지하철9호선 918공구	931 정거장	이상 없음	-
49	지하철9호선 919공구	933 정거장 시점부 (34K083)	빗물받이 청소 미흡	빗물받이 청소 완료
50	지하철9호선 920공구	934 정거장	이상 없음	-

연번	공 사 명	위 치	지적내용	조치내역	완료예정일
51	지하철9호선 921공구	935 정거장 중간부 (올림픽공원남4문)	빗물받이 청소 미흡	빗물받이 청소완료
52		935 정거장 시점부	빗물받이 청소 미흡	빗물받이 청소완료
53		936 정거장 중간부	빗물받이 청소 미흡	빗물받이 청소완료
54		935 정거장 중간부	도로부 복공판 접합부 파손	복공판 접합부 보수완료
55	지하철9호선 922공구	937 정거장 #1 출입구	빗물받이 청소 미흡	빗물받이 청소완료
56	지하철9호선 923공구	본선 1구간 중간부 (40K 600)	빗물받이 청소 미흡	빗물받이 청소완료
57		938 정거장 중간부 (40K 820)	EGI휀스 고정 미흡	EGI휀스 고정완료
58	탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사	최초침전지 우측	적치토사 관리미흡	토사유출 방지시설 설치
59		최종침전지	최종침전지 공사부산물 유입방지천막 관리미흡	천막재설치 완료
60		포기조 하부	기존크리트기둥 깨기후 부산물 현장 방치	즉시청소 완료
61	서남물재생센터 고도 처리 및 시설현대화사업	사면부배수로	우기전 배수로 관리 공사장주변배수로관리	배수로 조치완료
62	마곡지구내 재생수 및 공급시설 설치공사	토공사	낙하물방지망 추가설치 요망	설치완료
			사무실 법면부 안전 보강조치	보강조치
			아스팔트 다짐불량	표층재다짐
63	중랑물재생센터 고도 처리 및 시설현대화	토공 및 구조물 공사 등	안전망 부분파손	보수완료
			철근 과다 적재	이전조치
			안전난간 미설치	설치완료
			전선노출 감전 예방조치	노출피복 조치완료
64	잠원2 빗물펌프장	토공사 등	집수정 주변 방수포 미 설치	설치완료
			사면부 방수시트 설치 요망	설치완료
65	신림2빗물펌프장 설치공사	토공사 등	도림천변 자재 적치구간 우기전 정리 요망	정비완료
66	신월빗물저류배수 등 방재시설확장	토공사 등	특이사항 없음
67	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	토공사 등	특이사항 없음
68	위례신도시 차집관로 증설공사	토공사 등	특이사항 없음

연번	공 사 명	위 치	지적내용	조치내역	완료예정일
69	우이1공구	차량기지	백운천 수로박스 수위계 설치관리 요망	수위계 설치완료
70		L01정거장	집수정 청소	집수정 정비완료
71		L03정거장	배수로 정비	배수로 정비완료
72	우이2공구	L05,06E환기구	작업구 하부 안전시설설치 요망	접근금지 안전시설 설치 완료
73		본선5구간	점멸등 보수 요망	점멸등 보수완료
74		L07정거장	이동통로 통행 수월토록 정비 요망	가시설 철거 등 조치완료
75		L07정거장	가설전선 정리 요망	정비 완료
76	우이3공구	L10 정거장	빗물받이 정비 요함	빗물받이 정비 완료
77		L08 정거장	수방창고 내 공사 자재 반출 요함	수방창고 내 공사자재 반출 완료
78	우이4공구	L11 정거장	지상 빗물받이 청소	조치완료
79		L11 정거장	지하 우수관 매달기부 고정쇄기 설치	조치완료
80		L12 정거장	지상 경광등 교체	조치완료
81		L12 정거장	지하 도시가스관 경고 표지 청소	조치완료
82	용마터널 민간투자 건설공사	STA 0+560	시점부 환기소 법면 배수로 낙엽제거 요함	배수로 낙엽제거 완료함
83		STA 0+480	빗물받이 퇴적된 토사 청소 요함	빗물받이 퇴적된 토사 청소 완료
84		STA 0+120	빗물받이와 포장면 단차부 정비요함	빗물받이와포장면 단차부 타설하여 정비완료
85	율곡로(창경궁앞)도로구조개선공사	종묘측 3차 가시설 종점부	띠장 보걸이 차량 및 장비에 의한 훼손, 상태불량	흙막이 전체구간 점검 및 보수예정	6/20까지
86		종묘측 1차 가시설 상부	집중호우시 기존우수관으로 유도되는 빗물의 오버플로우 가능성이 있으며, 현장내 집수정으로 우수유도가 필요함	측구보강하여 집수정으로 유도 처리 예정	6/20까지

연번	공 사 명	위 치	지적내용	조치내역	완료예정일
87	율곡로(창경궁앞)도로구조개선공사	구조물공작업구간	고속절단기 사용시 불티방지시설 설치하여 작은 불씨도 중점관리할 것	불티방지카바를 현장에 배치하여 작업
88	용비교~행당중간 도로개설공사	교각 9번	코핑폼 안전난간 지주대 보완요함	보완조치
89		교각 9번	코핑폼 측면 발판 보완 요함	보완조치
90		교대 2번	가시설 및 표면수 처리 및 계측관리 철저	관리철저
91		교대 2번	코핑부 사면하부 마대 설치	마대 설치
92		가교	수방기간내 가교난간 제거	제거 예정	6월 25일
93	서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사		이상없음
94	방화대교남단 접속 도로개설공사	STA. 0+465	도수로 연결부 미시공		6월 18일
95	동부간선도로 3공구	STA. 4+500	호안블록 피복토 밀실하게 채움 관리요망	밀실하게 채움
96		STA. 6+550	파일 연직도 유지 및 장비이동 시 안전관리요망	파일연직도 유지 및 안전관리자 배치하여 안전관리
97		STA. 4+350 STA. 4+500	호안블록 연결부 처리 및 굴곡부경사 조정	조치완료
98		STA. 4+350 ∼ 400	고수부지 내 적치자재 조속 처리 요망	자재정리 및 반출
99	신사사거리~고양시계	터널 종점부	추락방지시설 설치	안전망 설치
100		종점부사면	계곡부에서 현장 유입 우수처리용 배수로 미설치		6월 20일
101		신사씨티 아파트방면	유수의 낙하방지공 설치	설치완료
102	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	종점 접속교	가시설 뒷채움 미흡	조치완료
103		종점 접속교	폐기물 방치	폐기물반출
104		종점 접속교 교각P1~교대A2	보조기층 면관리 철저	우기시 천막덮어서빗물 침투 방지

연번	공 사 명	위 치	지적내용	조치내역	완료예정일
105	신림~봉천터널2공구	낙성대 1662-10	가배수로 정비	정비 완료
106	보행광장 설치 및 고척교 확장공사	광명방향	구조물 구배 낮은곳 배수로 확보	양수기 설치
107		광명방향	도로 우수 유입 방지를 위한 마대쌓기 및 배수로 확보	우수 유입방지마대쌓기
108		목동방향	배수로 확보를 위한 측구 (토사제거) 청소 시행	배수로 정비
109		목동방향	마이크로 공사장으로 우수 방지를 위한 마대 쌓기 및 양수기 추가 확보	우수 유입방지 마대 쌓기
110		남측 A1	배면 뒷채움부 우수 (우수침투방지)	몰탈 보수
111		남측 A2	배면부 천막으로 보호 조치(우수침투방지)	천막 덮기
112		북측 A2	배면부 균열보수 (우수침투방지)	균열 보수
113		북측 A2	터파기 사면부 보호 조치	사면보호
114	천호대로(광나루역) 확장공사	본선구간	U형 측구 내부 퇴적물 준설요망	준설완료
115	선사로~고덕지구간 도로확장공사	전구간	우기대비 배수구 정비 (청소 및 제초 작업)	배수구정비 청소및 제초작업완료
116		STA.2+600 ~2+700	성토 비탈면 유실부 보호 천막 노후	교체완료