의원 요구 자료 제출

시 행	도시철도과-5597
결재일자	2019.5.24.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,교통정책과장

주무관		민자철도운영팀장	도시철도과장	교통기획관	도시교통실장	결재
최정하		손형권	代윤석환	이원목	05/24 고홍석
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 828번, 윤재옥의원, 행정안전위원회)

따로붙임 :      (국회․시)의원 요구자료 1부.  끝.

윤재옥 의원 (행정안전위원회, 자유한국당)

[ 요구번호 : 828번 ]

2. 최근 5년간(2015~2019.4월말) 서울시 지하철 사고 현황

- 연도/연번/사고일시/노선/사고내용/피해현황/조치현황

□ 의원님이 요구하신 자료를 아래와 같이 제출 드립니다.

2. 최근 5년간(2015~2019.4월말) 서울시 지하철 사고 현황(9호선, 우이신설선)

○ 9호선의 최근 5년간 사고 현황(철도사고, 운행장애)은 아래와 같음

- 연도별 사고 현황

구분	철도사고								운행장애 (지연운행)
	계	열차 사고	철도안전사고		사상사고
			화재 사고	시설 파손	철도교통		철도안전
					사망	부상	사망	부상
합계	4	1	1	0	0	0	0	1	2
2015년	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2016년	1	-	1	-	-	-	-	-	1
2017년	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2018년	2	1	-	-	-	-	-	1	1
2019년 4월 말까지	0	-	-	-	-	-	-	-	-

- 세부내용

연번	연도	발생일시	발생내용	피해현황	조치현황
1	2015년	2.23 (19:40)	승강장 천정판넬 탈락으로 승객부상	부상(경상) 1명	전 역사 천정보강공사 등
2	2016년	1.29 (08:54)	마곡나루역 전기실 비상축전지 전기화재	비상측전지 전소	전 역사 동종품 전수교체 등
3	2016년	12.31 (04:42)	관제신호설비(TCC) 장애발생	17분 지연운행	관제신호설비 기능개선 등
4	2018년	2.23 (03:40)	작업차(레일연마차) 레일연마 중 탈선	레일연마차 소손	자체탈선복구장비 개선, 작업자 안전관리체계 강화 등

<표 계속>

연번	연도	발생일시	발생내용	피해현황	조치현황
5	2018년	8.17 (02:40)	전기실 정기검사 중 직원 감전 발생	부상 1명	작업절차 개선 등 재발방지 대책 수립
6	2018년	12.10 (12:05)	개화역 선로전환기 불일치 장애발생	18분 지연운행	해당 선로전환기 신품교체 및 전 구간 전수검사 등

○ 우이신설선의 최근 5년간 사고 현황(철도사고, 운행장애)은 아래와 같음

- 연도별 사고 현황

구분	총계	2017년	2018년	2019.4월
철도사고	2	1	1(사상)	-
운행장애	6	-	3	3

※ 우이신설 도시철도 개통일 : 2017. 9. 2.

- 세부내용

연번	연도	사고일시	노선	사고내용	피해현황	조치현황
1	2017	12.25. 05:54	우이신설선 (북한산 보국문역)	전차선 파손으로 인한 열차운행 중단 (전동차 집전장치와 전차선간 비정상적 접촉)	8시간 (운행중단)	-램프 첫 번째, 두 번째 지지대 앵커불트 풀림방지 설치 -세라믹인서트 도상부착 불량개소 보완시공 -램프구간 끝단 추가 지지대 보완시공 -본선 지지대 볼트 교체작업 중(10월 중 완료예정)
2	2018	3.5. 19:03	우이신설선 (신설동역)	선로전환기 불일치 발생으로 열차운행 중단 (선로전환기 텅레일부 이물질 유입)	2시간5분 (운행중단)	-선로전환기 제어계전기 일제교체 -사고복구장비 주요역사 분산배치 -신호분야 직원 R/H 시간대 신호기계실 상주 -선로전환기 응급조치 교육 시행 -선로전환기 불일치 발생시 조치 비상훈련 실시 -전차선단전에 대한 지침 수립 등

<표 계속>

연번	연도	사고일시	노선	사고내용	피해현황	조치현황
3	2018	3.17. 12:01	우이신설선 (솔샘~ 정릉역)	신호장애로 인한 열차점유상태 확인불가로 열차운행 중단 (솔샘역 신호기계실 UPS내 입력단 퓨즈 1개 용단)	1시간36분 (운행중단)	-관제설비와 무정전전원장치간 통신 두절시 팝업 표시 및 경고음 송출 개선 -무정전전원장치 표시 상태 개선 -장애발생 팝업표시 추가
4	2018	8.4. 08:52	우이신설선 (솔샘역)	전동차 주행불능 (주 스위치 아크 용손 접지)	1시간34분 (지연)	-주 스위치 신품 교체 -전편성 주 스위치함 특별점검 완료 -주 스위치함 개선 완료 (10월18일) (풀림방지 와셔 적용, 고정볼트 길이 연장, 고정볼트 변경, 고정용 록 타이트 도포)
5	2018	12.14. 20:22	우이신설선 (가오리역)	승객이 계단을 내려오던 중 발을 헛디뎌 넘어짐 (119 현장출동 이송조치하였으나 사망)	-	-편의시설 및 계단이용시 주의사항 홍보방송 지속 시행 -편의시설 이용개소 안전표지판 부착 -이용시 주의사항 안내 배너 설치
6	2019	1.9. 12:12	우이신설선 (삼양사거리역)	삼양사거리역 진입 중이던 열차가 PSD 알람경보 발생으로 정차 (제작사 삼양사거리역 UPS 하자보수 작업 부적정)	14분(지연)	-휴먼에러 예방 대책 수립완료 -UPS 장애 발생시 고장 알람기능 설치
7	2019	1.18. 15:20	우이신설선 (북한산 우이역)	북한산우이역 진입중 정차 (전동차 3번 브레이크 고장 현시)	13분(지연)	-BOU 함내 POWER PCB 등 일제 점검 -전차량 BOU함 내 카드 전수 점검 -전동차 제동장치 회로도 수정
8	2019	4.23. 12:33	우이신설선 (성신여대입구~ 정릉역)	제1193 궤도낙하 발생으로 성신여대입구 출발지연 (솔샘역 신호기계실 1계 디렉션 계전기 불량)	5개열차 18~24분 (지연)	-궤도회로 계전기 변색여부 일제점검

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도시철도과)	담당사무관	손 형 권
	☎2133-4357	주무관	최 정 하
	작 성 일 : 2019. 5. 23.

이곳에 본문을 입력하세요