문서번호	급수운영과-12084
결재일자	2014.6.16.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		박혁순	06/16 김영삼
협조

하수관 부설에 따른 상수관 이설 검토 보고

중부수도사업소

(급수운영과)

하수관 부설에 따른 상수관 이설 검토 보고

(신당동 333-35)

중구청에서 이설 요청한 하수관 부설 구간내 저촉 상수관 현장 조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 현  황

○ 공   사  명 : 2014년 하수시설물 유지보수 및 수해방지공사

○ 시  행  자 : 중구청 안전치수과

○ 저 촉 구 간 : D=200mm, L=4m(신당동 333-35 앞)

○ 요 청 내용 : 지장 상수도관 이설요청

※관련공문 : 중구청 안전치수과-11196(2014.06.09)호 상수관 이설 요청

2. 조사결과

○ 800mm 하수관 부설에 따른 기존 상수관 저촉

- 저촉 상수관 : 배수관 D=200mm(1999/DCIP), L=4m, h=1.2m

3. 검토의견

○ 저촉되는 상수도관에 대하여 원인자(중구청) 자체 이설토록 별첨과 같이 “이설

승인조건”을 부여하여 시행토록 회신코자 하며,

○ 원인자부담금 산출

공 사 명	공사위치	원 인 자 (납 부 자)	고 지 금 액 (합계 1매)	비 고
신당동 333-35 상수관 이설공사	신당동 333-35 앞	중구청 안전치수과장	-퇴수비용 : 78,000원(39㎥) -출동경비 : 247,050원 -측 량 비 : 0원 계 : 325,050원	요금과 부과 의뢰

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금 납부토록 처리하며, 이설승인조건이 이행될 수 있도록 만전을 기하고자 합니다.

첨부 : 1. 이설구간 위치도 및 이설단면도 1부.

2. 원인자부담금 내역서 1부.

3. 이설승인조건 1부. 끝.

【 별첨 1】

이설구간 위치도

저촉구간(상수관)

D=200mm, L=4m

신설 하수관거

D=800mm

이설표준 단면도