정기점검보고서(북한천다리)

등록번호	시설보수과-4600
결재일자	2019.5.28.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
권순회		신동헌	05/28 이학구
협 조	주무관			전휘기

시설물명	북한천다리	시설물 개 요	B=25m, L=40m	법정구분	법정외	준공년도 1998년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		권 순 회
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘19. 05. 24(금)

∘ 점검구간 : 교량 상,하부 전구간

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		사진번호
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	보도부	잡초서식	-	-	기동반 조치완료	완료	-
2	포장	미끄럼 방지포장 파손	-	-	보수완료	완료	-

∘ 금회 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	포장	포트홀	-	-	기동반 조치예정	-	2019-0524-1
	교대	시건장치 망실	-	-	일상유지보수예정	-	2019-0524-2

시설물점검표

○ 시설물명 : 북한천다리

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과(계획)	비 고
슬라브	특이사항 없음	-
벽 체	〃	-
기 둥	〃	-
포 장	포트홀	직영반 조치예정
신축이음	특이사항 없음	-
옹 벽	〃	-
난간,연석	〃	-
배수시설	〃	-
부속시설	〃	-
기 타	점검사다리 시건장치 망실	일상유지 조치예정
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	-	-

2019. 5.  27.

점 검 자 : 직급)시설6급        성명  권순회 (인)

직급)관리운영6급    성명  마순원 (인)

사진대지

지적사항	포트홀	사진번호	2019-0524-01

지적사항	시건장치 망실	사진번호	2019-0524-02