차집관로시설물 점검결과 내용 목록

연번	하천명	위 치	시설물명	규 격	정비할내용	비 고
1	대동천 (우안)	복개우안 종점상류50m지점	차집관로		차집관로 턱받이 누수	직영작업완료
2	대동천 (우안)	복개우안 종점상류 120m지점	차집관로		차집관로 턱받이 누수	직영작업완료
3	대동천 (우안)	복개우안 종점상류 150m지점	차집관로		관로상판 파손	직영작업완료
4	대동천 (우안)	복개우안 종점상류 60m지점	우수토실		내부누수	직영작업완료
5	대동천 (우안)	대동1교하류 40m지점	맨 홀		맨홀내부 누수	직영작업완료
6	대동천 (우안)	시점하류 160m지점	우수토실		내부누수	직영작업완료
7	무수천 (우안)	세일교상류 10m지점	차집관로		관로세굴	직영작업완료
8	무수천 (우안)	세일교상류 20m지점	차집관로		관로세굴	직영작업완료
9	성북천 (우안)	복개입구	우수토실		문짝파손	연간단가 작업지시
10	성북천 (우안)	성북경찰서 앞	우수토실		그레이팅 유실	연간단가 작업지시
11	인수천 (우안)	백운교하류 복개구간	차집관로		집수정덮개 유실	연간단가 작업지시
12	인수천	전경부대식당1. 앞	차집관로		관로세굴	직영작업완료
13	인수천	전경부대식당2. 앞	차집관로		관로세굴	직영작업완료
14	인수천	한일교기준 하류 60m지점	차집관로		관로세굴	연간단가 작업지시
15	중랑천 (우안)	성원상떼빌 405동 앞	환기구		불작동 교체요구	연간단가 작업지시
16	중랑천 (우안)	월릉교교각 옆	환기구		불작동 교체요구	연간단가 작업지시
17	중랑천 (우안)	이화교 상류 50m지점	환기구		훼손 및 불작동	연간단가 작업지시
18	중랑천 (우안)	장평교~군자교 삼성레미안 101동 앞	환기구		훼손 및 불작동	연간단가 작업지시
19	중랑천 (우안)	장평교 상류 150m지점삼성레미안 204동 앞	환기구		불작동	연간단가 작업지시
			이하공란