문서번호	계량기검정과-1601
결재일자	2019.6.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
최종우		代류병일	06/28 김재겸
협조	주무관		김윤곤
	주무관		김광근

기준부피탱크(부피 측정) 교정계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6. 27.

품 질 시 험 소

(계량기검정과)

기준부피탱크(부피 측정) 교정계획

○ 우리 시험소에서 검정 기준기로 사용하는 기준부피탱크는 검정의

정확도를 판정하는 매우 중요한 검정장비로서, 엄격한 품질관리를      위해 법령에 따라 정기적으로 교정을 실시토록 되어 있는 바,

○ 기술표준원에 등록된 전문 교정기관에 의한 교정을 실시하여 검정의     정확도 유지는 물론 신뢰도 확보에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련법령

	계량에 관한 법률
제39조(측정기기의 교정) ① 「국가표준기본법」에 따른 측정기기 중 상거래 또는 증명에 사용 하기 위하여 교정이 필요한 대통령령 으로 정하는 교정대상 측정기기를 사용하려는 자는 같은 법 제14조제3항에 따른 국가교정업무 전담기관으로부터 같은 법 제3조제16호에 따른 교정을 받아야 한다.

교정을 받아야 하는 측정기기	교정주기
1. 계량기 형식승인ㆍ검정 또는 정기ㆍ수시검사에 기준으로 사용하는 다음의 측정기기
가. 기준 분동
1) 주철제 및 연강제 기준 분동	2년
2) 그 외의 기준 분동	4년
나. 기준 부피 탱크	2년
다. 기준 가스미터	2년
라. 기준 액체용 유량계	2년
마. 기준 전력량계	2년
2. 곡물수분측정기(벼의 상거래용으로 휴대형에 한정한다)	2년

Ⅱ		교정대상

□ 기준탱크 15개

- 20ℓ: 2개, 50ℓ: 3개, 100ℓ: 3개, 200ℓ: 5개,

1000ℓ: 1개, 10000ℓ: 1개

Ⅲ		세부사항

□ 교정 예정일: 2019. 7월 중.

□ 교정 업체: KTL(경기도 안산시 상록구 해안로 723(사동)

(주)삼덕과학(경기도 구리시 사노동 331-3)

□ 지출 방법:

○ 100ℓ~10000ℓ: 마스터미터법 개발로 수수료가 저렴한 KTL에서 교정하고 일상경비교부 후 무통장입금

○ 20ℓ, 50ℓ:  기존 교정 경험이 많은 ㈜삼덕과학에서 교정 하고 일상경비교부 후 무통장입금.

□ 소요예산 : 7,053,420원

○ ㈜삼덕과학(20~50ℓ): 1,465,200원

○ 한국산업기술시험원(100ℓ~10000ℓ): 5,588,220원

□ 예산과목 : 건설공사품질수준향상,건설공사품질관리사업,

건설자재품질시험, 시험연구비

Ⅳ		기대효과

○ 법령에 의한 정기 교정검사 실시로 정확성 확보

○ 수도미터 민원검사 시 검정의 신뢰성 제고

붙임: 1. 견적서(20ℓ, 50ℓ) 1부.

2. 견적서(100ℓ~10000ℓ) 1부.

3. 산출기초조사서 각 1부.

4. KORAS 인증 시험서 각1부.  끝.