				★차장			팀장	도로환경처장	도로관리본부장
문서번호		도로환경처-7150
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2019.09.09.
공개여부		공개
2019/2020년 자동차전용도로 제설용역 시행계획
			2019.
						도로환경처

2019/2020년 자동차전용도로 제설용역 시행계획

자동차전용도로 제설 관리노선에 대해 효율적이고 신속한 제설작업을 통하여 겨울철 강설 및 결빙으로 인한 도로상 안전위해 요인을 제거함으로서 도로 이용 시민들에게 안전한 도로환경을 제공하고자 함

1	관련근거

○ 자동차전용도로 통합관리 추진계획(행정부시장방침 제134호 ‘14.4.17)

○ 자동차전용도로 관리 일원화에 따른 제설업무 이관계획(도로관리과-12319, ‘15.8.7)

○ 자동차전용도로 제설 운영계획(도로시설과-1352, ‘15.10.02)

2	관리현황

○ 제설기간 : 매년 11.15 ～ 익년 3.15 (4개월)

○ 제설구간 : 88.89km

노선(수)	연장(km)	교량(km)	램프(수)
9	87.49	1.4	136

○ 제설방법 : 혼합(직영+용역)

○ 인원 및 장비 : 183명(직영138, 용역45)/170대(차량 75, 장비 95)

▶ 2018년 가용인력                                        (단위 : 명)

총원	직 영						용 역
	소계	운전원	작업원	상황 요원	정비원	도로 관리처	소계	운전원	굴삭기조종원	작업원 (상하차 지원)	상황 요원
183	138	68	35	16	6	13	45	27	7	10	1

▶ 2018년 차량 및 장비                                      (단위 : 대)

계	제 설 차 량(75)								제 설 장 비(95)
	공단(41)				용역(34)				공단(95)
	소계	다목적 (16t)	물청소 (12t)	작업차 (1~3.5t)	소계	덤프 (15t)	작업차 (2.5~ 4.5t)	굴삭기 (0.6w)	소계	살 포 기(58)			제설 삽날	교반기 및 탱크	자동염수살포장치
										대형	중형	소형
170	41	13	3	25	34	11	16	7	95	23 (직12 용11)	8 (직6 용2)	27 (직12 용15)	34	2	1

3	전년도 대비 달라진 사항

○ 제설구간 증가 : 램프 2개소 (135 ➡137)

▶ 동부간선도로B(양방향) 장지지하차도 진출입 램프 2개소 신설(9~10월 개통예정)

○ 용역차량 2대(34 ➡36), 운전원 2명(34 ➡36) 증가

▶ 내부순환로(정릉↔동부접속, 11㎞) 제설작업구간 단축(신속한 초동작업)을 위해

용역 15톤 덤프 1대 (11 ➡12대) 추가배치(보강)

▶ 동부간선도로B(양방향) 장지 지하차도 진출입 신설램프 신속한 제설작업을 위해

용역 2.5톤 작업차 1대 (16 ➡17대) 추가배치

○ 용역 작업원 1명(10 ➡11명) 증가

▶ 북부간선도로·동부간선도로A 각 1명(총 2명) 증가, 동부간선로B 구간 1명 감축

(※ 제설차량 및 인력 비교표 : 붙임)

○ 살포기 신규 구매 및 노후 살포기 교체 : 13대(대형4, 중형4, 소형5)

4	2019/2020년 제설 용역 추진계획

가. 추진방향

○ 제설 일부 취약구간 및 신설 램프에 용역차량(인력)을 보강하고 나머지 구간은 공단 직영차량(인력)을 최대한 활용

※ 전년대비 비교

구 분		2018	2019	증감	비고
계		75대	79대	증 4대
직영 차량		41대	43대	증 2대	- 내부순환로, 동부간선도로B 각 1대(1톤) 배치
용역 차량	소계	34대	36대	증 2대	- 내부순환로(정릉↔동부접속) 15톤 덤프 1대 보강 - 동부간선도로B(신설램프) 2.5톤 1대 보강
	15톤 덤프 (대형 살포기)	11대	12대	증 1대
	4.5톤 (중형 살포기)	4대	4대	-
	2.5톤 (소형살포기)	12대	13대	증 1대
	굴삭기	7대	7대	-

구 분			2018	2019	증감	비고
계			127명	132명	증 5명
인력	직영	소 계	82명	84명	증 2명	- 운전원 2명 추가
	용역	소 계	45명	48명	증 3명	- 내부순환로(정릉↔동부접속), 동부간선도로B 운전원 각 1명 증가 - 북부간선·동부간선도로A 작업원 각 1명 증가, 동부간선도로B 작업원 1명 감축
		운전원	34명	36명	증 2명
		작업원	10명	11명	증 1명
		상황요원	1명	1명	-

○ 제설작업의 경․중 고려 노선별 직영과 용역의 혼합배치로 용역관리 및 제설업무 효율성 제고

- 성산대교, 내부순환로, 북부간선로 등 교량구간은 직영, 서부간선도로, 양재대로 등 토공구간은 용역 위주로 배치

○ 신설 램프 추가인수 등에 따른 신속한 현장 접근을 위한 제설작업구간 단축 등 제설 기본계획 일부조정

나. 추진계획

○ 용 역 명 : 2019/2020년 자동차전용도로 제설용역

○ 계약기간 : 2019.11.15 ～ 2020. 3.20 (행정처리 소요기간 고려)

(단, 용역수행기간 : 2019.11.15 ～ 2020. 3.15)

○ 인력(48명) 및 장비(36대)   ※제설상황에 따라 증·감 가능

인력(명)					차량 및 장비 등(대수)
계	상황 요원	운전원	굴삭기조종원	작업원	계	덤프 (15t)	트럭 (4.5t)	트럭 (2.5t)	굴삭기 (0.6w)
48	1	29	7	11	36	12	4	13	7

○ 입찰방식 : 일반경쟁입찰

○ 입찰자격

- 건설기계관리법 제21조 규정에 의한 일반건설기계대여업 또는 개별 건설

기계대여업 등록을 필하고, 당해 제설용역에 필요한 장비의 보유 또는 임차

가능한 업체

○ 소요예산 : 849,486천원(부가세포함)

○ 예산과목 : 대행사업예수금(자본적 대행사업비)

5	행정사항

○ 서울시 계약심사『한시적 계약심사』제외대상(‘19.1.18～12.31)

※ 市계약심사과-843(’19.1.16)호 “「한시적 계약심사 제외대상」 지정 알림”

○ 일상감사 의뢰(→ 감사실) 및 용역 입찰․계약의뢰(→ 총무처)

○ 낙찰차액 발생분은 친환경 제설제 추가구매 및 제설업무 관련 비용 전용(단, 市도로시설과 협조)

붙임 :  1. 2019/2020년 제설차량 및 인력 배치계획 1부

2. 제설차량 및 인력 배치현황 세부 비교표 각 1부

3. 2019/2020년 자동차전용도로 제설용역 설계서 1부.  끝.