중블록별 공급량 분석

강남수도사업소

중블록	8월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2018년	2019년	증･감	비율(%)
계	12,809	12,208	-601	-4.69	․ 수전수: 2,493수전 감소 ․ 인구수: 8,756명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 8,756명 감소하여 전년대비 공급량이 600,565㎥ 감소함.
청담중블록	3,278	3,241	-37	-1.1	․ 누수복구: 7건, 누수탐지: 8건 ⇒ 방지량 : 3,419㎥/일 ․ 수전수: 83수전 증가 ․ 인구수: 1,946명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,946명 감소하였고, 누수가 전년대비 5건이 감소하여 공급량이 37천㎥ 감소함.
반포중블록	4,927	4,695	-232	-4.7	․ 누수복구: 14건, 누수탐지: 1건 ⇒ 방지량 : 1,227㎥/일 ․ 수전수: 1,511수전 증가 ․ 인구수: 2,292명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 2,292명 감소하였고, 누수가 전년대비 2건이 감소하여 공급량이 232천㎥ 감소함.
서초중블록	2,802	2,515	-287	-10.2	․ 누수복구: 4건, 누수탐지: 4건 ⇒ 방지량 : 4,863㎥/일 ․ 수전수: 637수전 감소 ․ 인구수: 89명 증가 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수는 89명 증가하였으나, 누수가 전년대비 4건이 감소하여 공급량이 287천㎥ 감소함.
방배가3중블록	491	459	-32	-6.5	․ 누수복구: 2건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 6㎥/일 ․ 수전수: 685수전 감소 ․ 인구수: 1,559명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,559명 감소하여 공급량이 32천㎥ 감소함.
암사중블록	1,053	1,061	8	0.8	․ 누수복구: 3건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 96㎥/일 ․ 수전수: 193수전 증가 ․ 인구수: 1,234명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,234명 감소하였으나, 수전수가 193수전 증가하여 전년대비 공급량이 8천㎥ 증가함.
방배중블록	258	237	-21	-8.1	․ 누수복구: 1건, 누수탐지: 0건 ⇒ 방지량 : 0㎥/일 ․ 수전수: 64수전 증가 ․ 인구수: 1,814명 감소 ⇒ 재개발․재건축사업 추진 등으로 인구수 1,814명 감소하여 공급량이 21천㎥ 감소함.