문서번호	교량안전과-15919
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		강북일반교량팀장		교량안전과장
임승민		손창익		09/17 김종호
협 조	교량기획팀장				박동욱
	교량관리팀장				강천수
	특수교량팀장				정준용
	강구조교량팀장				박찬규
	강남일반교량팀장				代이회진
	기술점검팀장				위성환

2019년  3/4 분기 하자검사 계획

2019. 9

교량안전과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 3/4분기 하자검사 계획

Ⅰ

하자검사 개요 및 방법

□ 관련근거

◦『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및 규칙 제69조

◦ 교량시설물 하자검사 개선방안(교량안전과-21730호, 2018.12.11.)

□ 하자검사 개요

◦ 검사기간 : 2019. 09. 17 ~ 2019. 09. 30

◦ 검사대상 : 총 66건(연간단가 11건, 단일공사 55건) ※세부목록 붙임

◦ 최종검사 : 만료일전 14일이내 정기 하자검사와 별도 실시

► 금회(3/4분기) 포함 최종 하자검사 없음

□ 하자검사 방법(교량안전과-21730호에 의거 시행함)

◦ 각 팀별 책임하에 시설물 담당자 외 1명(2인 1조 시행)

육안검사의 정확도를 높이기 위해 원거리는 필드스코프 활용

각 팀별 공사내용에 따라 필요시 접근장비(고소차 등)을 동원하여 검사

◦ 심각한 하자로 인해 교량의 안정성 우려가 있을 경우 외부전문가 합동검사

◦ 검사전 준공도면 및 시방기준 숙지, 검사시 도면과 현장을 비교

◦ 체계적이고 세분화된 Check List에 의거 순차적 검사 시행

Ⅱ

전회 하자검사 결과

□ 하자검사 조치 미완료 현황(~2019년 1분기)

공 사 명	도 급 사	지적 건수	조치 건수	지 적 내 용	조치현황	담당자
총 계		6	1
동호대교 기초구조물 (우물통) 보수공사-2차	㈜오래건설	1	0	교각기초구조물(우물통)17기균열(미세)발생	하자보수 진행중	박경민
구리암사대교 건설공사	현대산업개발	5	1	▪C램프콘크리트포장망상균열 ▪신축이음볼트탈락 ▪케이블정착구누유 ▪배수관누수및탈락 등	하자보수 진행중	김시련

□ 2019년 2분기 하자보수 결과

공 사 명	도 급 사	지적 건수	조치 건수	지 적 내 용	조 치 현 황	담당자
총 계		7	4
구리암사대교 건설공사	㈜대찬산업	3	0	▪교각균열(CP4,EP6) ▪표면보수재 균열 및 들뜸(MP12, DP21) ▪LMC포장균열2개소(BP3)	하자보수 진행중	김시련
여의도샛강 문화다리 건설공사	일경산업개발㈜ 신안종합건설	1	1	케이블 장력부족 현상	하자보수 완료	이노진
교량시설물 일상유지보수공사 (2018-강북)	자암건설(주)	2	2	▪이화교 도장보수부위 일부탈락 ▪두무개다리 단면보수부위 일부탈락	하자보수 완료	임승민
응봉교확장 및 성능개선 공사	새천년종합건설㈜	1	1	탄성조인트와 교면포장면간 틈 발생	하자보수 완료	정성민

Ⅲ

행 정 사 항

◦ 하자검사 완료후 각 팀별 하자검사 관리부 작성

◦ 하자검사 지적사항 발견시 후속조치 시행 및 관련 도면 작성

⇒ 도면 파일(CAD,PDF)을 Data Bank에 저장관리

◦ 최종 하자검사에 참여한 외부전문가 수당지급(200,000원/일)

붙임  1. 하자검사 주요 Check List 1부.

2. 하자검사 조서(보완 양식) 1부.

3. 2019년 3분기 하자검사 대상 1부.

4. 하자검사 도면작성 및 보관방법 세부요령 1부.  끝.