안전한 도시철도

편리한 교통서비스

「2019년 10월」

철도종사자 안전교육

2019. 10.

제1관제센터

	1	선로침수(N212)

사고흐름도

사고전개/초동조치 시나리오

시간	상황/주요조치	조치내용	비고
H+0분	▪상황발생	▪ 선로침수 사고 발생 수보
황금시간 H+5분	▪상황전파 ▪열차통제	▪ 전 열차 상황전파 및 열차 통제 ▪ 승객 안내방송 지시 및 상태 확인 - 승무원 안내방송 지시 등 ▪ 필요시 119, 112신고 지원 요청 ▪ 관련부서 현장 출동 지시
H+5분 ~ H+30분 이내	▪상황전파 ▪안내방송 ▪열차통제	▪ 대내,외 상황전파 및 보고 ▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등) ▪ 열차운행 가능상태 파악 ▪ 침수 피해사항 파악 ▪ 열차운행 통제 및 운전정리
H+30분 ~ H+2시간 이내	▪열차통제 ▪안내방송	▪ 피해사항 및 복구상황 파악 ▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등) ▪ 열차운행 통제 및 운전정리
H+2시간 ~ 상황종료	▪복구완료 ▪운행재개 ▪상황보고	▪ 복구상황 파악 ▪ 복구완료 확인(현장책임자) ▪ 열차운행 재개 지시 ▪ 운행재개 안내 방송 ▪ 최종 상황보고

개인별 조치임무

시간	구분	세부 조치임무	비고
황금시간 H+5분	운전관제	▪ 선로침수 사고 발생 수보 및 내부 상황전파 ▪ 전 열차 상황전파, 열차통제 - 침수구간 접근열차는 전방에 정차지시 ▪ 승객 안내방송 지시 및 상태 확인 - 역 간 정차열차는 차내 승객 임의하차 금지
	상황관제	▪ 선로침수 사고발생 수보 및 내부 상황전파 ▪ 필요시 119, 112신고 지원 요청
	기타관제	▪ 선로침수 사고발생 수보 및 내부 상황전파 ▪ 관련부서 현장출동 지시	전력관제, 신호관제, 정보통신관제 등
H+5분 ~ H+30분 이내	운전관제	▪ 침수정도 및 열차운행 가능상태 파악 - 레일면 이하 또는 레일면 이상 침수 ▪ 열차운행 통제 및 운전정리 - 레일면 이상 침수로 역간 정차열차는 안전한 장소 이동 ▪ 피해사항 및 복구상황 파악 - 시설물 피해사항 등
	상황관제	▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등) ▪ 대내,외 상황전파 및 보고 ▪ 필요시 지역사고수습본부 가동
	기타관제	▪ 각 분야 출동상황 및 복구상황 파악
H+30분 ~ H+2시간 이내	운전관제	▪ 피해사항 및 복구상황 파악 ▪ 열차운행 통제 및 운전정리
	상황관제	▪ 열차이용 정보제공(안내방송 등) - 타교통 이용 일제방송 시행 ▪ 중간 상황보고(시설물 피해 및 복구상황 등)
	기타관제	▪ 시설물 피해사항 및 복구상황 파악
H+2시간 ~ 상황종료	운전관제	▪ 복구상황 파악 ▪ 복구완료 확인(현장책임자) - 열차운행을 위한 점검사항 확인 등 ▪ 열차운행 재개 지시
	상황관제	▪ 열차이용 정보제공(운행재개 안내방송 등) ▪ 대내,외 상황전파 및 보고 - 최종 상황보고(복구완료 및 운행재개)

※ 상기 각 관제별 개인별 조치임무는 관제센터 현장상황에 따라 변동 가능

※ 상기 각 관제별 개인별 조치임무는 관제센터 현장상황에 따라 변동 가능

	2	VDT 증후관 예방 관리