주요 심사내용

□ 공사명 : 동북권 아동청소년예술교육센터 및 강북구 종합체육센터건립공사(토목)

□ 사업개요

위 치	강북구 미아동 811-2
공사개요	- 규 모 : 지하2/지상4층, 연면적 7,371.25㎡ - 주용도 : 문화 및 집회시설, 운동시설
공사기간	착공일로부터 36개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	7,907,995	천원
◦ 심사금액 :	7,705,871	천원
◦ 절 감 액 :	202,124	천원
◦ 절 감 률 :	2.6	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- PVC이중벽관(D300) : 37,260원/m → 20,303원/m

- 시멘트(40kg) : 3,800원/대 →  3,473원/대

- 시멘트(40kg) : 112.5원/kg → 87.5원/kg

- 육송(각재) : 419,161원/㎥ → 376,675원/㎥

- 고재대 : -250원/kg → -320원/kg

- 고철설(용해용) : -210원/kg → -220원/kg

- 아스팔트(RSC-3,4) : 775원/ℓ → 715원/ℓ

◦ 일위대가, 단가산출 등 조정

- 사토운반(수도권매립지,토사), 잔토처리(토사) : 경비로 조정, 적하시간(t3) 0.8→0.5

- 사토운반(리핑암, 기반암) : 대기시간(t1) 재료비 제외, 적하시간(t3) 0.8→0.5

- 스마트송장 : 운반비의 1.5% 적용

- H파일공, CIP공 : 케이싱튜브 설치 및 철거 제외(작업소요시간에 포함)

- 굴착행위신고 및 종료 : 적용제외

- 흄관접합 및 부설(D450) : 품셈(토목) 6-6-1 기준으로 조정

- 합판거푸집 : 소모자재 조정(주자재의 11%)

- PVC이중벽관접합 및 부설(D300) : 품셈(토목) 6-4-2 기준으로 조정

- 볼트조이기, 풀기 : 임팩트렌치 적용

- 강재운반 : 운반비 경비로 조정, 상하차 인력 조정

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음