주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2019년 도로함몰 예방 노후하수관로 정비공사(구로구)

□ 사업개요

위 치	구로구 관내
공사개요	○ 전체굴착 관로개량 : D300~800mm, L=1,526m ○ 부분굴착 관로개량 : D300~900mm, 103개소 등
공사기간	착공일로부터 ~ 2020.12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	2,762,100	천원
○	심사금액	:	2,646,517	천원
○	절 감 액	:	115,583	천원
○	절 감 률	:	4.2	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 철선(#8, 4.0mm) : 1,330원/kg → 1,075원/kg

- 소철선(어니얼링 #8, 4.0mm) : 1,360원/kg → 1,179원/kg

- 결속선(#20) : 1,650원/kg → 1,380원/kg

- 철못(N75) : 1,376원/kg → 1,093원/kg

- 시멘트(40kg/포) : 5,000원/포 → 3,473원/포, 125원/kg → 87원/kg

- 외송각재 : 458,083원/㎥ → 376,675원/㎥

- 외송판재 : 488,024원/㎥ → 479,040원/㎥

- 박리제(목재용, 수성) : 1,250원/ℓ→ 959원/ℓ

- PVC지수판 : 4,500원/m → 2,500원/m

- 무수축몰탈 : 600원/kg → 360원/kg

- 도로용페인트(융착식,황색) : 4,100원/kg → 3,550원/kg

- 도로용페인트(융착식,백색) : 3,140원/kg → 2,810원/kg

- 아스팔트(RSC-3,4) : 170,000원/드럼 → 143,000원/드럼 등 조정

◦ 제경비율 조정

- 건설기계대여대금지급보증수수료 : 0.49% → 0.51%

- 일반관리비 : 6.0% → 5.5%(5~30억미만, 전문공사)

◦ 내역서, 일위대가 등 조정

- 아스콘(아스콘+콘크리트) 포장 절단 : 보통인부 조정(품셈토목 1-7-2)

- 운반 및 상차(폐자재, 토사, L=50m, DT2.5+BH0.2) : 운반비 경비로 조정

- 운반(되메우기, 쇄석, DT2.5, L=50m) : 운반비 경비로 조정

- 잡재료비, 공구손료 : 경비 → 재료비

- 차선도색 : 지세할증 제외(공용구간)

- 철근가공조립 : 보통 → 간단

- 콘크리트포장 : 현장비빔타설과 중복(공통품셈 6-1-2)

표면마무리 적용(픔셈 6-1-3, 미장공→포장공)

- 관부설공(고강성PVC이중벽관접합및부설, 연성관절단, 흄관접합및부설,

흄관절단, 레진콘크리트관 절단, 가정배수관 단지관 접합, 빗물받이연결관단지관접합, 기존PVC관철거 등)

: 지세할증 제외(지세할증 포함, 질의회신 : 계약심사과-9025호, ‘17.4.28)

- 교통통제 및 안전관리(야간) : 능률저하할증 미적용

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 해당없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비, 이전비, GIS DB, 지장물 이설비는 심사 제외

(별도 검토 후 시행)