주요 심사내용

□ 공 사 명 : 서운로 일대 저지고지수로 건설공사(서운로,교대, 논현초교2구간)

□ 사업개요

위 치	서울시 서초구 서초동, 반포동 일원
공사개요	- 서운로일대 저지수로 · 신설 BOX 2.5x2.0, L=798m / BOX 2.0x2.0, L=583m - 교대역인근 고지수로 : 신설 BOX 3.0x2.0, L=233m - 논현초교인근 저지수로 2구간 : 신설 BOX 2@1.2x2.0, L=130m
공사기간	2019. 9. ~ 2021. 12.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	27,293,830	천원
○	심사금액	:	22,430,371	천원
○	절 감 액	:	4,863,459	천원
○	절 감 률	:	17.8	%

□ 주요 심사내용

◦ 자 재

- 시멘트 : 3,800원/포대→3,473원/포대 등 34개 자재단가 조정

○ 일위대가 등

- 하수관수밀시험 : 표준품셈(6-9-3) 적용

- 조립식 사무실 : 표준품셈(2-1-1) 적용

- 몰탈 야간(1:3, 1:2) : 표준품셈(9-1-1) 적용

- 필렛용접 : 표준품셈(13-2-4) 적용

- 강판구멍뚫기, 볼트 조이기 및 풀기 : 서울형품셈 적용

- H-pile뽑기(야간) : 표준품셈(8-2-27,1) 적용

- 시트파일 박기(진동) : 표준품셈(8-2-27,2) 적용

- 시트파일 박기(워터젝) : 표준품셈(8-2-28) 적용

- 강재, 시멘트, 철근 등 운반 : 재료비+노무비+경비→ 경비

- 강판수동절단: 표준품셈(13-2-2) 적용

- 콘크리트 펌프카 : 표준품셈→표준시장단가

- 잔토(현장-김포매립지(야간)) ; 잔토(현장-중간집하장(야간)+중간집하장-매립지(주간)) 등

□ 그 밖의 사항

○ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

○ 특정제품 선정심의 대상 : 있음(위원회 개최)

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 매립지 등)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물처리비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)