1		서울특별시

□ ‘19년 건설현장 점검 실적

ㅇ (추진내용) 외부전문가와 함께 부서별 건설공사장 안전점검 실시

- 점검대상 : 서울시 현장 전체를 대상으로 무작위 선정

- 점검방법 : 상시점검(시설안전과(안전어사대), 안전관리과(도기본)), 수시·특별점검(기술심사담당관, 지역건축안전센터)

- 사후관리 : 발주부서에 위반사항 시정조치 통보 및 조치결과 확인

ㅇ (점검건수) 서울시 공공·민간 4,810개 현장점검 및 16,103건 지적

- 기술심사담당관(공공) : 서울시 본청 발주공사 192개소 중 42개소 안전, 품질 관련 현장점검, 506건 지적

- 시설안전과(공공+민간) : 2018년 전국 최초 안전어사대 구성(임기제 18명), 건설공사장 집중점검 실시

※ 2019년 서울시 발주공사 6,000개소 중 2,362현장(36%) 점검, 10,420건 시정(1~11월)

안전보건공단 합동점검 200개소 포함

- 지역건축안전센터(민간) : 중소형(1만㎡미만) 1,456개 현장, 803개소 지적

※ 대형(1만㎡이상) 309개현장 취약시기 대비 특별점검 실시

규 모	계획주기	계획내용	실행/조치	비 고
중소형(1만㎡미만)	년1회	철거,굴토,크레인 등 위험공종 집중 점검	자치구	분야별 전문가 지원
대 형(1만㎡이상)	년5회	해빙기,우기 등 취약시기 정기 점검	자치구	시구 합동(표본)점검

- 안전관리과(공공) : 도시기반시설본부 발주현장 641개소 점검 및 4,374건 지적

※ 흙막이 가시설 33개 현장 단계별 굴착 전·중·후 지도점검 병행

□ ‘20년 건설현장 점검 계획

ㅇ (점검대상 개선) 점검대상 선정 시, 위험공종이 포함된 현장 우선 선정

- 공공·민간, 토목·건축현장 점검결과를 활용한 위험공종 분석 (’20.2월)

ㅇ (합동점검 강화) 안전보건공단 및 자치구와 합동점검 횟수 증가

ㅇ (특별점검 강화) 테마별(시설물해체, 거푸집, 건설기계 등) 특별점검 강화

- 대형붕괴사고 예방을 위한 지도점검 시행 (강교, 중량물, 흙막이가시설 등)

- 건설기계 정기점검 및 설치·해체 전 안전관리 실시 (항타·항발기, 타워크레인)

ㅇ (중복점검 최소화) 서울시 안전점검통합관리시스템(SIMS)을 활용하여 중복점검 최소화 및 점검대상 확대 도모