붙임 1	안전점검 시 주요 점검 항목

구 분	확인사항		비 고
공통	중점관리 20대 항목	‧근로자보호 기본사항 10대 항목, ‧안전시공 기본사항 10대 항목
	근로자 안전 및 보건 사항	‧추락 재해예방, 가설통로 안전, ‧감전재해 예방, 화재‧폭발‧질식에 관한 사항 ‧협착‧충돌 재해예방에 관한 사항 확인 등
	기계기구 및 장비작업 안전	‧인양도구 및 적재도구 기준준수 여부, ‧양중기 전도위험 및 작업 구획 및 통제 여부 ‧건설기계 안전장치 설치 여부 등
공종별	터널 안전	‧막장면 보강 및 시공 중 유지관리 현황 ‧라이닝 시공 시 방수, 타설 등 품질 관리 여부 ‧쉴드터널의 배출토사 및 유출수량 관리 여부 등
	흙막이 가시설 안전	‧임의의 지보재 지연설치 및 미설치 등 여부 ‧흙막이 가시설 배면침하, 굴착면 세굴 여부 등
	가설비계 및 동바리 안전	‧붕괴 방지를 위한 강관 접속부 관리 여부 ‧안전난간 설치 등 낙하사고 방지 조치 여부 등
	기타 필요 사항	‧가시설* 해체 계획서 작성 및 준수 여부 등 *가시설 : 비계, 동바리, 흙막이 가시설 등

※ 세부내용은 ‘도시기반시설본부 안전점검 체크리스트’('19.12.10.) 참조