결재	담당	팀장	결재일

폐기물 시료 채취 기록부

① 시료채취일자	2020. 3. 12	② 날씨 (기온, 강우 등)	맑음
③ 시 료 명	무기성 정수처리 오니
④ 시험항목	납, 구리, 비소, 수은, 카드뮴, 6가크롬, 시안, 유기인, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 기름성분 등 (관련법항목)
⑤ 채취지점	구의아리수정수센터 배출수처리시설(탈수기 벨트콘베이어 말단)
⑥ 검사용도	지정폐기물 해당 여부 등
⑦ 시료채취 지점 도면 또는 약도	탈수기동 2층 벨트컨베이어 ● 탈수기
⑧ 기타 참고사항	(8-1) 시료채취 위치: 탈수기 벨트컨베이어 말단 (8-2) 시료수: 무기성 정수처리오니 (8-3) 육안 관찰 사항: 특이사항 없음 (냄새, 색깔 등) (8-4) 기타 참고사항:
⑨ 시료채취자	(소속) 구의아리수정수센터 (직급) 환경 6 (성명) 김세정(인)
⑩ 시료채취 확인자	(소속) (직급) (성명) (인)