공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2020년 담장허물기 주차장공사 - 연간단가

2. 위    치 : 강북구 관내

3. 목    적 : 단독주택이나 다세대, 다가구 주택지역은 차량이 증가하는 반면 주차 공간 확보가 어려워 주차난으로 인한 구민들의 고통이 가중되고 있어 담장허물기 사업을 통하여 주차장을 확보하고 자투리 공간은 수목을 식재하여 친환경적인 녹지공간을 조성함으로써 보다 살기 좋은 주거환경을 조성하고자 함.

4. 공사개요

○ 담장헐기 및 포장깨기 342㎥

○ 바닥포장(점토블럭, 콘크리트 등) A=1,416㎡

○ 벽돌쌓기(점토, 시멘트벽돌) 20,400매

○ 화강경계석 설치 L=192m

○ 수목식재 338주

○ 수목이식 및 제거 58주

○ 쪽대문 설치 24㎡

○ 우편함 설치 30개

○ 기타 부대공 등 1식

5. 공사기간 : 본 공사에 소요되는 공사기간은 착공일로부터 2020년 12월 31일까지로 한다.

6. 보험료(산재,고용,건강,연금 등) : 사용하지 아니한 보험료는 준공 시 정산처리 한다.

7. 하자기간 : 준공검사일로부터 2년

8. 설계기준

가. 노임 : 2020년 상반기 건설업 임금

나. 공사현황과 현장상황 및 공사내역에 대한 세부사항은 필히 주차관리과에서 입찰전까지 확인 및 열람바람.

9. 설계변경

가. 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의거 설계된 것인 바, 착공 후 변경사항이 발생되었을 때에는 현장에 맞추어 변경할 수 있다.

- 공법변경이 불가피할 때

- 설계 당시 조사가 불가능하였던 부분 또는 추정 설계된 사항이 현지조사 후 변경된 사항

- 잔토처리 및 골재원의 위치가 변경되었을 때

- 설계당시 계산착오로 인하여 설계변경이 불가피하거나 물량 증․감 사항이 발생되었을 때

- 현장여건이 설계도서 내용과 상이할 때

- 천재지변 등 특이한 사유 발생 시

- 단가의 변경지시가 있어 본 공사에 해당될 때

- 본 공사의 계획이 변경되어 감독원의 통보가 있거나, 기타 우리구의 사정으로 설계변경이 부득이한 경우

10. 공사시방서 : 별첨

11. 신기술 적용 : 신기술로 지정되어 있는 공종은 신기술 개발자와 협의하여 시공하고 기술사용료는 도급자 부담으로 한다.

12. 예정공정표

공 종	수량	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
토 공	1식
구조물공	1식
포장공	1식
조경공	1식
방범시설공	1식
부대공	1식