문서번호		차량계획처-2535		대리		팀장	처장		본부장
등록일자		2020.03.25.
									03/25
결재일자		2020.03.25.
공개여부		대시민공개
				협조	차량계획팀 팀장
방침번호		본부장-41
	『5,7호선 신조전동차 336칸』 목업 차량 화상 품평회 추진계획(안)
2020. 3.
차량계획처(차량제작팀)

『 5,7호선 신조전동차 336칸 』

목업 차량 화상 품평회 추진계획(안)

당초 차량제작사 증평공장에서 실시 예정이던 목업 차량 품평회를 코로나19 확산방지 및 사회적 거리두기 강화를 위한 특별 복무지침에 따라 공사와 차량제작사 간 화상회의로 대체 실시하여 신조전동차 제작의 차질 없는 진행과 참석자들의 개선 의견 수렴 및 양산차량 제작 반영에 만전을 기하고자 함.

【관련근거】

□ 5,7호선 전동차 336칸 제작사양서

- 제1장 일반사양 1.22 견본제출 2)항

계약상대자는 운전실이 포함된 1량의 Mock-Up차량을 제작하여야 하며 발주기관이 확인하고 개선을 요구한 사항에 대하여는 설계 및 제작에 반영

- 제2장 기술사양 4.1.6 운전실 11)항

Mock-Up차량은 실제 운전실 내부를 제작하여 발주기관이 확인할 수 있도록 하여야 하며 개선 요구사항에 대하여는 설계 및 제작에 반영

□ 5,7호선 신조전동차 336칸 디자인 적용 방안 보고(’19. 12. 19/본부장보고)

○ 디자인 선호도 조사결과 및 디자인 위원회 심의결과를 반영한 외형 및 객실디자인 적용 목업 차량 제작

○ 목업 품평회 시행, 외형 및 객실 디자인 개선의견 수렴 후 양산차량 제작에 반영

□ 5,7호선 신조전동차 336칸 목업 품평회 계획서 제출(’20. 2. 28./차량제작사)

○ 제작차량: TC차 1칸(일부 실품 제작)

- 전두부 및 전동차 외형, 운전실 및 객실 설비품 설치

□ 사회적 거리두기 강화를 위한 특별 복무지침 안내(’20. 3. 24./재난안전대책본부)

○ 국내․외 출장 원칙적으로 금지

○ 업무협의는 전화․이메일․메모보고․메신저 등 활용, 대면협의 최소화 등

Ⅰ		품평회 개요

□ 일    시: ’20. 3. 27. (금) 14:00 ~ 15:50(예정)

○ 사전검토: ’20. 3. 26. (목) 16:00~18:00(예정)

- 목업 차량 사진 및 녹화영상으로 주요 확인개소 파악

□ 장    소: 서울교통공사 본사 7층 차량제작팀 회의실

□ 참석인원: 총 10명(예정)

○ 전동차 제작 및 승무 관련업무 수행직원

계	차량본부	승무본부
10	9	1

Ⅱ		화상 품평회 시행 방안

		화상회의 어플리케이션 (ZOOM)
공 사			차량제작사
차량제작팀 회의실			증평공장
노 트 북			노트북 및 핸드폰

□ 사용 어플리케이션

ZOOM CLOUD MEETINGS	· 무제한 1:1 화상회의 · 화상회의 녹화기능 · 최대 100명 참가가능 - 무료버전은 다자간 화상회의 시간 제한(40분)

□ 회의순서

연 번	구 분	시 간	비 고
1	인 사 말	14:00~14:10
2	휴 식	14:10~14:20	차량제작사측 회의 장비이동 및 세팅
3	화상 품평회	14:20~15:10
4	휴 식	15:10~15:20	차량제작사측 회의 장비이동 및 세팅
5	종료회의	15:20~15:50

Ⅲ		품평회 내용

□ 대상차량: TC차(1칸)

□ 설치품목: 첨부 목업 자재리스트 참조

□ 시행방법

사전검토(D-1일)	품평회 당일
· 차량제작사에서 목업차량 사진 및 녹화영상 제공 · 사진 및 녹화영상 통해 주요 확인개소 파악	· 공사와 차량제작사간 화상회의를 통해 목업 차량 품평회 실시

□ 목업차량 확인사항: 승인된 조감도와 외형 및 객실설비의 일치여부

○ 차량외관, 객실설비, 친환경성 등 승객서비스 관련사항

○ 운전실 각종기기 배치 및 승무원 근무환경 관련사항

○ 실·내외 부품의 취부성, 유지보수 편의성 등

□ 자전거 거치대 및 선반 설치관련 사항 의견수렴

○ 자전거 거치대: 기존 전동차와 동일(2개소/TC 1칸)

○ 선  반: 2가지 안에 대하여 의견 수렴 후 양산 반영(2개소/1칸)

폭 425mm	폭 325mm

□ 기타 확인사항

○ 의자칸막이 유리 보호필름 부착여부, 교통약자 보호석 색상 확인

○ 비상하차설비 손잡이, 휠체어 공간 바닥재 그래픽 적정성

○ 운전실 측출입문 손잡이, 외부 휠체어 픽토그램 적정성

○ 객실의자 안장 미끄럼 방지 디자인, 의자 칸막이 상단 스텐션 폴의 적정성

□ 품평결과: 참석자 개선의견 양산 차량설계, 제작에 반영

□ 향후계획

○ 목업 품평회 차량은 차량제작사와 협의 후 보존하여 코로나19 공식 종료 후 관련직원 출장하여 영상 확인 부분에 대해 실물 확인 예정

Ⅲ		결 론

○ 코로나19 확산방지 및 사회적 거리두기 강화를 위해 5,7호선 신조전동차 336칸 목업(실물모형) 차량 품평회는 공사와 차량제작사간 화상회의로 시행하고,

○ 참석자들의 의견 및 개선사항을 양산 차량설계 및 제작에 반영하여 안전한 고품질 전동차가 제작될 수 있도록 하겠습니다.

붙 임 : 1. 목업 차량 주요 확인사항 1부.

2. 목업 차량 품평회 자재 리스트 1부.  끝.

2020. 3. 25.

차량계획처(차량제작팀)