차량분야 안전관리 체크리스트

1. 소    속 :

2. 일    시 :

3. 점 검 자 :

점 검 사 항		점 검 결 과
공 통	∙ 근무자 근태(이석 등) 확인
	∙ 안전보호구 착용(안전모, 안전화 등) 여부
	∙ 작업장(검수고 등) 정리정돈 여부
전동차 정비 보수 (준비 → 과정 → 마무리) 상태
입 고	∙ 전동차 옥상 점검 시 지적확인환호 절차 준수 여부
	∙ 전동차 점검 시 안전조치 여부(적색기 설치 등)
	∙ 전동차 고장 조치 시 3단계 점검 시행 여부 【1단계(작업자) → 2단계(조책임자) → 3단계(부장)】
출 고	∙ 각종 장치(출입문, 방송 등) 기능상태 확인 여부
교 육	∙ 안전 및 업무프로세스 교육 상태
	∙ 업무프로세스 관리상태(차량분야 안전 정보 공유시스템)	미정
구내 기관사 (5~8호선)	∙ 검수고 앞 전동차 일단 정차 여부
	∙ 검수고 내 5Km 운행 여부
	∙ 차막이 앞 20m 전방에서 전동차 일단 정차 여부
▪ 현장 의견 청취

승무분야 안전관리 체크리스트

1. 소    속 :

2. 일    시 :

3. 점 검 자 :

점 검 사 항		점 검 결 과
공 통	∙ 안전 및 업무프로세스 교육 상태
	∙ 승무원(기지관제 포함) 적합성 검사
	∙ 음주측정기 관리상태
사업소	∙ 출무(일일교육) / 중간점호 여부
	∙ 안전정보 공유시스템 관리상태
	∙ 사업소 위험개소 관리상태 및 기타 안전에 관한 사항
기지 관제	∙ 기지관제 직원 복명복창(지적확인환호) 여부
	∙ 단동취급 및 구분진로 기록부 관리 여부
	∙ 근무자 근태(이석 등) 확인
구내 기관사 (1~4호선)	∙ 검수고 앞 전동차 일단 정차 여부
	∙ 검수고 내 5Km 운행 여부
	∙ 차막이 앞 20m 전방에서 전동차 일단 정차 여부
▪ 승무원 의견 청취

기술분야 안전관리 체크리스트

1. 소    속 :

2. 일    시 :

3. 점 검 자 :

점 검 사 항		점 검 결 과
공 통	∙ 근무자 근태(이석 등) 확인
	∙ 작업계획 수립(VOF 공사정보 참조) 여부
	∙ 안전보호구(안전모, 안전화, 안전대 등) 착용 여부
	∙ 안전교육 및 업무프로세스 교육 여부
	∙ 작업장비(공사장 포함) 정리정돈 여부
작업 (준비 → 과정 → 마무리) 상태
공사장 (터널포함)	∙ 작업자 일일 안전교육 시행 여부
	∙ 안전책임자(공사감독, 감리자 등) 입회 여부
	∙ 안전시설(안전난간, 비계 등) 설치 상태
	∙ 작업 경광등 설치(공사현장 100m 전 / 후) 여부
	∙ 고소 작업 시 전차선 접지봉 설치 여부(터널)
	∙ 작업 후 선로 지장물(작업 도구 등) 철거 상태(터널)
▪ 현장 의견 청취