소화전 고장 발생 내역

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용 (보수내용)	확인결과 (검수결과)	비고
지상식	공설4473호	서대문구 통일로 279-0 현저변전소	스핀들 불량	고 장 (사용불가)
1. 소 속: 북아현119안전센터 2. 발견자: 소방장 이 규 영 3. 고장내역: 2020.5.11.(월) 11:10 분경 2020년 상반기 일제수리 조사 중 지상식 소화전 몸체 스핀들 작동불가로 출수안됨(스핀들 헛돌아감). 2020년 5월 11일 확 인 자 북아현119안전센터 2팀장 소방위 주헌보

관련사진 (공설 4473호)
위 치 도