주요 심사내용

□ 공 사 명 :  우리동네 소규모 체육관 건립공사

□ 사업개요

위 치	금천구 독산동 234-86번지 일대
공사개요	지상2층, 연면적 442.15㎡
공사기간	2020.4 ~ 2021.6

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감률
총괄	1,249,440	1,149,228	100,212	8.02%
건축	1,042,140	968,523	73,617	7.06%
토목	58,627	50,728	7,899	13.50%
조경	42,585	34,318	8,267	19.40%
기계	106,088	95,659	10,429	9.83%

□ 주요 심사내용 (※직접공사비 기준임)

◦ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청 가격정보, 조사단가 등 적용

· 비계안정장치 외 3종 (△65천원)

◦ 일위대가 조정

- 시스템비계설치및해체 : 비교견적단가 적용 (△51,955천원)

- 스텐레스선홈통 : 표준품셈 적용 (△731천원)

- 강재창호설치 : 표준품셈 적용 (△149천원)

- 폐기물처리비 : 철거공사에 중복으로 계상제외 (△1,161천원)

- 엘리베이터설치공사 : 견적단가 입력 오류 수정(△1,147천원)

- 사인물(안내판)제작설치 : 견적단가 입력 오류 수정(△715천원)

- 철거공사(혼합폐기물) : 2020년 폐기물 처리비 단가 적용(△715천원)

□ 사업부서 협의결과 : 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명 :  우리동네 소규모 체육관 건립공사(토목)

□ 사업개요

위 치	금천구 독산동 234-86
공사개요	지상 2층, 연면적 442.15㎡
공사기간	2020.04.~ 2021.6

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	58,627	천원
◦	심사금액	:	50,728	천원
◦	절 감 액	:	7,899	천원
◦	절 감 률	:	13.5	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재 단가 조정

- 이형철근(D13M/M) : 696,300원/톤 → 620,000원/톤 외  7종

거래실례가격 적용

◦ 내역서 및 일위대가 조정

- 잔토운반(토사) : 운반거리 및 운반속도 조정

◦ 제비율 조정

- 산업안전보건관리비 : 5,349천원 제외(건축 요율 중복적용)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 특정기술선정위원회 심사 대상 : 해당없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

주요 심사내용

□ 공사명 : 우리동네 소규모 체육관 건립공사(조경)

□ 사업개요

위 치	서울시 금천구 독산동 234-86
공사개요	수목식재, 수목제거, 식재지반조성, 블럭설치 등
공사기간	2020.04.~ 2021.6

□ 심사평가 결과(※관급비 심사제외)

○ 설계금액	42,585	천원
○ 심사금액	34,318	천원
○ 절 감 액	8,267	천원
○ 절 감 율	19.4	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준임)

○ 자재단가 조정

- 시중물가지 → 조달청가격정보 조사단가 등 적용(느티나무등 7개품목)

○ 일위대가 조정 및 제비율

- 산업안전보건관리비 : 재료비+노무비+관급자재의 1.86%적용(△5,367천원)

- 수목식재 : 수목할증 서울시기준 3%적용(△448천원)

- 방근시트, 부직포설치 : 수량재산출 적용(△568천원)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음

주요 심사내용

□ 공 사 명: 우리동네 소규모 체육관 건립공사(기계설비)

□ 사업개요

위 치	금천구 독산동 234-86
공사개요	○ 기계설비공사 - 장비설치공사, 옥외배관공사, 난방배관공사, 위생배관공사, 환기배관공사, 가스배관공사 등
공사기간	착공일로부터 2021년 6월

□ 심사평가 결과(관급자재 및 분담금 공사 심사 제외)

◦ 도급금액:	106,088	천원
◦ 심사금액:	95,659	천원
◦ 절 감 액:	10,429	천원
◦ 절 감 률:	9.83	%

□ 주요 심사내용(조달청 가격정보 및 시중가격(견적가) 등)

◦ 자재 단가 조정: Q.C밸브 등 31종

- Q.C밸브(D25)/개: 100,000원 → 60,000원(감40,000원)

- A.S.V(D40)/개: 420,000원 → 400,000원(감20,000원) 등

◦ 일위대가 조정: 플렉시블덕트호스 등 5종

- 플렉시블덕트호스 설치(D100): 덕트공 0.05 → 0.017

- 가스차단기(A.S.V, D40): 계장공 0.3 → 0.158(서울형품셈) 등

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음