문서번호	교육협력과-2587
결재일자	2020.6.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관	교육협력과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이호식	홍영전	이상국	구아미		06/24 백호
협 조
	대외협력팀장			박정숙

탄자니아 도도마市 및 아루샤州(마레우)

수도시설 개선사업 마스터플랜

2020. 6.

상수도사업본부

(교육협력과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

목 차

1		추진 개요 1
2		수도시설 현황 및 실태조사 2
3		세부 추진 계획 4
4		기대 효과 및 향후 과제 7

탄자니아 도도마市 및 아루샤州(마레우)

수도시설 개선사업 마스터플랜

2022년 KOICA 정부부처 제안사업과 서울시 대외협력기금으로 시행하는 탄자니아 ‘도도마市’ 및 ‘아루샤州(마레우 지역)’ 수도시설 개선사업에 대한 마스터플랜을 수립하여 보고 드림

※ 탄자니아 수돗물 공급의 설계 자료 및 현장조사를 바탕으로 계획 수립

1		추진 개요

□ 추진 배경

○ 수도사업의 아프리카 시장 진출 기반 구축을 위한 ODA 사업 필요

※ ODA : Offcial Development Assistance(공적개발원조). 정부부처(예 : KOICA),

지자체(예 : 서울시 대외협력기금) 및 공공기관 재원으로 구성

○ 탄자니아 수도 ‘도도마市’ 및 주요 관광지 ‘아루샤州(마레우 지역)’의 인구 증가 및 시설노후화에 따른 시설개량 필요

□ 도도마市 : 舊 수도 ‘다르 에스 살람’(Dar es Salaam)에서 국회 등 국가기관 이전(1983년). 향후 인구 증가 전망(‘12년 : 41만명 → ‘40년 : 64만명)

□ 아루샤州(마레우 지역) : 인근 ‘킬리만자로 국립공원’으로 인해 인구 증가 중. 기존 상수도 공급시설의 노후화에 따른 취수원 변경 필요

○ 국내 민간기업이 추진중인 탄자니아 수도사업의 수주 지원

□ 추진 경위

○ 민간기업의 탄자니아 상수도 시장 진출 및 수주 지원 요청(’19년 상반기)

○ 도도마市 상수도 운영기관(DUWASA)의 기술자문 요청(’19.9.17.)

******************************************************************************

2		수도시설 현황 및 실태조사

□ 도도마市 및 아루샤州(마레우) 위치도

아루샤州

(마레우)

도도마市

□ 수도시설 현황

○ 도도마市(Dodoma)

구분	현 황
개관	○ ’15년 한국수출입은행 자금으로 수도시설 확장 및 보수 ○ 공공기관 이주에 따른 급속한 인구 증가로 인해 수요량이 시설용량을 초과
일반 현황	○ 위치 : 탄자니아 중심에 위치. 탄자니아의 수도 ○ 인구 : 41만명(2012년 기준) ○ 면적 : 2,700㎢(도심지역 : 625㎢) ○ 기후 : 건조 고원 기후대, 연평균 강수량 500~1,000㎜
수도 시설 현황	○ 수원 : 북쪽으로 25㎞ 떨어진 음자케 지역의 16개 지하 심정(深井) 이용 ○ 수처리공정 : 지하수 취수 후 소독 실시(차아염소산 칼슘) ○ 시설용량 : 615,000㎥/일 ○ 관로 : (도수관) 약 21㎞, (송수관) : 약 88㎞ ○ 배수지 : 6개소 ○ 펌프장 : 3개소 (Mzakwe, Mailimbili, Kilimani)

○ 아루샤州(마레우 지역)(Arusha Region, Meru District, Mareu Viliage)

구분	현 황
개관	○ 마레우 지역이 속한 메루區의 상수도 공급률은 약 65% ○ 심정(深井) 개발을 통해 상수도를 공급하였으나, 현재 심정이 모두 폐쇄되었고 샘물을 이용하여 상수도 공급
일반 현황	○ 위치 : 탄자니아 아류샤州의 주도(州都) 아루샤市에서 북동쪽으로 30㎞ 떨어진 아루샤 국립공원 가장자리에 위치 - 아류샤州의 7개 區(district) 중 Meru區에 속함 ○ 인구 : 2,400명(마레우 지역) ○ 면적 : 2,700㎢(도심지역 : 625㎢) ○ 기후 : 건조 기후대, 연평균 강수량은 1,200㎜ 수준
수도 시설 현황	○ 지하수 개발: 2012년(USAID), 2013년(Save Children), 2014년(이탈리아 지원) 지하수 5개소 개발 → 현재 폐쇄 ※ USAID : United States Agency for International Development, 국제개발처 ○ 수원 : 인근 산에서 내오는 샘물(15㎞, 5인치 관)

□ 실태조사

○ 조사 개요

- 조사기간 : 2019. 12. 14. ~ 12. 22.

- 조사대상 : (도도마市) 정수시설, 관로 등, (마레우 지역) 급수시설 등

- 조 사 자 : 대외협력과장 등 3명

○ 주요 시설 실태

구 분	시설명	실 태
도도마市	지하 심정	○ 제어 시스템 고장으로 수동으로 운전 중
	펌 프 장	○ 유량계, 펌프 개폐장비 고장
	소독시설	○ 투입시설 고장으로 수동으로 공급 중
	배 수 지	○ 유량계, UPS 등 고장
아루샤州 (마레우)	지하 심정	○ 전체(5개소) 폐공
	배 수 지	○ 원수용량 부족

○ 실태조사 상세내역 : 붙임 1 참조

3		세부 추진 계획

□ 추진 방향

	< 추진 방향 >
○ 소규모 도시에 적합한 수도시스템 지원사업 모델 개발 ○ 인근 국가 및 도시의 수도사업 벤치마킹 대상이 될 수 있도록 지원 방식, 네트워크 및 절차 등을 체계화 ○ 인도주의 원칙에 의거한 지원 및 민간기업의 참여 유도 ○ 수원국(受援國)의 필요에 부합되도록 사업 추진 ○ 도도마市는 기존 시설의 개선, 아루샤州(마레우 지역)는 소규모 수도시설 건설을 중점 지원

□ 사업 개요

○ 사업명 : 탄자니아 도도마市 및 아루샤州(마레우) 수도시설 개선사업

○ 사업기간 : 2022~2024년(3년)

○ 사업비 : 2,500백만원 ※ 재원 : ODA 자금(KOICA 및 서울시 대회협력기금)

- 도도마市 : 1,300백만원, 아루샤州(마레우 지역) : 1,200백만원

□ 사업 내용

○ 도도마市 : 기존 상수도시설 개선공사

- 지하 심정(深井) : 제어시스템 등 개선

- 소독시설 : 투입시설 등 개선

- 펌프장 : 음자케(Mzakwe), 마일림빌리(Mailimbili) 및 킬리마니(Kilimani) 펌프장의 유량계 및 제어시스템 등 개선

- 배수지(Water Tank) : 이테가(Itega), 이마가(Imaga), 킬리마니(Kilimani), 마쿨루(Makulu) 및 키툰다(Kitunda) 배수지의 유량계, UPS, Phase sequence relay(계측기) 등 개선

○ 아루샤州(마레우 지역) : 소규모 수도시설 건설공사

- 송수관로 : D=100㎜, L=6,500m(내충격 PVC, 비포장)

- 배수지 : 70㎥, 1개소(고가 수조(elevated tank), 콘크리트 구조물)

- 마을공동수도(Kiosk) : 5개소

- 배수관로 : D=50㎜, L=3,000m(PVC, 비포장)

□ 세부 추진 방법

○ 사업 방식 : PMC 방식  ※ PMC : Project Management Consultancy

- 수주 업체 책임하에 사업 전 과정(설계, 시공, 감리 등) 수행

- 발주처는 성과품을 제출받아 현장 실사 후 준공처리

***********************************

***************************************

○ 모니터링 및 네트워크 구축

- PMC업체는 매월 1회 공정보고서 제출 등 사업 진행사항 모니터링

- 원활한 사업 추진을 위해 도도마 市, 아루샤州(마레우 지역), PMC업체, 시공 회사, 부품 회사 등과 네트워크 구축

- 우수기술을 전파하고 장래 소요에 대비 기자재 전량 국산 사용

- 건축물(구조물)은 전문가의 자문을 받아 확장성 등 기능적 측면과 디자인 측면 모두를 고려하여 ‘지역 명소’가 될 수 있도록 조성

○ 탄자니아 수도 관계자 역량 강화

- 탄자니아 수도 관계자를 초청하여 우리시 우수 정책 및 기술 소개

- 우수 기술자를 현지에 파견하여 현장 기술 지원 및 교육 실시

- 다자간 네트워크를 구축하여 정기적으로 정보 제공

○ 탄자니아의 역할

- 자재 무관세 통관 및 운송 지원

- 현지 인력조달 지원

- 파견 인력에 대한 사무실, 숙소, 통역 및 차량 지원 등

□ 소요예산

********************

*****************************************************************************************************************************************************

○ 소요예산 상세내역 : 붙임 2 참조

○ 예산 확보 방안

- 서울시 대외협력기금의 경우 조성 규모가 작아 예산 확보에 어려움이 발생할 수 있으므로 기금운용 부서와 적극적인 협조 관계 유지

- 사업비를 제외한 비용(예 : 출장 여비, 수도관계자 초청연수비, 기술자 파견 비용 등)은 수도사업특별회계 예산으로 편성

- 부품 회사의 자재 기부 및 물 관련 기업의 재능 기부를 적극 유도하여 공사비 최소화

□ 탄자니아 수도시설 개선사업 로드맵

세 부 내 용	2022년		2023년		2024년		2025년
• 사업기간
․현지조사
․사업안 작성
․탄자니아측과 협의
․참여기업 선정
․시공

4		기대효과 및 향후 과제

□ 기대효과

○ 탄자니아 수도 도도마市 및 주요 관광지 아루샤州(마레우 지역)의 수도시설 현대화로 지역 주민에게 깨끗한 상수도 공급

○ 수도시설이 열악한 저개발국가에 대한 서울시의 상수도 운영기술 전수로 서울시에 대한 긍정적 이미지 제고

○ 탄자니아와 인접한 케냐, 에티오피아 등 동아프리카 수도사업에 민간기업과 공동으로 진출하기 위한 토대 마련

○ 수도사업 운영관리 경험이 풍부한 인력을 활용한 일자리 창출

○ 창출된 수익을 우리시 수도사업에 재투자하여 건전 재정에 기여

□ 향후 과제

○ 탄자니아와 자재 등 무관세 통관, 인력 및 사무공간 지원 등 협의

○ 국제 지원사업(ODA) 관련 표준 매뉴얼 개발

- 공사 완료 후 지속적인 관리를 통하여 수익사업으로 전환 검토

○ 금회 탄자니아 ODA사업과 연계하여 인근 도시와 국가에 대한진출 및 홍보 방안 강구

- 부품회사 등 중소기업과 공동진출 방안 등 검토

붙임  1. (탄자니아) 실태조사 상세내역 1부.

2. (탄자니아) 소요예산 상세내역 1부.  끝.