코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	집중호우 대비 하수도 공사장 안전관리 철저

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기상청 예보에 따르면 6. 24.(수)부터 25일(목)까지 서울지역에 30~80㎜의 많은 비가 내릴 예정이오니, 자치구(하수도 사업부서)에서는 아래 중점 관리사항을 철저히 준수하여 하수도 공사장 침수피해 및 인명사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

3. 특히, 여름철 하수관로 작업 시에는 “돌발강우시 하수관로 내부 안전작업 매뉴얼”에 따라 기상청 일기예보를 수시로 확인하고, 강수 확률이 50%이상의 경우나 육안으로 하늘에 먹구름 확인 시 작업 중단 후 즉시 철수하여 주시기 바랍니다.

가. 원형관로 및 사각형거 보수·보강공사 현장 관리 철저

- 돌발강우시 하수관로 내부 안전작업 매뉴얼 준수

- 밀폐공간작업 질식재해예방 안전작업 매뉴얼 준수

- 강우 예상 24시간 이내 작업금지 및 공사자재 즉시 반출

- 맨홀 내부 마감부, 가정오수관 등 접합부 수밀 처리

- 물돌리기용 마대, 거푸집, 각목 등 유수장애시설물 제거 철저

나. 강우예보 시 하수관로 정비공사 작업금지

다. 시공중인 관로 내로 토사 등 이물질이 유입되지 않도록 조치

라. 공사장 주변 및 주요 도로변 빗물받이 등 점검 정비

마. 공사장 별 비상연락망 확인 및 수방자재 확보 철저

바. 사고발생(하수도공사장 도로 함몰 등) 시 초기대응 및 동향보고 철저

※ 동향보고는 유선, SNS를 통해 신속하게 보고하고, 사고 발생시 市 담당팀장, 담당자에게 유선(문자, 카톡 등)통보 철저.

붙임 : 1. 돌발강우 시 하수관로 안전작업 관리 매뉴얼 1부.

2. 밀폐공간작업 질식재해예방 안전작업 매뉴얼 1부.

3. 민간발주 공공시설물 공사장 안전관리 개선대책 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구(하수사업 담당부서)
주무관	박영호		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	06/24 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-8698	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3792	/전송		/	2009029199@seoul.go.kr	/	대시민공개