2020년 5월

대기질 분석 결과

2020. 6.

서울시보건환경연구원

대 기 질 모 델 링 팀

- 차 례 -

Ⅰ. 측정개요

1. 측정기간

2. 측정지점

3. 측정항목

Ⅱ. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

2. 도시대기오염도

3. 도로변대기오염도

4. 고농도 사례 분석

Ⅲ. 대기오염 경보제

1. 미세먼지 경보제

2. 오존 경보제

I. 측정개요

대기오염 실태를 파악하고 대기질 개선 대책수립에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 서울의 25개 도시대기측정망과 15개 도로변대기측정망에서 측정된 결과를 평가하고자 함

1. 측정기간

□ 2020년 5월 1일 ∼ 5월 31일

2. 측정지점

□ 도시대기오염측정소 25개

□ 도로변대기오염측정소 15개

3. 측정항목

□ 일반 대기질 항목 : SO2, PM10, PM2.5, NO2, O3, CO

◇그림 1. 서울시 대기측정망

II. 대기오염도 현황

1. 기상과 대기오염 특징 및 경향

□ 기상

❍ 기온은 18.0℃로 전년 대비 1.4℃ 낮고, 평년 대비 0.2℃ 높음

❍ 강수량은 112.4 mm, 강수일수는 12일로 전년 및 평년 대비 증가함

❍ 풍속은 2.4 m/s로 전년 대비 0.3 m/s 증가하고 평년 대비 0.1 m/s 감소함

❍ 황사일수는 1일로 11일에 관측됨

❍ 시정거리는 12.3 km로 전월 및 전년보다 감소함. 5~10 km 구간에서 발생빈도가 25.5%로 가장 높게 나타남

❍ 박무․연무 발생시간은 343 시간으로 전월 및 전년 대비 증가함

❍ 주풍향은 서북서풍(18.82%)과 동풍(13.44%)으로 나타남

◇표 1. 기상 현황(기상청 자료)

구 분	기 온 (℃)	강수량합 (㎜)	강수일수 (0.1㎜이상)	풍 속 (㎧)	상대습도 (%)	황사일수 (일)	시정거리 (㎞)	박무․연무 발생시간
2020년05월	18.0	112.4	12	2.4	67.3	1	12.3	343
2020년04월	11.1	16.9	3	3.0	50.0	1	15.8	113
2019년05월	19.4	37.8	3	2.1	46.5	0	14.5	219
평 년	17.8	105.9	9	2.5	62.7	-	-	-

※ 평년은 1981~2010년까지의 평균자료임

◇표 2. 시정등급별 발생 빈도

(단위 : 횟수, (%))

시정거리	〈5㎞	5~10㎞	10~15㎞	15~20㎞	≧20㎞	유효시정 관측횟수
빈 도	117 (15.7)	190 (25.5)	129 (17.3)	173 (23.3)	135 (18.1)	744

◇그림 2. 바람장미도

□ 대기오염도 총평

❍ 월평균 대기오염도는 미세먼지 35 ㎍/㎥, 초미세먼지 19 ㎍/㎥, 이산화질소 0.020 ppm, 오존 0.034 ppm, 아황산가스 0.003 ppm, 일산화탄소는 0.4 ppm 이었음

❍ 미세먼지는 전월 및 전년 대비 감소

❍ 초미세먼지는 전월 및 전년 대비 감소

❍ 이산화질소는 전월 및 전년 대비 감소

❍ 오존은 전월 및 전년 대비 감소

❍ 미세먼지 저농도 사례(일평균 20 ㎍/㎥ 이하)는 3일, 고농도 사례(일평균 100 ㎍/㎥ 초과)는 1일이었음

❍ 초미세먼지 저농도 사례(일평균 10 ㎍/㎥ 이하)는 4일, 고농도 사례(일평균 50 ㎍/㎥ 초과)는 0일이었음

❍ 미세먼지는 24시간 환경기준을 16개 측정소에서 초과하고, 초미세먼지는 7개 측정소에서 초과하여 각각 36%, 72% 환경기준을 달성하였음

❍ 이산화질소는 24시간 환경기준과 1시간 환경기준은 초과한 측정소가 없어, 모두 100% 환경기준을 달성하였음

❍ 오존은 8시간 환경기준을 24개 측정소에서 초과하고 1시간 환경기준은 11개 측정소에서 초과하여, 각각 4%, 56% 환경기준을 달성하였음

◇표 3. 대기오염 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2020년05월	35	19	0.020	0.034	0.003	0.4
2020년04월	44	21	0.021	0.036	0.003	0.4
2019년05월	52	29	0.028	0.043	0.005	0.5

◇표 4. 대기오염 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2020년05월	41	24	0.027	0.026	0.003	0.5
2019년05월	57	34	0.033	0.026	0.005	0.6

◇표 5. 단기 환경기준 초과 현황

항 목	기 준	초과 횟수			최고 농도
		2020년 5월	2020년 4월	2019년 5월	2020년 5월	2020년 4월	2019년 5월
PM10	100 ㎍/㎥/day	16	2	10	146	105	113
PM2.5	35 ㎍/㎥/day	24	21	243	47	41	80
NO2	0.100 ppm/hr	0	0	10	0.081	0.081	0.114
	0.060 ppm/day	0	0	1	0.046	0.043	0.063
O3	0.100 ppm/hr	51	0	314	0.132	0.097	0.189
	0.060 ppm/8hr	131	107	461	0.107	0.087	0.151
SO2	0.150 ppm/hr	0	0	0	0.012	0.017	0.018
	0.050 ppm/day	0	0	0	0.006	0.005	0.009
CO	25.0 ppm/hr	0	0	0	1.1	1.1	1.5
	9.0 ppm/8hr	0	0	0	1.0	1.1	1.3

◇표 6. (초)미세먼지 저농도 및 고농도 일수

구 분		미세먼지		초미세먼지
기 간		20 ㎍/㎥ 이하	100 ㎍/㎥ 초과	10 ㎍/㎥ 이하	50 ㎍/㎥ 초과
2020년	5월	3	1	4	0
	누적	12	1	16	5
2019년	5월	2	0	2	3
	누적	6	9	6	23

※ (초)미세먼지 예보등급에 따른 좋음(PM10 30 ㎍/㎥ 이하, PM2.5 15 ㎍/㎥ 이하) 및 나쁨(PM10 80 ㎍/㎥ 초과, PM2.5 35 ㎍/㎥ 초과) 일수와는 다름

◇그림 3. 미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소, 오존 일별 농도 추세

2. 도시대기오염도

□ 미세먼지(PM10)

❍ 총론

- 월평균은 35 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균 농도의 분포는 5 ~ 146 ㎍/㎥, 중앙값은 33 ㎍/㎥로 나타남

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 감소

- 일별로는 11일에 평균농도가 112 ㎍/㎥로 가장 높았고, 20일에 7 ㎍/㎥로 가장 낮았음

- 24시간 환경기준(100 ㎍/㎥)을 16개 측정소에서 초과하여 36% 환경기준을 달성함

◇그림 4. PM10 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 31 ~ 43 ㎍/㎥으로 동대문구, 금천구, 강남구에서 낮았고, 구로구에서 가장 높게 나타남

- 측정소의 일평균 최고농도는 146 ㎍/㎥로 구로구에서 11일에 발생함

- 일평균 농도 분산은 구로구에서 가장 크고, 강남구에서 가장 작음

◇그림 5. PM10 월평균 공간 분포

□ 초미세먼지(PM2.5)

❍ 총론

- 월평균은 19 ㎍/㎥, 측정소별 24시간 평균농도의 분포는 1 ~ 47 ㎍/㎥, 중앙값은 18 ㎍/㎥이었음

- 평균농도는 전월 및 전년 대비 감소

- 일별로는 23일에 평균농도가 32 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 20일에 3 ㎍/㎥으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준(35 ㎍/㎥)을 7개 측정소에서 초과하여 환경기준 달성률은 72%임

◇그림 6. PM2.5 24시간 평균 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 15 ~ 26 ㎍/㎥으로 서초구에서 가장 높았고 동대문구에서 가장 낮았음

- 측정소의 일평균 최고농도는 47 ㎍/㎥으로 17일에 서초구에서 발생함

- 일평균 농도의 분산은 서초구에서 가장 크고, 노원구에서 가장 작음

◇그림 7. PM2.5 월평균 공간 분포

□ 이산화질소(NO2)

❍ 총론

- 월평균은 0.020 ppm, 24시간 평균 농도의 분포는 0.007 ~ 0.046 ppm, 중앙값은 0.019 ppm이었음

- 1시간 농도 분포는 0.002 ~ 0.081 ppm, 중앙값은 0.017 ppm 이었음

- 월평균 농도는 전월 및 전년 대비 감소

- 일평균 농도는 14일에 0.034 ppm으로 가장 높았고, 1일과 24일에 0.011 ppm으로 가장 낮게 나타남

- 24시간 환경기준과 1시간 환경기준을 초과한 측정소가 없어 100% 환경기준을 달성함

◇그림 8. NO2 24시간 평균 농도 빈도 분포

◇그림 9. NO2 1시간 농도 빈도 분포

❍ 지역별 분포 특성

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.014 ~ 0.025 ppm으로 은평구와 강북구에서 낮고, 성북구에서 가장 높게 나타남

- 측정소의 24시간 평균 최고농도는 송파구(14일)에서 0.046 ppm 이었고, 1시간 최고농도는 관악구(14일 21시)에서 0.081 ppm을 나타냄

- 24시간 평균 농도의 분산은 송파구에서 가장 크고, 강북구에서 가장 작게 나타남

◇ 그림 10. NO2 월평균 공간 분포

□ 오존(O3)

❍ 월평균 농도는 0.034 ppm으로 전월 및 전년 대비 감소

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.028 ~ 0.042 ppm이었으며, 은평구와 서초구에서 높게 나타남

❍ 일평균 최고농도는 31일에 0.055 ppm, 8시간평균의 최고농도는 31일에 0.078 ppm을 나타냄

❍ 측정소의 8시간평균 최고농도는 은평구에서 30일에 0.107 ppm이었고, 1시간 최고농도는 은평구(30일 17시)에서 0.132 ppm을 기록함

❍ 8시간 환경기준은 24개 측정소에서 초과하고 1시간 환경기준은 11개 측정소에서 초과하여, 환경기준 달성률은 각각 4%, 56%임

◇그림 11. O3 월평균 공간 분포

□ 아황산가스(SO2)

❍ 월평균 농도는 0.003 ppm으로 전월 대비 동일 및 전년 대비 감소함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.002 ~ 0.004 ppm으로 광진구, 서초구와 강서구에서 높게 나타남

❍ 일평균 농도 분포는 23일에 0.004 ppm으로 가장 높게 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 12. SO2 월평균 공간 분포

□ 일산화탄소(CO)

❍ 월평균 농도는 0.4 ppm으로 전월 대비 동일 및 전년 대비 감소함

❍ 지점별 월평균 농도 분포는 0.2 ~ 0.5 ppm으로 구로구에서 가장 낮게 나타남

❍ 일평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.5 ppm으로, 일별 8시간평균 농도의 분포는 0.3~0.7 ppm으로 나타남

❍ 환경기준 초과 사항은 없었음

◇그림 13. CO 월평균 공간 분포

◇표 7. 도시대기 측정소별 월평균 대기오염도

구분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
월평균	35	19	0.020	0.034	0.003	0.4
종로구	34	19	0.020	0.030	0.003	0.4
중구	32	20	0.021	0.030	0.003	0.4
용산구	35	18	0.017	0.028	0.002	0.4
은평구	37	20	0.014	0.042	0.003	0.3
서대문구	40	22	0.017	0.038	0.002	0.5
마포구	32	17	0.023	0.032	0.002	0.4
성동구	33	19	0.019	0.034	0.003	0.4
광진구	36	20	0.021	0.040	0.004	0.5
동대문구	31	15	0.021	0.035	0.002	0.4
중랑구	34	18	0.020	0.032	0.002	0.4
성북구	36	18	0.025	0.034	0.002	0.5
강북구	36	19	0.014	0.028	0.002	0.4
도봉구	34	19	0.019	0.040	0.003	0.3
노원구	33	17	0.018	0.039	0.002	0.4
양천구	36	17	0.020	0.033	0.003	0.4
강서구	36	18	0.019	0.033	0.004	0.4
구로구	43	25	0.016	0.039	0.002	0.2
금천구	31	18	0.019	0.028	0.003	0.4
영등포구	32	16	0.023	0.033	0.003	0.4
동작구	39	20	0.019	0.028	0.002	0.4
관악구	35	17	0.023	0.033	0.003	0.5
서초구	42	26	0.021	0.042	0.004	0.3
강남구	31	19	0.022	0.036	0.002	0.4
송파구	33	17	0.023	0.036	0.003	0.4
강동구	33	19	0.019	0.033	0.003	0.4

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

□ 환경기준 달성 여부

❍ 미세먼지(PM10)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 16개로 환경기준 달성률은 36%이었음

❍ 초미세먼지(PM2.5)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 7개로 환경기준 달성률은 72%이었음

❍ 이산화질소(NO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 오존(O3)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소 수가 24개로 환경기준 달성률은 4%이었음

- 1시간 평균농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소

수가 11개로 환경기준 달성률은 56%이었음

❍ 아황산가스(SO2)

- 24시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

❍ 일산화탄소(CO)

- 8시간 평균농도의 99 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

- 1시간 농도의 99.9 퍼센타일이 환경기준을 초과한 측정소수가 0개로 환경기준 달성률은 100%이었음

◇표 8. 지점별 단기 환경기준 달성 여부

구 분	미세먼지	초미세먼지	이산화질소		오존		아황산가스		일산화탄소
	24시간	24시간	24시간	1시간	8시간	1시간	24시간	1시간	8시간	1시간
	99백분위수	99백분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수	99백분위수	999천분위수
환경기준1)	100㎍/㎥	35㎍/㎥	0.060ppm	0.100ppm	0.060ppm	0.100ppm	0.050ppm	0.150ppm	9.0ppm	25.0ppm
종로구	98	31	0.037	0.058	0.070	0.072	0.004	0.006	0.7	0.8
중구	92	33	0.034	0.055	0.076	0.080	0.004	0.005	0.7	0.8
용산구	114	32	0.029	0.044	0.080	0.087	0.003	0.004	0.7	0.8
은평구	136	39	0.021	0.036	0.107	0.119	0.004	0.005	0.5	0.6
서대문구	145	40	0.029	0.046	0.096	0.109	0.003	0.005	1.0	1.0
마포구	102	30	0.036	0.063	0.081	0.088	0.004	0.005	0.7	0.7
성동구	99	32	0.031	0.058	0.090	0.099	0.004	0.006	0.6	0.7
광진구	124	36	0.035	0.061	0.097	0.105	0.005	0.007	1.0	1.0
동대문구	94	28	0.040	0.064	0.092	0.098	0.004	0.005	0.7	0.8
중랑구	104	32	0.031	0.051	0.080	0.085	0.003	0.005	0.7	0.8
성북구	122	33	0.038	0.058	0.089	0.098	0.003	0.005	0.8	0.8
강북구	119	34	0.020	0.035	0.072	0.077	0.003	0.005	0.7	0.8
도봉구	116	36	0.026	0.047	0.101	0.110	0.004	0.007	0.6	0.7
노원구	106	29	0.034	0.056	0.097	0.108	0.003	0.005	0.7	0.7
양천구	113	29	0.038	0.073	0.096	0.114	0.005	0.006	0.7	0.8
강서구	118	31	0.035	0.059	0.088	0.100	0.006	0.012	0.7	0.9
구로구	146	44	0.029	0.053	0.102	0.119	0.004	0.005	0.5	0.6
금천구	98	33	0.030	0.056	0.059	0.066	0.004	0.006	0.7	0.7
영등포구	98	28	0.041	0.071	0.092	0.109	0.004	0.006	0.8	0.8
동작구	122	37	0.038	0.068	0.076	0.090	0.003	0.005	0.6	0.7
관악구	107	29	0.038	0.079	0.088	0.097	0.004	0.007	0.8	0.9
서초구	140	47	0.040	0.071	0.098	0.113	0.005	0.008	0.5	0.6
강남구	92	33	0.044	0.065	0.091	0.103	0.004	0.005	0.7	0.8
송파구	100	30	0.046	0.075	0.096	0.108	0.004	0.007	0.7	0.7
강동구	98	33	0.039	0.064	0.080	0.091	0.004	0.005	0.7	0.7
달성측정소수	9	18	25	25	1	14	25	25	25	25
달성률(%)2)	36%	72%	100%	100%	4%	56%	100%	100%	100%	100%

※ 1) 1시간 평균치는 999천분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 되고,

8시간 및 24시간 평균치는 99백분위수의 값이 그 기준을 초과하여서는 아니 됨

2) 달성률(%) = 달성측정소수 / 총측정소수 × 100

3. 도로변대기오염도

□ 일반도로

❍ 미세먼지

- 평균은 39 ㎍/㎥, 측정소별 일평균 농도의 분포는 8 ~ 129 ㎍/㎥, 중앙값은 38 ㎍/㎥이었음

- 월평균 농도는 전월 및 전년 대비 감소하였으며, 도시대기보다 4 ㎍/㎥ 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 35 ~ 45 ㎍/㎥으로 화랑로에서 가장 높았고, 홍릉로에서 가장 낮았음

- 일별로는 11일에 평균농도가 110 ㎍/㎥으로 가장 높았고, 20일에 12 ㎍/㎥으로 가장 낮게 나타남

❍ 이산화질소

- 평균은 0.030 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.013 ~ 0.060 ppm, 중앙값은 0.029 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월대비 증가 및 전년대비 감소하였으며, 도시대기보다 0.010 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.022 ~ 0.037 ppm으로 영등포로와 시흥대로에서 높았고, 종로에서 가장 낮았음

- 일별로는 14일에 평균농도가 0.047 ppm으로 가장 높았고, 24일에 0.017 ppm으로 가장 낮게 나타남

❍ 오존

- 평균은 0.029 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.013 ~ 0.058 ppm, 중앙값은 0.028 ppm이었음

- 월평균 농도는 전월 및 전년 대비 감소하였으며, 도시대기보다 0.005 ppm 낮게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.025 ~ 0.032 ppm으로 종로와 도산대로에서 높았고, 신촌로에서 가장 낮았음

- 일별로는 31일에 평균농도가 0.050 ppm으로 가장 높게 나타남

❍ 일산화탄소

- 평균은 0.5 ppm, 측정소별 일평균 농도의 분포는 0.2 ~ 0.8 ppm, 중앙값은 0.5 ppm이었음

- 월평균농도는 전월대비 동일 및 전년대비 감소하였으며, 도시대기 평균보다 0.1 ppm 높게 나타남

- 측정소별 월평균 농도 분포는 0.3 ~ 0.6 ppm으로 나타남

- 일별로는 0.4 ~ 0.6 ppm의 분포를 보임

□ 전용도로

❍ 미세먼지와 이산화질소는 도시대기 평균보다 높게 나타나고, 오존은 도시대기 평균보다 낮게 나타남

□ 중앙차로

❍ 미세먼지와 이산화질소는 도시대기 평균보다 높게 나타고, 오존은 도시대기 평균보다 낮게 나타남. 아황산가스는 동작대로와 공항대로에서 도시대기 평균보다 높게 나타남

◇표 9. 도로변대기오염도 현황

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
일반도로	2020년05월	39	20	0.030	0.029	0.003	0.5
	2020년04월	47	21	0.029	0.032	0.003	0.5
	2019년05월	57	30	0.045	0.034	0.005	0.6
자동차 전용도로	2020년05월	44	20	0.031	0.028	0.003	0.4
	2020년04월	51	20	0.026	0.029	0.004	0.4
	2019년05월	64	35	0.058	0.021	0.004	0.4
중앙차로	2020년05월	41	20	0.033	0.027	0.004	0.4
	2020년04월	49	20	0.032	0.029	0.004	0.4
	2019년05월	62	32	0.051	0.030	0.005	0.5
도시대기	2020년05월	35	19	0.020	0.034	0.003	0.4

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇표 10. 도로변 측정소별 월평균 대기오염도

구분		미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
전체 평균		40	20	0.030	0.028	0.003	0.5
일반도로 (10)	평 균	39	20	0.030	0.029	0.003	0.5
	신촌로	38	20	0.032	0.025	0.003	0.5
	청계천로	40	23	0.025	0.030	0.003	0.6
	한강대로	44	21	0.028	0.028	0.003	0.6
	종로	37	20	0.022	0.032	0.003	0.5
	홍릉로	35	18	0.031	0.031	0.003	0.5
	화랑로	45	21	0.026	0.029	0.003	0.3
	영등포로	39	22	0.037	0.026	0.003	0.6
	도산대로	38	20	0.028	0.032	0.002	-
	천호대로	38	17	0.032	0.029	0.003	0.5
	시흥대로	40	20	0.037	0.026	0.003	0.6
전용도로 (2)	평 균	44	20	0.031	0.028	0.003	0.4
	강변북로	40	17	0.036	0.027	0.002	0.4
	정릉로	47	24	0.024	0.029	0.005	0.4
중앙차로 (3)	평 균	41	20	0.033	0.027	0.004	0.4
	강남대로	37	17	0.033	0.025	0.003	0.5
	동작대로	48	24	0.040	0.028	0.005	0.4
	공항대로	39	18	0.025	0.027	0.004	0.4
도시대기		35	19	0.020	0.034	0.003	0.4

※ “-”는 장비 교체 및 점검, 수치 이상 등의 원인으로 유효측정처리 비율(75%) 미만

◇그림 14. 일반도로 측정소별 대기오염도

◇그림 15. 일반도로와 도시대기의 일별 대기오염도 비교

4. 고농도 사례 분석

□ 5월 11일 고농도 사례 분석 결과

◇그림 16. 서울, 관악산, 백령도 미세먼지 변화

○ 백령도 미세먼지는 10일 오전부터 점차 상승하여 11일 8~9시에 최고농도 193 ㎍/㎥을 기록함. 이후 급격히 감소하여 11일 오후부터 고농도 현상 해소됨

○ 서울의 미세먼지 농도는 11일 오전 급격히 상승하여 관악산 측정소에서 14시에 최고농도 258 ㎍/㎥, 서울 도시대기 평균은 13시에 최고농도 181 ㎍/㎥를 기록함. 고농도 현상은 11일 밤까지 유지된 후 자정부터 해소됨

○ 10~11일 일기도를 보면 한반도 북쪽에 위치한 저기압의 영향으로 중국의 츠펑지역에서 발현한 황사가 유입되어 11일 오후부터 중부지역에서 황사 현상 관측됨

○ 10일 오후에 관측된 위성영상을 통해 만주지역에서 저기압성 흐름을 따라 형성된 구름과 황사를 확인할 수 있음

□ 5월 11일 고농도 미세먼지 사례는 한반도 북쪽 위를 지나는 저기압의 영향으로 중국 츠펑지역에서 발현한 황사가 중부지방으로 유입되어 나타난 사례임

5월 10일 12시	5월 11일 15시

◇그림 17. 지상 황사 일기도(기상청)

◇그림 18. 5월 10일 15시 천리안위성 2A호 RGB 천연색 영상(기상청)

III. 대기오염 경보제

1. 미세먼지 경보제

❍ 미세먼지(PM10) 주의보 1회 발령

	단 계	발 령		해 제		최고농도 (㎍/㎥)
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1	주의보	05.11. 13:00	181	05.11. 24:00	87	181

❍ 초미세먼지(PM2.5) 발령 없음

2. 오존 경보제

❍ 오존 주의보 1일 2회 발령됨

번호	발령일	발령단계	발령권역	발령시각	해제시각	지속시간	발령권역최고농도현황
							측정소	농도 (ppm)
1	05.30.	주의보	서남권	16	18	2	양천구	0.126
2	05.30.	주의보	서북권	17	18	1	은평구	0.132