2021년도 주요 예산사업 계획

2020. 6

-  교통정보처(교통정보제공) -

□ 주요 예산사업계획 총괄

(단위 : 백만원)

연번	경영전략	사 업 명	사 업 개 요	2020년	2021년	증 감
계				2,159	2,390	231
1	고객만족	교통정보 수집장비 성능평가	․ 기간 : ’21.01~’21.12 ․ 사업내용 : ITS 차량검지기 성능평가 기준에 의한 데이터 수집용역 및 성능평가 실시 - 대상 : 차량검지기 435개소 DSRC 15개소	126	282	156
2	혁신경영	영상검지기 신뢰성검증 프로그램 개발	․ 기간 : ’21.01~’21.06 ․ 사업내용 : 현장 성능평가 불가지역 영상검지기 성능 평가용 프로그램 개발	-	35	35
3	안전경영	교통관리센터 전산시스템 유지보수	․ 기간 : ’21.01~’21.12 ․ 사업내용 : 도시고속도로 교통관리센터 전산시스템 유지보수 (‘21년 설비기준)	478	437	△41
4	안전경영	센터 정비부품 구매・수리 및 백신라이센스 구매 설치	․ 기간 : ’21.01~’21.12 ․ 사업내용 : 영상검지제어기 20대 교체, 센터 장비 장애수리 및 백신 라이센스 갱신 구매	123	128	5
5	효율경영	교통관리센터 응용S/W 기능개선	․ 기간 : ’21.01~’21.12 ․ 사업내용: - 이원화되어 비효율적으로 운영 중인 교통관리시스템 소프트웨어 단일화를 통한 기능개선 및 업무 효율 향상	-	250	250
6	안전경영	교통관리시스템 통신공사 연간단가 공사	․기 간 : ’21.01 ~ ’21.12 ․사업내용 - 노후‧불량 통신설비 신속 정비 및 개선으로 정상기능 확보 ※ UTIS 통신선로 정비 포함 - 현장 교통관리시스템 세척 (VMS 200개소, VDS 150개소 등)	553	573	20
7	안전경영	전기설비 연간단가 공사	․기 간 : ’21.01 ~ ’21.12 ․사업내용 : 노후‧불량 전기설비 정비‧개선으로 안전사고 예방 <신규> 노후 위험 전원설비 개보수 10개소 (110백만원)	147	255	108
8	효율경영	현장 교통관리시스템 정비부품 구매 및 수리	․기 간 : ’21.01 ~ ’21.12 ․대 상 - 정비부품 구매 : 354개 - 정비부품 수리 : 174건 ․사업내용: 현장 교통관리시스템 장애발생시 긴급정비를 위한 정비부품 구매 및 수리	332	308	△24
9	안전경영	센터 및 무인통신중계소 항온항습기 교체	․기 간 : ’21.04 ~ ’21.07 ․대 상 : 항온항습기 2대 ․사업내용 : 고장 시 대규모 장애를 유발할 수 있는 항온 항습기를 적기(내구연한 도래) 교체하여 대규모 장애예방 (센터 및 무인통신중계소 각 1대 )	-	92	92
10	안전경영	작업차량 및 부속품 구매	․기간 : ’21.01 ~ ’21.06 ․사업내용 : 경제적 수리 한계를 초과한 노후 작업용 차량(더블 캡) 및 관련 부속품 구매(1대)	170	30	△140
11	안전경영	지능형 영상솔루션 프로그램 시범운영	․ 기간 : ’20.01~’20.12 ․ 사업내용 : CCTV 디지털화 사업에 맞춰, 도시고속도로 맞춤 지능형 영상솔루션 도입 - 시범운영 : 총 20개소	95	-	△95
12	안전경영	Iot기반 전기안전 원격감시시스템 확대 구축	‧ 기간 : ’20.01 ~ ’20.10 ‧ 사업내용 : IoT 전기안전 원격 감시장비 구매․설치 (298개소)	135	-	△135

1		교통정보 수집장비 성능평가

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비고(예산과목)
고객만족경영	126	282	282	교통정보제공, 대행사업비, 사무관리비, 지급수수료

□ 사업개요

○ 사업목적

- 도시고속도로 교통관리센터에서 제공하는 교통정보 서비스의 신뢰성을 향상시키기 위하여 관련근거에 의해 정보 수집 장비에 대한 성능평가를 실시함.

※ 관련 근거 : 자동차․도로교통 분야 ITS 성능평가 기준(국토교통부 고시 제2017-651호)

○ 사업내용

- 시설현황 : 교통관리시스템 차량검지기 1,245개소

※ 교통량 수집장치 84지점(양방향 168개소) : 2016년 인수

DSRC 60개소(주요도로 55개소, 강남순환도로 5개소)

- 평가대상

․ 차량검지기 435개소, DSRC 15개소

(단위 : 개소)

구 분	차량검지기					DSRC
	계	도시고속도로 (강남순환 포함)	남산권	주요 도로	교통량 수집장치	계	주요 도로	강남 순환도로
시설현황	1,245	947	74	56	168	60	55	5
평가대상 (장비설치가능지점)	869	610	41	50	168	60	55	5
평가대상	435	435				15	15

※ 평가주기 : 차량검지기 2년, DSRC 4년

․ 성능평가 기준장비(3대) : 기본 성능평가 실시

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
이동식 기준장비 기본성능평가	6 백만원		100%
차량검지기 성능평가	265 백만원		5%	10%	20%	35%	50%	70%	90%	100%
단거리전용통신 (DSRC) 성능평가	11 백만원						50%	100%

□ 소요예산 : 282백만원

○ 산출내역

구 분	소요예산	세부 산출내역
이동식 기준장비 기본성능평가 (한국건설기술연구원)	5,573 천원	‣ 공통비용 : 1,415천원 ‣ 시험비용 : 1,217천원 × 3대 = 3,651천원 ‣ 부가세 : 507천원 ※ 2019년 기본성능평가 수수료 적용
차량검지기 성능평가 ·데이터 수집 및 장비운용(용역) ·Data분석 및 성능판정(자체)	264,699 천원	‣ 주간수집 : 475천원 × 435대 = 206,739천원 ‣ 야간수집(22시이전) : 535천원 × 17대 = 9,088천원 ‣ 야간수집(22시이후) : 730천원 × 34대 = 24,809천원 ‣ 부가세 : 24,063천원 ※ 엔지니어링업체 임금상승률 적용(5.56%)
DSRC 성능평가 (지능형교통체계협회 위탁)	10,960 천원	‣ 공통비용 : 1,502천원 ‣ 시험비용 : 285천원 × 15대 = 4,274천원 ‣ 차량비용 : 1,296천원 × 4일 = 5,184천원 ※ 위탁기관 견적서

○ 산출근거 : ITS 성능평가 데이터 수집용역 설계내역서 및

DSRC 성능평가 위탁비용 적용

□ 사업효과

○ 비계량적 효과 : 수집정보 정확도 향상을 통한 교통정보 이용시민 만족도 향상

2		영상검지기 신뢰성 검증 프로그램 개발

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
혁신경영	-	35	-	교통정보제공, 대행사업비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 성능평가를 위한 기준장비 설치가 불가능한 영상차량검지기에 대한 성능평가를 위해 영상분석 성능평가프로그램을 개발하여 자체성능평가를 실시, 영상차량검지기 수집데이터 정확도를 향상하고자 함

* 기준장비 설치 불가능 영상검지기 : 총 220개소

○ 사업내용

- 성능평가용 영상분석 프로그램 개발

․ 동영상관리 : 동영상 파일열기, 동영상 play/stop/pause/ff

․ 차량 영상 교통정보 추출 : 차량 통과 프레임 수 산출, 차량속도 산출 등

․ 환경설정 : 검지기 환경설정, 차량 검증 환경설정 등

․ 파일저장 : 검증결과 엑셀파일 저장 등

<영상분석 프로그램 예>

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
영상분석 프로그램 개발	35 백만원		20%	40%	60%	80%	100%

□ 소요예산 : 35백만원

○ 산출내역

구 분	소요예산	세부 산출내역
영상검지기 신뢰도 검증 프로그램 개발	35,000 천원	‣ 영상검지기 신뢰도 검증 프로그램 개발 (응용 SW 개발) : 32,000천원 ‣ 부가세 : 3,200천원

○ 산출근거 : 개발업체 견적서 참조

□ 사업효과

○ 비계량적 효과 : 수집정보 정확도 향상을 통한 교통정보 이용시민 만족도 향상

○ 계 량 적 효과 : 실제 현장 검증 시 소요되는 비용 절감

【연 절감비용】60만원(용역단가) × 31개소 = 1,860만원

3		교통관리센터 전산시스템 유지보수

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
안전경영	478	437	437	교통정보제공, 대행사업비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 도시고속도로 교통관리센터 시스템(전산, 영상, 부대설비)의 안정적인 유지관리를 통해 장애예방과 신뢰성 있는 정보를 이용시민에게 제공하기 위함

○ 사업내용

- 대  상 : 교통관리센터 전산시스템(하드웨어, 소프트웨어) 유지보수

· 관리시설 현황(‘21년 기준)   ※ (붙임1) 대상별 세부 내용

구 분			계	유지관리대상	직영 및 하자보증
시설현황			1,066	215	851
하드웨어 (191)	주전산장비		4	4	-
	부체계	서버	12	12	-
		영상서버	14	8	6
	영상검지	제어기	662	-	662
		코덱	114	-	114
	상황판		81	81	-
	네트워크		121	64	57
	보안장비		14	14	-
	기타장비		20	8	12
소프트웨어 (24)	상용 소프트웨어		23	23	-
	개발 소프트웨어		1	1	-

- 내  용

· 응급복구 : 대상 장비의 장애발생시 응급복구 체계 유지

· 월간점검 : 관리 시스템 장애예방 방문점검, 필요시 소프웨어 업데이트 등 실시

· 기술지원 : 서버 및 SW 구성 변경시 기술지원

□ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
교통관리센터 전산시스템 유지보수	437 백만원	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	75%	90%	100%

□ 소요예산 : 437백만원

○ 산출내역  ※ (붙임2) 대상별 세부 산출내역

구 분	소요예산	세부 산출내역
교통관리센터 전산시스템 유지보수	173,776 천원	· 하드웨어 산출내역 : 146,558 천원 - 주전산 장비(4대), 부체계 서버(20대) - 네트워크 장비(64대), 보안장비(14대) - 상황판(8대), 기타 부대설비(8대)
	122,839 천원	· 상용 소프트웨어 산출내역 : 122,839 천원 - DBMS, ETL툴(5식), Tmax 미들웨어(3식) - Vmware 가상화(1식), 시스템 통합관제 솔루션(4식) - 백업 솔루션(7식), 스트리밍S/W(3식)
	140,275 천원	· 개발 소프트웨어 산출내역 : 140,275 천원 - 교통관리시스템 개발소프트웨어 : 1식

○ 산출근거 : 2020년 정보화사업 예산타당성 요율 적용 및 엔지니어링 단가 적용

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 정기적 유지보수 점검을 통한 장애예방 활동으로 장애발생 최소화

- 장애 발생시 신속한 조치로 안정적인 시스템 운영 및 유지관리

- 영상 설비 및 상황판 시스템의 원활한 운영으로 시민 안전 제고

- 교통관리센터 출입보안시스템의 내외부 인력 출입보안 강화

※ 붙임  1. 교통관리센터 관리시설(‘21년 기준)

2. 교통관리센터 시스템별 유지보수비용 산출내역

#붙임1. 관리시설 현황(‘21년 기준)

‣ 하드웨어 유지관리 191대

구 분	대 상	수량	도입금액	도입년월	비 고
주전산 장비	주전산서버(IBM E850)	2대	381,780천원	2016.12
	저장장비(EMC VNX5500)	1대	170,968천원	2013.08 2014.01
	백업장비(HP MSL4048)	1대	27,206천원	2013.08
부체계 서버	HP 블레이드서버, 영상표시제어, 스트리밍서버 등	20대	539,261천원	2013~2016
상황판 장비	IP Wall Controller	1대	92,000천원	2020.10
	상황판 모니터 등	80대	163,600천원	2020.10
네트 워크	백본, 통신스위치, 라우터 등	64대	371,786천원	2002~2019
보안 장비	웹 방화벽	2대	42,752천원	2013.08
	영상 방화벽	2대	65,201천원	2019.12
	방화벽장비(센터)	3대	140,492천원	2014.12 2016.09
	VPN 장비	5대	117,705천원	2013~2018
	침입차단(IPS)	1대	58,564천원	2018.04
	VPN 통합관리(Secui TMS)	1대	45,000천원	2019.05
기타 장비	출입관리시스템	1대	12,214천원	2013.08
	항온항습기	5대	142,331천원	2012~2019
	UPS	2대	153,208천원	2012.01 2017.05	7대는 직영관리

‣ 상용 소프트웨어 유지관리 23식

대 상	수량	도입금액	도입년월
DBMS, ETL툴	5식	301,130천원	2016.12
Tmax 미들웨어 (TP, JEUS, WAS)	3식	220,195천원	2005.09 2016.12
Vmware 가상화	1식	113,710천원	2015.01
시스템 통합관제 솔루션	4식	54,790천원	2016.12
백업 솔루션	7식	78,350천원	2016.12
스트리밍S/W	3식	176,740천원	2015~2019

‣ 개발 소프트웨어 유지관리 1식

대 상		비 고
개발 소프트웨어 1식	통신 기능	검지기 통신 및 상태정보 확인, 제어, 외부연계 정보 수집 등
	가공 기능	도시고속도로, 주요도로, 남산권 소통정보 가공, VMS 메시지 가공 등
	운영단말 기능	시설물관리, 돌발상황처리, 소통정보 확인, 보고서, 패턴데이터 확인, 통계정보 확인 등
	GIS 기능	GIS 기반 정보제공(상황판, 운영단말, 각종 시설물 표출 등)
	홈페이지 정보제공	교통정보 홈페이지(구간 소통/돌발 정보, CCTV영상, 통계정보, 우회도로, 시설물 정보 등)

#붙임2. 교통관리센터 시스템별 유지보수비용 산출내역

· 하드웨어 산출내역 : 173,776천원

구 분	소요예산	세부 산출내역
주전산 장비	46,124천원	- 주전산서버(IBM E850) : 30,543천원 · (381,780천원 × 8%, 12개월) - 주전산 저장장비(EMC VNX5500) : 13,677천원 · (170,968천원 × 8%, 12개월) - 백업장비(HP MSL4048) : 1,904천원 · (27,206천원 × 7%, 12개월)
부체계 서버	38,121천원	- 부체계 서버 및 저장장비 : 27,783천원 · 부체계 가상화서버(354,361천원 × 7%, 12개월) · 부체계 저장장비(37,219천원 × 8%, 12개월) - 영상표시제어 및 스트리밍 서버 : 10,338천원 · 영상표시제어 및 스트리밍 서버(147,682천원 × 7%, 12개월)
상황판장비	5,112천원	- IP Wall : 1,840천원(92,000천원 × 8%, 3개월) - 상황판모니터 : 3,272천원(163,600천원 × 8%, 3개월)
네트워크 장비	22,896천원	- 백본 스위치 : 5,545천원 · 기존 백본 스위치(64,343천원 × 8%, 12개월) · 신규 백본 스위치(59,566천원 × 8%, 1개월) - L4 및 기타 스위치 : 17,351천원
보안장비	37,577천원	- 웹 방화벽 : 3,420천원 (42,752천원 × 8%, 12개월) - 영상 방화벽 : 5,216천원 (65,201천원 × 8%, 12개월) - 센터 방화벽 : 11,239천원 (140,492천원 × 8%, 12개월) - VPN 장비 : 9,417천원 (117,705천원 × 8%, 12개월) - 침입차단(IPS) : 4,685천원(58,564천원 × 8%, 12개월) - VPN 통합관리(Secui TMS) : 3,600천원 · (45,000천원 × 8%, 12개월)
기타장비	27,218천원	- 출입보안시스템 1대 : 977천원 · (12,214천원 × 8%, 12개월) - UPS 2대 : 11,387천원 · (142,331천원 × 8%, 12개월) - 항온항습기 5개 : 11,582천원 · (4개, 136,321천원 × 8%, 12개월) : 10,906천원 · (1개, 16,887천원 × 8%, 6개월) : 676천원

· 상용 소프트웨어 산출내역 : 122,839천원

구 분	소요예산	세부 산출내역
교통관리센터 상용 S/W 유지관리	122,839 천원	- DBMS, ETL : 39,147천원 · (301,130천원 × 13%, 12개월) - Tmax미들웨어(TP, JEUS, WAS) : 28,625천원 · (220,195천원 × 13%, 12개월) - Vmware 가상화 : 14,782천원 · (113,710천원 × 13%, 12개월) - 시스템 통합관제 솔루션 : 7,123천원 · (54,790천원 × 13%, 12개월) - 백업 솔루션 : 10,186천원 · (78,350천원 × 13%, 12개월) - 영상 스트리밍 S/W : 22,976천원 · (176,739천원 × 13%, 12개월)

· 개발 소프트웨어 산출내역 : 140,275천원

구 분

소요예산

세부 산출내역

교통관리센터

운영 S/W

유지관리

140,275

천원

- 연간유지보수 : 140,275천원

기능점수(FP) 방대	투입공수 방대 (고급기술자 기준)
207,285천원	140,275천원

- 유지보수 대상 : 도시고속도로, 남산권 등 소통

정보제공, 현장(VMS 등) / 센터 통신 프로그램,

가공 프로그램, 운영단말, 홈페이지 유지관리 등

- 개발 소프트웨어 유지관리내용                    · 프로그램 기능 보완 및 버그 수정

· 로그분석 정상 동작, 이상여부 등 정기점검	· 장애 발생시 긴급출동 조치, S/W 보완 적용

· 프로세스 이상 동작에 따른 원인 파악 보완	· 시설물 추가시 DB 및 프로그램 수정

○ 산출근거 : 2020년 정보화사업 예산타당성 요율 적용 및 엔지니어링 단가 적용

4		센터 정비부품 구매・수리 및 백신라이센스 구매 설치

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
안전경영	123	128	133	교통정보제공, 대행사업비, 수선유지교체비, 수선유지비
				교통정보제공, 대행사업비, 사무관리비, 일반수용비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 내구연한 초과된 영상검지제어기 등 노후 불량기기 교체로 정보의 신뢰성 확보

- 교통관리센터시스템 장애발생시 복구지연 등을 최소화하기 위한 예비품 확보 및 노후 기기 수리

- 백신 소프트웨어 최신화로 유지관리업무의 안정성확보

○ 시설현황

- 영상검지제어기 운영 현황 : 662대

구 분	총계	1단계	2-1단계	2-2단계	3단계	주요도로	강남순환 등
도입년도		2001	2003	2005	2006	2013	2016
제어기 수	662대	64대	121대	222대	188대	52대	15대
총채널 수	817ch	214 (대당4ch)	120 (대당1ch)	222 (대당1ch)	194 (대당1~4ch)	52 (대당1ch)	15 (대당1ch)
교체현황	83	6	60	14	3	-	-

- 터미널서버 현황 : 57대    ※ 유지보수 용역 제외 장비이며 장애시 파급효과 큼

단계별	노선별	설치연도	교체대상	내구연한 도래시기	비 고
1단계	내부순환 등	2012년	12대	2018년	내구연한(6년) (network gateway)
2-1단계	강변북로, 북부간선	2013년	6대	2019년
2-2단계	올림픽대로		29대
3단계	동부간선도로 등		8대
남산권	터널, 소월/소파길		2대

○ 사업대상 및 내용

- 노후 불량 영상검지제어기 20대 신규 교체

- 장애발생 파급효과가 크고 별도 유지보수 용역 없이 자체 관리하는 장비의 부품 구매 및 수리(터미널 서버, 통신장비 등 1식)

- 센터 장비(서버, 업무용PC) 및 현장제어 PC에 대한 백신 소프트웨어 라이센스 구매 설치(386개)

⇒ 통합관제 솔루션(관리콘솔) 1대

⇒ 센터  윈도운 NT서버(VDS통신서버 등) 31대, 운영단말 등 업무용 PC 79대

⇒ 현장 제어 PC 275대

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
센터 정비부품 구매설치	95백만원	10%	25%	40%	60%	80%	100%
센터 장비 및 설비 장애수리	12백만원	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	75%	90%	100%
백신라이선스 갱신	21백만원	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	75%	90%	100%

□ 소요예산 : 128백만원

○ 산출내역

구 분

소요예산

세부 산출내역

센터 정비부품

구매설치

(기타 수선유지비)

95,000천원

· 카드형 영상검지기

- 영상검지제어기 20대 구매설치

(20대 x 4,750천원 = 95,000천원)

센터 장비 및

설비 장애수리

(기타 수선유지비)

12,460천원

· 시스템 응급복구비(영상검지제어기 662대 포함)

(연 1회 x 5,000천원 = 5,000천원)

· 센터 통신장비 부품교체 및 수리

- 터미널서버, 허브 자체관리 대상 긴급수리

(연 1회 × 7,460천원= 7,460천원)

바이러스 백신 라이선스 구매

(사무관리비)

20,532천원

· 바이러스 백신 (라이센스 갱신) : 386개

- 조달청기준 라이선스 비용

구분	PC	서버	관리콘솔
1개 비용	25천원	351천원	851천원
필요 개수	354개	31개	1개

○ 산출근거 : 영상검지제어기 견적가격 기준, 엔지니어링 단가 및 백신 조달 단가

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 노후 정비부품 교체를 통한 교통정보 수집의 안정성 및 제공정보의 신뢰성 확보

- 현장 제어기의 백신 소프트웨어 설치로 악성코드 감염 방지

5		교통관리센터 응용 소프트웨어 기능 개선

□ 2020년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2019년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
효율경영	-	250	-	교통정보제공, 대행사업비, 연구개발비, 전산개발비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 프로그램 개발방식이 상이하여 이원화되어 운영 중인 교통관리시스템 응용 프로그램의 기능을 개선하여 운영효율을 향상 시키고, 유지관리의 편의성을 제고하고자 함

○ 사업내용

- DB내 자료조회, 입력 등의 기능을 수행하는 명령문을 DB관리시스템에 등록하여 사용자가 프로그램 수정 없이 쉽고 편리하게 명령문을 수정하도록 개선

⁕ 기존에는 변경사항 발생 시 프로그램 소스 직접수정을 필요로 함

- 이원화 되어있는 프로그램 개발언어를 통일하고, 개발 플랫폼을 단일화하여

유지관리 편의성 제고 (일부 C언어 ➠ JAVA 전자정부 프레임워크)

※ 개발언어 및 프로시저 변경 대상 : 주요도로, 외부연계서버 등 32종 … 세부목록 #붙임1 참조

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
교통관리센터 응용 S/W 기능 개선	250 백만원	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	75%	90%	100%

□ 소요예산 : 250,294천원

○ 산출내역

구 분	소요예산	세부 산출내역
교통관리센터 응용 S/W 기능 개선	121,110 천원	· 개발언어 및 플랫폼 통일화(C->JAVA) - 업체 견적 (월)노임단가 : 7,340천원(고급기술자) - 기존 C언어 서버(15종), 투입월수 : 16.5 - 7,340천원 * 16.5 = 121,110천원
	106,430 천원	· DB 프로시저 호출 방식으로 변경 - 업체 견적 월노임단가 : 7,340천원(고급기술자) - 전체 응용 S/W(32종), 투입월수 : 14.5 - 7,340천원 * 14.5 = 106,430천원
	22,754 천원	· 부가세 10% : 22,754천원

○ 산출근거 : 견적서에 의한 산출

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- DB 처리부분의 수정시 응용 S/W의 프로그램 재작성 감소로 유지관리 편의성 제고

- 프로시저(DB내 사전 정의된 처리문) 호출방식으로 DB처리과정 개선

‧ 데이터 및 DB구조 유출 방지로 정보보안 강화

‧ 전송량 감소로 네트워크 성능 개선

‧ 데이터베이스 관리시스템 처리절차 간소화로 DB 처리속도 증가

* 저장 프로시저(Stored procedure) : 일련의 명령문을 DB관리시스템에

등록하여 활용하는 기능, 응용프로그램은 이 프로시저를 호출하여 명령문을

수행할 수 있다.

#붙임1. 개발언어 및 프로시저 변경 대상

연번	대상 S/W 명	현재 구성	기능개선 내용
			프로그램 부분	DB 호출부분
1	서울도시고속도로 홈페이지	JAVA / UNIX (전자정부 프레임워크)	DB 쿼리 호출부 수정	Procedure (프로시저)
2	모바일 시설물 모니터링
3	운영단말
4	도시고속도로 교통 가공
5	주요도로 영상검지기 통신	JAVA / NT (전자정부 프레임워크)
6	재배치 영상검지기 통신
7	강남순환 영상검지기 통신
8	DSRC 통신
9	강남순환 LCS/QWS 통신
10	성능개선 LCS 통신
11	강남순환 지자기 통신
12	실시간 지지기 통신
13	강남순환, 주요도로 CCTV 통신
14	강남순환, 주요도로 상태정보 수집
15	성능개선 루프 통신
16	강남순환, 주요도로 VMS 통신
17	성능개선 VMS 통신
18	주요도로 교통 가공	Unix C / UNIX	JAVA 개발
19	도시고속도로 VMS 가공
20	도시고속도로 VMS 통신
21	도로공사 가공
22	자동돌발 알고리즘
23	3단계 LCS 통신	C++ / NT
24	3단계 루프 통신
25	3단계 루프 수집
26	상황판
27	1단계 영상검지기 통신
28	2-1단계 영상검지기 통신
29	2-2단계 영상검지기 통신
30	3단계 영상검지기 통신
31	도시고속도로 시설물 관리
32	외부연계(8종) (TOPIS, 경찰청, 도로공사, 경기도, 국토부, 인천공항, 용마터널 송‧수신)

6		교통관리시스템 통신 연간단가 공사

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
안전경영	553	573	573	교통정보제공, 대행사업비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 현장 교통관리시스템 유지보수 작업공정 중 직영(자체) 정비가 불가한 굴착, 케이블포설 등 공정에 대해서 전문 업체를 통한 보수정비를 통해 신속한 시스템 정상기능 확보로 시민에게 양질의 교통정보서비스 제공

- 자동차 매연‧분진 등으로 오염된 현장 교통관리시스템에 대한 정기적인

세척을 통하여 영상 수집정보 정확도 및 표출정보 시인성 확보

○ 사업내용

- 대   상 : 현장교통관리설비 2,605식

계	광통신 케이블	VMS	CCTV	차량 검지기			DSRC	기타(LCS RMS, 레이더)
				영상	지자기	루프
2,605개	825km (UTIS포함)	341대	178대	815대	711대	327개	60대	173개

- 내   용

□ 파손 및 노후 통신선로․배관 보수, 통신설비 정비(UTIS 광선로 포함)

□ 폴(Pole) 및 함체 이설공사, 노후□손궤 시설물 교체공사

□ Loop코일 및 지자기센서 등 굴착공사

□ 현장교통관리시스템 세척 : 연 1회 시행

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
교통관리시스템 통신연간단가공사	573 백만원	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	85%	90%	95%	100%

□ 소요예산 : 573백만원

○ 산출내역

구 분	소요예산	세부 산출내역
교통관리 시스템 통신 연간단가 공사	573,000 천원	‣ 통신선로 및 배관정비 및 교체 : 60,000천원 □ 광케이블 포설 : 500m × 14천원 = 7,000천원 □ 코아접속 : 100코아 × 98천원 = 9,800천원 □ 외피접속 : 20개소 × 650천원 = 13,000천원 □ 외피해체후 재접속 : 40개소 × 320천원 = 12,800천원 □ 국내성단 : 40개소 × 125천원 = 5,000천원 □ UTP케이블 설치 및 철거 : 225m × 4000원 = 900천원 □ 최종시험 : 40개소 × 200천원 = 8,000천원 □ 전선관 철거 및 신설: 40m*87,500원 = 3,500천원 ‣ LOOP 코일 및 지자기센서 교체공사 : 150,000천원 □ LOOP 코일 매설공사 : 20개소 × 3,000천원 = 60,000천원 □ 지자기센서 교체공사 : 30개소 × 3,000천원 = 90,000천원 ‣ 교통관리시스템(설비) 보완 및 개선 : 90,000천원 □ CCTV 안전망 : 20개소 × 3,200천원 = 64,000천원 □ 노출배관 정비 : STEEL찬넬 520개 × 50천원 = 26,000천원 ‣ 손괴 시설물 교체공사 : 54,000천원 □ 손괴케이블 정비 및 복구 : 150m × 260천원 = 39,000천원 □ 손괴함체 정비 : 3개소 × 5,000천원 = 15,000천원 ‣ 터널 차로차단(주간) : 10회 × 950천원 = 9,500천원 ‣ 터널 차로차단(야간) : 16회 × 1.400천원 = 22,400천원 ‣ VMS 세척 :200개소 × 600천원 = 120,000천원 ‣ 영상설비(VDS, CCTV) 세척 : 47,100천원 □ CCTV 세척 : 30개소 × 320천원 = 9,600천원 □ VDS 세척 : 150개소 × 250천원 = 37,500천원 ‣ UTIS 광선로 유지관리 : 20,000천원 □ 코아접속 : 150코아 × 98천원 = 14,700천원 □ 외피접속 : 6개소 × 650천원 = 3,900천원 □ 최종시험 : 7개소 × 200천원 = 1,400천원

○ 산출근거 : 통신공사 원가계산에 의한 산출

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 노후 및 불량 통신설비 신속한 정비를 통한 시스템 안정화 및 장애발생 시간

최소화로 교통정보 신뢰성 확보 등 이용시민 편의증진

- 현장 교통관리시스템에 대한 불순물 정기 세척으로 양질의 교통정보 제공

7		교통관리시스템 전기 연간단가 공사

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
안전경영	147	255	255	교통정보제공, 대행사업비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 교통관리시스템 전원설비의 파손 및 장애 발생시 신속한 정비로 장애처리시간 최소화 등 24시간 안정적인 교통정보제공 등 시민 서비스 제고

- 노후 전원설비 개보수로 안전사고 예방 및 교통정보제공 안정성 향상

○ 사업내용

- 대    상 : 교통관리시스템 전원설비 609개소(2020년 전기사용계약 기준)

• 현장 교통관리시스템 전원설비의 직영(자체) 정비가 불가한 공정에 대하여

전문 업체를 통한 신속한 유지보수

‧ 파손 및 장애발생 전기선로(케이블 및 배관 등) 보수

‧ 분전반 및 분전반 내부 기기(SPD, 차단기 등) 정비

‧ 무인통시중계소 내 전기시설(전기선로, 분전반 등) 정비

‧ 기타 장애 해소 및 법정점검 부적합 사항 정비

• 노후 전원설비 개보수 10개소(신규) :  IoT 전기안전원격감시시스템 분석결과 보수 필요지점 선정 및 교체작업 시행

‧ ‘20년 1분기 한국전기안전공사 분석결과 누적경보 발생지점 및 종합안전도 등을 고려하여 10개소 선정

☞ IOT 누전경보 상위 8개소(1~29회), 종합안전도 C등급 2개소

(종합안전도 C등급 : 누전, 과부하 이벤트가 지속적으로 발생)

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
전기설비 연간단가 공사	255 백만원	5%	10%	20%	30%	40%	50%	70%	80%	85%	90%	95%	100%

□ 소요예산 : 255백만원

○ 산출내역

구 분	소요예산	세부 산출내역
교통관리시스템 전기 연간단가 공사	254,894 천원	‣ 전기설비 장애 유지보수 : 144,914천원 - 케이블 및 전선 설치 : 230m*8,000원 = 1,840천원 - 케이블 철거‧재설치 : 103m*3,000원 = 309천원 - 전선관 신설 : 60m*41,000원 = 2,460천원 - 전선관 철거 : 28m*10,000원 = 280천원 - 케이블 접속 : 23식*77,000원 = 1,771천원 - 차단기 철거‧설치 : 51식*86,000원 = 4,386천원 - 서지보호기 철거‧설치 : 186식*121,000원 = 22,506천원 - IOT장치 철거‧설치 : 14식*57,000원 = 798천원 - 분전반 철거‧설치 : 67식*1,531,000원 = 102,577천원 - 접지공사 : 2식*56,000원 = 112천원 - 기타공사 : 17식*64,000원 = 1,088천원 - 교통통제 : 11식*617,000원 = 6,787천원 ‣ 노후 전기설비 보수(교체) 10개소 : 109,980천원 - 케이블 철거‧설치 : 1,500m*8,000원 = 12,000천원 - 전선관 철거‧설치 : 1,500m*51,000원 = 76,500천원 - 분전반 철거‧설치 : 10식*1,531,000원 = 15,310천원 - 교통통제 : 10식*617,000원 = 6,170천원

○ 산출근거 : 전기공사 원가계산에 의한 산출

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 교통관리시스템 전원설비 신속한 장애조치로 원활한 교통정보 제공

- 노후 및 불량, 경제적 수리한계 초과 전원설비의 보수로 안전사고 예방

8		현장 교통관리시스템 정비부품 구매 및 수리

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
효율경영	332	308	316	교통정보제공, 대행사업비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 도로전광표지, CCTV 등 현장 교통관리시스템의 고장 및 노후에 따른 장애

발생시 신속한 정비를 목적으로, 예비품을 사전 확보하여 장애복구 지연

최소화 등 시설물 유지관리 효율성을 제고하기 위함

○ 사업내용

- 대  상

구 분	종류 및 수량
구 매	도로전광표지 LED모듈 등 354개
수 리	전원공급장치(AVR) 수리 등 총 174건

[참고] 현장 교통관리시스템 정비부품 구매 및 수리내역 및 소요예산 (’18년 ~ ’19년)

구 분		2018년		2019년
		수량(대)	금액(천원)	수량(대)	금액(천원)
계		763	359,450	641	324,324
정비 부품 구매	소 계	715	324,677	579	280,189
	VMS, LCS	654	208,928	492	137,101
	VDS, CCTV	16	26,235	30	61,600
	루프, 지자기 등	18	39,420	27	46,354
	통신‧보안장비 등	27	50,094	30	35,134
정비 부품 수리	소 계	48	34,773	62	44,135
	VMS, LCS	17	12,477	18	8,105
	VDS, CCTV	14	12,193	15	15,073
	루프, 지자기 등	5	1,189	6	7,876
	통신‧보안장비 등	12	8,913	23	13,080

- 내  용

□ 불용물품 및 시설물 장애이력 기준, 고장이 빈번한 부품 사전 구매 확보

□ 현장 교통관리시스템 주요부품 고장 시 전문 업체 신속한 정비 의뢰

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4				3/4			4/4
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
현장 교통관리시스템 정비부품 구매 및 수리	308 백만원	10%	15%	20%	25%		50%	70%	75%	80%	90%	95%	97%	100%

□ 소요예산 : 308백만원

○ 산출내역  ※ 성능개선 설비(VMS, CCTV 등) 하자보수기간, 정비부품 구매 및 수리 증감추세 고려 물량산정

구 분	소요예산 (천원)	산출내역	비 고
총 계	308,454	-	-
소 계	263,890	-	-
현장 교통관리시스템 정비부품 구매	21,780	242천원 × 90EA	도로전광표지, 차로제어기 LED 모듈
	33,750	375천원× 90EA	도로전광표지 파워서플라이
	16,200	1,800천원 × 9EA	도로전광표지 제어PC
	30,000	3,000천원 × 10EA	통신보드(컨트롤, 리모트, 인터페이스 등)
	23,820	1,985천원 × 12EA	영상검지기 카메라
	29,040	484천원 × 60EA	실시간 센서(지자기)
	5,600	2,800천원 × 2EA	실시간 제어기(지자기)
	7,200	1,800천원 × 4EA	실시간 AP(지자기)
	⁕16,000	8,000천원 × 2EA	DSRC 안테나(강남순환, 주요도로)
	10,600	530천원 × 20EA	광장비(광링크2V2D)
	34,800	1,740천원 × 20EA	보안장비(VPN)
	⁕10,000	5,000천원 ×2EA	무선매쉬 안테나(잠실권)
	14,000	3,500천원 ×4EA	루프 제어기, CCU
	11,100	3,700천원 × 3EA	CCTV 카메라(VMS용 웹카메라 포함)
소 계	44,564	-	-
현장 교통관리시스템 고장부품 수리	17,500	350천원 × 50EA	전원공급장치(AVR) 수리
	6,000	200천원 × 30EA	실시간 제어기 등 수리
	5,000	100천원 × 50EA	도로전광표지, LCS 인터페이스 보드 등 수리
	8,064	336천원 × 24EA	보안장비(VPN) 수리
	3,000	120천원 × 25EA	LED 모듈 수리
	⁕5,000	1,000천원 × 5EA	DSRC 제어기, 안테나 등 수리

※ ‘21년도 DSRC 지속운영 여부 검토하여 해당예산(31백만원) 절감 가능

○ 산출근거 : 조달청 등 시중거래가격 및 제조·수리 업체 견적

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 현장 교통관리시스템 고장 시 사전 확보한 정비부품 활용에 따른 장애시간

단축, 시스템 가동률 확보 등으로 교통정보 제공서비스 품질 향상

- 부품 수리를 통해 사용 가능한 예비품을 최대한 활용하여 예산절감에 기여

9		센터 및 무인통신중계소 항온항습기 교체

□ 2021년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
안전경영	-	92	50	교통정보제공, 대행사업비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 사업개요

○ 사업목적

- 대규모 장애를 유발할 수 있는 중요설비(전산, 통신 등)가 설치된 센터 및 무인통신 중계소 항온항습기의 적기교체로 대규모 장애 예방

○ 사업내용

- 대    상 : 항온항습기(30RT) 2대

- 내    용 : 항온항습기(30RT) 2대 교체(배관공사 포함)

[항온항습기 현황 : 5대]

구 분	설치위치	규 격	제조사	설치연월	내구연한도래	내구연한 (조달청)
항온항습기	공단 20층 (상황실)	30RT	㈜에이알	2012년 2월	2021년	9년
		6RT	㈜에이알	2019년 6월	2028년
	공단 19층 (전산실)	10RT	㈜에이알	2017년 11월	2026년
			㈜에이알	2016년 9월	2025년
		30RT	㈜에이알	2012년 2월	2021년
냉방기	공단 지하4층 (전기실)	10RT	오텍캐리어	2018년 8월	2027년

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4			2/4			3/4			4/4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
항온항습기 교체	92백만원				5%	30%	50%	100%

□ 소요예산 : 92백만원

○ 산출내역

구 분	소요예산	세부 산출내역
항온항습기 교체	92,209 천원	‣ 항온항습기 2대 : 72,800천원(36,400천원*2) ‣ 항온항습기 및 배관 설치 : 18,174천원 ‣ 기존설비 철거 : 1,235천원

○ 산출근거 : 제조‧설치 업체 견적

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 내구연한 도래 항온항습기 적기 교체로 센터 및 무인통신중계소 전산‧통신

설비 대규모 장애 예방

- 안정적 대시민 교통정보서비스 제공 기여

10		작업 차량 및 부속품 구매

□ 2021년도 예산(안)                              (단위 : 백만원)

경영전략	2020년	2021년	2022년	비 고(예산과목)
안전경영	170	30	-	교통정보제공, 수탁자산, 수탁자산취득비, 차량운반구(수탁)

□ 사업개요

○ 사업목적

- 내구연한이 경과된 노후 작업 차량을 신규 구매하여 차량고장 등으로 인해 소요 되는 정비비용을 절감하고 안전사고 발생을 예방하고자 함.

※ 내구연한 : 소용화물차 관리규정(최초 등록일로부터 10년경과 또는 주행거리 15만㎞ 초과)

○ 사업대상 : 작업용 차량 1대 *포터Ⅱ(더블캡) 1Ton

- 등록일(‘11년 5월, ‘21년 기준 10년경과), 주행거리(현재 17만 km 이상)

※ 차량이력 : 총 56건 정비, 정비비용 10,480천원 발생

‣ 주요 정비내역 : 자동변속장치 및 타이어교체 등 수리

‣ 해당 차량 지속사용 시  ‘21년 정비예산 약 500만원 소요(예상)

* 경제적 수리한계비용 340만원 … 최초 차량구입가액(17백만원)의 0.2%

○ 사업내용 : 현장 교통관리시스템 긴급 유지보수용 차량구매

○ 추진일정

추진내용	추진일정
	분기 사업비	1/4	2/4	3/4	4/4
작업차량 및 부속품 구매	30백만원	50%	100%

□ 소요예산 : 30백만원

○ 산출내역

구 분	소요예산	세부 산출내역
작업차량 및 부속품 구매	30,000 천원	‣포터Ⅱ 더블캡(제비용 포함) ‣ 싸이렌 및 경광등 ‣ 방향등 및 기타	= 23,500천원 = 2,000천원 = 4,500천원

○ 산출근거 : 조달청 가격정보 및 제조업체 견적

□ 사업효과

○ 비계량적 효과

- 노후 작업용 차량 적기교체로 차량사고 등으로 인한 안전사고를 예방하고

현장 시설물 장애 발생시 신속한 출동 및 정비로 정확한 교통정보 제공