2020년 상반기 기상관측시설 현황 조사 계획

【 2020. 7. 1.(수) / 수도권기상청 관측과 】

□ 배경 및 목적

○ (배경) 기상관측표준화법 제8조 및 제9조(기상관측자료의 정확도 확보를 위한 지원 등)에 따라 관측기관에서 운영하는 기상관측시설에 대한 전수조사 실시

	관련근거(「기상관측표준화법」)
제8조(기상관측망 구축 및 관리) ① 기상청장은 관측기관의 관측시설이 전국적인 기상관측망을 구성하여 종합적으로 관리될 수 있도록 필요한 시책을 마련하고 다른 관측기관의 장과 협의하여 이를 추진하여야 한다. ② 다른 관측기관의 장은 관측시설을 설치ㆍ교체ㆍ이전 또는 폐지할 때에는 기상청장에게 환경부령으로 정하는 바에 따라 서면으로 그 내용을 알려야 한다. 제9조(기상관측자료의 정확도 확보를 위한 지원 등) ② 기상청장은 제1항에 따른 지원시책을 마련하기 위하여 필요하면 다른 관측기관의 장에게 관측시설 및 그와 관련된 기상시설(이하 "관측시설 등"이라 한다)에 관한 자료의 제출을 요청하거나 소속 공무원에게 관측시설 등을 검사하게 할 수 있다. 이 경우 해당 관측기관의 장은 특별한 사유가 없으면 자료 제출의 요청 및 관측시설 등의 검사에 응하여야 한다.

○ (목적) 국가기상관측망의 종합적 관리와 관측자료 공동활용 확대를 위해 각 관측기관이 운영하는 기상측기의 종류, 위치, 관리‧운영 실태 파악

□ 조사 개요

○ 대상: ’20. 6.30. 기준으로 각 관측기관이 운영하는 모든 기상관측시설

○ 방법: 붙임 양식(엑셀파일)에 관측시설 신설, 교체, 이전, 폐지 등에 따른 변경사항(기상측기 종류, 주소‧위경도‧고도 등 설치위치)과 관리실태(담당자, 측기검정, 점검내역 등) 현행화

○ 제출: 붙임 양식(엑셀파일)을 작성하여 2020.7.20.(월)까지 공문으로 제출

※ 양식 임의 변경 금지

□ 참고 사항

○ 각 관측기관에서 제출한 자료는 기상관측자료 품질등급 산출의 기초자료로 활용되니 정확하게 작성

- ‘최근 측기 검정일’은 기상관측표준화법 제23조제5호에 따른 검정유효기간 만료시설 운영기관을 시정권고하기 위한 기초자료로 활용

○ 조사결과는 ’20. 8월초 각 기관에 송부 예정

○ 작성 시 문의 사항은 Help Desk 담당자 적극 활용

<< 기상관측표준화 Help Desk 담당자 현황 >>

담당자		연락처	담당기관
계측표준협력과	전상현	02-2181-0713	환경부, 국토교통부, 산림청, 농촌진흥청, 국립공원공단, 한국도로공사, 한국수자원공사, 한국전력공사, 한국수력원자력, 원자력환경공단
	박지영	02-2181-0708
	윤준성	02-2181-0731
정보통신기술과	김소형	02-2181-0720
	추선우	02-2181-0421
국가기후데이터센터	서영경	02-2181-0884
	조은혜	02-2181-0896
수도권기상청 관측과	김종성	070-7850-8451	서울특별시, 인천광역시, 경기도
	한국남	070-7850-8454

참고		기상관측시설 현황(엑셀파일) 작성 방법

□ 기상관측시설 현황 조사 양식 작성 방법

○ 표준지점번호: 관측자료의 상호 교환을 위해 기상청이 부여한 관측시설의 고유번호

※ 표준지점번호가 없는 신규지점은 기상청에 표준지점번호 부여 요청

○ 기관지점번호: 각 기관이 관측시설에 자체 부여한 지점번호

○ 지점명: 관측자료의 상호 교환을 목적으로 사용되는 관측지점명

○ 관측요소: 각 지점별 관측요소에 해당 기상측기 있음(O), 없음(X) 입력

※ 기재된 관측요소 외의 별도 관측요소가 있을 시 추가 작성

○ 최근 측기검정일: 검정증명서에 기재된 센서별 최근 검정일자

- 검정 대상장비(10종): 온도계, 기압계, 습도계, 풍향계, 풍속계, 일조계, 일사계, 강수량계, 증발계, 적설계

※ 각 관측센서별로 정확히 기재, yyyymmdd 형식으로 기입

○ 최근 장비교체일: 관측시설(장비)의 신설 또는 교체 일자

○ 최초 관측시작일: 관측시설(장비)가 설치되어 관측자료가 최초 생산된 일자

○ 상반기 장비점검일: 2020년 상반기 점검 횟수와 일자(유지보수 용역 점검도 해당)

※ 검정일, 교체일, 설치일, 점검일 등 날짜는 yyyymmdd 형식으로 기입

○ 기관명: 「기상관측표준화법」 적용대상 기관(28개 기관)

○ 소속기관: 운영을 담당하는 2차 기관

- 중앙행정기관의 소속기관, 기초지방자치단체(시·군·구), 공공기관(지사) 등

○ 주소: 관측시설(장비) 소재지(설치된 건물이름 등 상세주소 작성)

○ 관측장소위치: 지상/지면, 옥상(2층/옥상 등), 철탑, 교량, 터널입구, 도로면(지면) 등

○ 위·경도: WGS84 좌표계 소수점 다섯째자리까지 작성

※ 위도, 경도는 도, 분, 초 단위를 혼동하여 입력하지 않도록 주의할 것

○ 해발고도: 해발고도를 소수점 둘째자리까지 미터(m) 단위로 기입

○ 운영담당자 성명, 담당자 전화번호: 관측시설 관리‧운영 담당자(소속기관) 정보 기재

※ 예) 담당자명 및 연락처(홈페이지 공개된 연락처, 개인 휴대전화번호 제외) 기재

○ 장비구분: AWS, 강수량계, 대기오염감시, 풍향・풍속계, 온・습도계, 안개관측장비, 적설계, RWIS 등 장비종류 기재

※ 강수량계와 적설계가 같이 있는 시설은 강수량계로 기재하고 관측요소에는 강수량, 적설 모두 있음(O)으로 입력

○ 관측목적: 기상기후, 방재기상, 농업기상, 산악기상, 교통기상, 수문기상, 환경기상, 응용기상 중 택 1

○ 비고 : 신설, 폐지, 이전, 교체 등 변경사항 기입

※ 신설, 폐쇄, 이전, 교체 등 변경사항 발생 시 기상청 통보(기상관측표준화법 시행규칙 제4조)

○ 신규작성 자료 및 변경 자료: 파란색 표기

○ 필수 확인 사항

- 관측요소(센서): 센서가 누락되거나 잘 못 표기된 경우 센서 검정 및 관측자료 수집 시 해당 센서에 대한 관측자료 수집률 0% 등 관련업무 수행에 장애 발생

- 기상청으로의 관측자료 연계 여부: 미 연계 시 관측자료 공동활용 불가능, 데이터 품질진단 결과 미흡(해당 장비에 대한 관측자료 수집률 0%)