문서번호	하천관리과-9771
결재일자	2020.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수총괄팀장	하천관리과장		물순환안전국장
조현범	함명수	한유석		07/07 최진석
협 조
	주무관		안덕용

수방대비 도림천 방재시설 현장점검 결과 보고

2020. 7.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

수방대비 도림천 방재시설 현장점검 결과보고

장마가 시작됨에 따라 범람이나 고립사고 위험이 높은 도림천에 대하여 방재시설 및 예·경보 시설을 점검하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		점검개요

○ 일    시: 2020. 7. 03.(금) 15:30~17:30

○ 점검대상

- 관악산 빗물저류조(서울대 정문앞 저류조, 버들골 저류조, 공대폭포 저류조)

- 신림공영차고지 내 빗물저류조 건설공사, 도림천 하천 예·경보 시설

○ 점 검 자

- 서울시: 행정2부시장, 물순환안전국장, 하천관리과장 등

- 관악구: 구청장, 부구청장, 건설교통국장, 치수과장 등

Ⅱ		점검결과

○ 관악산 빗물저류조

- 3개의 저류조 운영 기준이 각각 상이하고 최근 3년간 운영한 경험이 없으므로 각각의 저류조에 대한 특성을 파악하고 운영 매뉴얼을 숙지하기 바람.

서울대 정문앞 저류조 점검	빗물저류조 건설현장 점검 (신림공영차고지 내)	도림천 진출입 원격차단시설 및 자동음성 안내시설 점검

○ 신림공영차고지 내 빗물저류조 건설공사

- 도림천 수위 조절을 위하여 빗물저류조를 신설하는 사업으로 장마철 안전사고가 발생하지 않도록 현장 관리에 철저를 기하고 건설품질 및 공정관리에도 만전을 기해주기 바람.

○ 하천(도림천) 예·경보 시설

- 도림천은 강우시 수위가 급속히 상승하는 특성이 있어 돌발강우시시민의 신속한 대피와 출입 통제가 필요한 하천으로

- 하천 예·경보시설(진출입 원격차단시설, 자동음성 안내시설, 자동경보시설, 문자전광판 등)의 사전점검 및 관리에 철저를 기하기 바람.

Ⅲ		향후계획

○ 시․구 유기적인 협업체계를 유지하여 강우 시 대응 철저로 안전사고 예방.  끝.