공공용수 사용현황 분석(7월)

○ 공공용수 사용 현황

구 분		2019년					2020년
		소계	1~4월	5월	6월	7월	소계	1~4월	5월	6월	7월
공공용수 사용량 (㎥)	계	30,325	4,575	3,644	13,571	8,535	79,246	41,147	12,972	19,034	6,093
	연간단가	1,266	554	235	477	0	2,636	121	56	896	1,563
	정비공사	2,315	0	143	1,086	1,086	3,396	1,725	926	609	136
	취약관로	4,454	558	791	2,126	1,531	8,425	3,360	1,921	961	2,183
	항청소	11,907	0	0	8,407	3,500	8,934	0	6,416	2,518	0
	물세척	7,466	2,153	2,251	1,407	1,655	8,856	1,350	2,459	2,836	2,211
	수계전환등	2,365	1,310	224	68	763	46,999	34,591	1,194	11,214	0

○ 사용 현황 분석

- 금년 7월에는 항청소 미실시로 3,500㎥ 감소하였으며, 태풍으로 인한 정비공사, 수계전환 등 미시행으로 전반적으로 감소 하였음.

- 연간단가에서 원인자로 인한 누수 및 물세척을 위한 퇴수밸브 설치 증가 등으로 1,563㎥ 증가하였음

- 세척수량은 7월부터 공기세척을 추가로 실시하여 세척수량이 556㎥ 증가하였음

- 코로나19 및 태풍으로 인한 상수도관 정비 공사 지연으로 인하여 공공수량이 감소 되었음.