문서번호	생태환경과-2684
결재일자	2020.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	생태환경과장	공원부장
한지연	이정환	08/12 김인숙
협 조
	주무관		장창수

한강숲·호안 공사 관련

한강 홍수 수위 및 방류량 집계

2020. 8

공  원  부

(생태환경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

한강숲·호안 공사 관련

한강 홍수 수위 및 방류량 집계

한강숲 조성 및 호안 복원지 침수피해 점검을 위하여 일자별로 한강 최고 수위 및 팔당댐 최대 방류량을 조사 후 그 결과를 보고드림.

▢ 강우 현황

○ 조사 기간: 20. 7. 30. (목) ~ 8. 11. (화) (13일간)

※ 중부지방의 장마기간은 역대 최장 '53일'로 기록 될 전망: 서울신문 보도내용('20.8.11.)

▢ 조사 결과

○ 최고 수위: 11.53m

- 기준 관측소: 서울시(잠수교)

- 주 소: 서울특별시 용산구 서빙고동 잠수교

일 자	수 위 (m)	유 량 (m³/s)	해발표고 (El.m)	비 고
2020-07-30	5.02	-	4.95
2020-07-31	3.98	-	3.91
2020-08-01	4.38	-	4.31
2020-08-02	7.12	-	7.05
2020-08-03	8.79	-	8.72
2020-08-04	7.95	-	7.88
2020-08-05	8.48	-	8.41
2020-08-06	11.53	-	11.46	최고 수위
2020-08-07	10.83	-	10.76
2020-08-08	7.87	-	7.8
2020-08-09	9.11	-	9.04
2020-08-10	9.02	-	8.95
2020-08-11	8.42	-	8.35

○ 최대 방류량: 18,302m³/s

- 기준 관측소: 팔당댐

- 주 소: 경기도 남양주시 조안면 다산로 320

일 자	현재수위 (El.m)	유 입 량 (m³/s)	방 류 량 (m³/s)	비 고
2020-07-30	25.04	4,036	4,744
2020-07-31	24.97	3,909	4,511
2020-08-01	24.94	1,611	1,912
2020-08-02	24.55	9,893	10,000
2020-08-03	24.47	12,407	14,422
2020-08-04	24.45	8,263	9,108
2020-08-05	24.47	11,047	12,317
2020-08-06	24.41	17,988	18,302	최대 방류량
2020-08-07	24.81	14,913	14,691
2020-08-08	24,87	8,578	8,280
2020-08-09	24.43	11,628	12,045
2020-08-10	24.72	10,172	9,952
2020-08-11	24.89	10,694	10,496

끝.