제6차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : 2020.8.20.(목) 15:00 ~ 17:10

□ 장    소 : 서소문2청사 20층 스마트회의실

□ 참석인원 : 17인(외부 16, 내부 1)

□ 개최결과 : 원안가결 1, 조건부가결 3, 재심의 1

▷ 심의 4건

연번	요청기관	상 정 안 건	구분
1	종로구	사직근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) - 도로확장 및 지하주차장 조성 등	조건부가결
2	노원구	원터근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) - 숲속도서관 조성 등	원안가결
3	송파구	송파나루근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) - 전시장(아트갤러리) 건축 등	조건부가결
4	중구	손기정체육공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) - 실버체육센터 건축 등	재심의

▷ 심의(소위원회 자문 통과) 1건

연번	요청기관	상 정 안 건	구분
1	송파구	돌마리어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) - 경로당 개축	조건부가결

심의(자문) 결과 및 내용

1. 사직근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 종로구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 종로구 사직동 1-28 일대 ◦ 면적 : 168,099.8㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1979. 7. 7 (서고 제310호) ◦ 조성계획(최종) : 2005. 3. 3 (서고 제60호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 18,242㎡ → 18,068㎡ (감 174㎡) - 도로(감) 174㎡ ◦ 휴양시설 : 985㎡ → 555㎡ (감 430㎡) - 마-1 조경휴게소 (감 430㎡ ) ◦ 운동시설 : 7,505.8㎡ → 6,605.8㎡ (감 900㎡) - 아-2 배드민턴장 528㎡(폐지) - 자-2 체력단련장 372㎡(폐지) ◦ 편익시설 : - 지하주차장 (468.06㎡) (신설) ◦ 녹지및기타 : 118,545㎡ → 120,049㎡ (증 1,504㎡) <법적검토> ◦ 시설률 : 23.13% → 22.24% (법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 3.19% → 3.19% (법정 10% 이내)	조건부가결 ○ 안전휀스 설치로 국궁장의 화살을 막을 수 있는 구역은 보행로 안전시설(파고라 연결로)의 폭과 길이를 축소 조정하여 과도한 시설물 설치 지양 ○ 보행로 안전시설(파고라 연결로)의 장애인 이용을 위하여 수평참 설치 및 경사로 기울기 재검토 ○ 지하주차장 주변의 지형레벨을 고려하여 강우 시 침수를 대비한 지하층 배수계획 재검토

심의(자문) 결과 및 내용

2. 원터근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 노원구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 노원구 상계6□7동 753-2번지 원터근린공원 ◦ 면적 : 10,121.4㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1986.03.24 (건설부고시 제126호) ◦ 조성계획(최종) : 1990.07.03 (건설부고시 제389호) < 주요 변경내역 > ◦ 조경시설 : 14㎡ → 118㎡ (증 104㎡) ◦ 유희시설 : 209㎡ → 184㎡ (감 25㎡) ◦ 휴양시설 : 146㎡ → 24㎡ (감 122㎡) ◦ 교양시설 : 437㎡ → 137.91㎡ (감 299.09㎡) - 야외공연장 437㎡(폐지) - 숲속도서관 건축면적 137.91㎡ (신설) ◦ 운동시설 : 0㎡ → 502㎡ (증 502㎡) - 배드민턴장 502㎡ (기 조성 시설 반영) ◦ 편익시설 : 17㎡ → 35.2㎡ (증 18.2㎡) ◦ 관리시설 : 4㎡ → 25㎡ (증 21㎡) ◦ 광장 : 378㎡ → 748㎡ (증 370㎡) ◦ 도로 : 1,135㎡ → 1,891.0㎡ (증 756㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 7,781.4㎡ → 6,456.29㎡ (감 1,325.11㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 23.12% → 36.21%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.88%(법정 20% 이내)	원안가결 ○ 원안과 같이 시행

심의(자문) 결과 및 내용

3. 송파나루근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 신천동 32번지 일대 ◦ 면적 : 285,757.60㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1974. 9. 24 (건고 제324호) ◦ 조성계획(최종) : 2017. 5. 25 (서고 제2017-178호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 29,477.52㎡ → 29,513.52㎡ (증36.0㎡) - 도로 36.0㎡(구적오차) ◦ 휴양시설 : 9,738.37㎡ → 9,730.37 (감8.0㎡) ◦ 교양시설 : 3,654.90㎡ → 5,030.95 (증1,376.05㎡) ◦ 편익시설 : 5,759.50㎡ → 5,524.70 (감234.80㎡) ◦ 관리시설 : 1,752.16㎡ → 1,430.96 (감321.20㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 213,452.60㎡ → 212,604.55 (감 848.05㎡) <법적검토> ◦ 시설률 : 25.30% → 25.60%(법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 2.97%(법정 10% 이내, 변경 없음)	조건부가결 ○ 건축물 지하1층 내 장애인 화장실이 설치되어 있으므로, 지상1층의 장애인 화장실 공간을 활용하여 운영시간과 관계없이 이용할 수 있는 수직동선(엘리베이터 등) 설치 검토 ○ 운영시간 외에도 2층 전망데크를 이용할 수 있는 무장애동선 수립 검토 ○ 건축물 면적이 작으므로 2층의 갤러리 1과 3층의 갤러리 2를 별도의 공간으로 구성하는 것 보다, 하나의 공간처럼 갤러리 내부에서 2층과 3층의 높이변화를 느끼며 올라갈 수 있는 동선 계획 검토 ○ 지역 문화재단과의 연계 등 차별화된 전시 계획을 수립하여 운영활성화 방안 강구 ○ 상기 지적사항을 보완하여 실시설계 전 도시공원위원회에 보고 후 사업 시행

심의(자문) 결과 및 내용

4. 손기정체육공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 중구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중구 만리동 2가 6-1 일대 ◦ 면적 : 29,682.20㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1987. 9. 18 (건고 제469호) ◦ 조성계획(최종) : 2019. 2. 14 (서고 제57호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 2,639.47㎡ → 2,595.66㎡ (감43.81㎡) - 도로 409.83㎡(감), 광장 366.02㎡(증) ◦ 조경시설 : 291.47㎡ → 337.05㎡ (증45.58㎡) - 데크로드 65.50㎡(신설) ◦ 휴양시설 : 184.43㎡ → 56.07㎡ (감128.36㎡) - 휴게소 172.53㎡(감), 은행나무쉼터 44.17㎡(신설) ◦ 유희시설 : 274.86㎡ → 1,053.72㎡ (증778.86㎡) - 어린이놀이터 164..43㎡(증), 흙놀이터 614.43㎡(신설) ◦ 운동시설 : 8,238.69㎡ → 8,821.77 (증 583.08㎡) - 실버체육센터 146.40㎡(신설) - 체력단련장 125.53㎡(신설) ◦ 교양시설 : 1,543.28㎡ → 1,443.58㎡ (감99.70㎡) ◦ 편익시설 : 6.75㎡ → 109.79㎡ (증103.04㎡) - 음수장1 3.93㎡(신설), 음수장2 3.93㎡(신설), 음수장3 3.93㎡(신설) - 전망데크1 77.28㎡(신설), 전망데크2 20.73㎡(신설) ◦ 녹지 및 기타 : 16,303.34㎡ → 15,064.65 (감 1,238.69㎡) <법적검토> ◦ 시설률 : 45.07% → 49.25%(법정 50% 이하) ◦ 운동시설 면적율 : 61.58% → 60.35%(시설면적의 60% 이상) ◦ 건폐율 : 8.65% → 8.63%(법정 20% 이내)	재심의 ○ 실버체육센터 인접한 남승룡러닝센터와 어울리도록 건축물의 높이를 낮추고, 알루미늄 가벽과 나뭇잎 장식을 없애 개방감 있는 디자인으로 재검토 1층 및 2층의 탈의실·샤워실을 지하1층으로 통합하여 적정한 규모로 재조성하고, 각 층의 전반적인 평면도 재설계(분리된 체력단련장 통합, 장애인 화장실 설치, 이용 동선을 고려한 출입문 위치 조정 등) ○ 실버체육센터 진입부의 조경석 쌓기는 찰쌓기 적용 ○ 공원 내 동선은 현재 이용 동선을 고려하여 단순하게 계획

심의(자문) 결과 및 내용

5. 돌마리어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 석촌동 258(가락로 7길 4) ◦ 면적 : 1715.7㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1974.12.6 (건고 제125호) ◦ 공원계획결정(최초) : 1984.2.29 (서고 제93호) ◦ 공원계획결정(최종) : 1995.11.24 (서고 제312호) < 주요 변경내역 > ◦ 도로 및 광장 : 381.11㎡ → 374.45㎡(감 6.66㎡) ◦ 휴양시설 : 131.11㎡ → 131.11㎡ - 경로당 : 85.41㎡ → 85.41㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 692.09㎡ → 698.75㎡(증 6.66㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 59.66% → 59.27%(법정 60%이내) ◦ 건폐율 : 4.98% → 4.98%(법정 5%이내)	조건부가결 ○ 경로당과 외부공간과의 소통을 고려하여 건축물의 배치 및 내부공간 계획 재검토 ○ 도시공원위원의 개별자문(건축분야) 이행 하고, 자문결과 반영하여 설계보완