함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	119특수구조단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	[반포] 청사 하수도관 고장발생 및 조치 보고서

장비명(건명)	청사 하수도라인	관리부서	119특수구조단 수난구조대(반포)
고 장 일 시	2020. 10. 10.(토) 10:00	장 소	반포청사
등 록 번 호
조 치 사 항	누수 부위 절단 및 재연결
원인 및 상태	2014년 청사 개서 이후 한강 홍수 및 조수간만의 차로 인해 떠내려오는 이물질에 의한 파손 또는 수위 변경에 따른 움직임, 바람의 영향에 따른 청사의 잦은 움직임으로 인한 마찰로 추정됨. 육지와 청사 사이의 고무 하수도관에서 파공 발생에 따른 누수 발생
담당자 의견	현재 하수도관 절단 & 재연결로 누수 방지 조치는 완료하였으나 올 겨울 동파방지 및 내년 여름 홍수 대비 필요한 하수도관 길이 확보가 어려울 수 있음
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
-	하수도관 누수 발생			이인혁
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2020년 10월 12일
담당자 계급 소방교 성명 이인혁

관련 사진

하수도관 누수 확인	하수도관 절단
하수도관 정비	작업 종료

끝.

담당자	이인혁		3팀장	남기인		수난구조대장	10/12 홍성삼
협조자
시행	수난구조대-4231	(		)	접수		(		)
우	06905	서울특별시 동작구 동작대로 335-1 반포수난구조대	/
전화	02-3706-1962	/전송	02-3706-1969	/	sarang119@seoul.go.kr	/	대시민공개