품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 사당로 (구)범진여객~솔밭로 입구 도로확장공사                 점검일시: 2020. 10. 12.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근 등)는 겉모양, 치수, 무게 등 종목을 반영하고, 50톤당 산정하며, 누락된자재(맨홀 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부의 양식이 상이하니 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제38호 서식에 의거 작성관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 도로에 설치되는 맨홀 높이는 노면경사에 맞추어 평탄성 확보하고, 상수도 이설구간 등 가포장은 침하, 균열 발생부위를 보수하기 바람. ○ 기존 지하철 벽체 측면에 부착되어 있는 콘크리트 잔재, 골재 등 낙하시 하부작업 근로자 안전사고 우려가 있으니 제거하시고 낙하물방지망을 설치하기 바람. ○ 가설계단 높이가 높아 이동시 안전사고 우려가 있으니 높이를 조정하시기 바람.	별첨 사진 참조