문서번호	시설관리과-20142
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김재영	김생수	김근태	11/27 박창석
협 조
	급수운영과장		최춘근
	기전팀장		나동안

2020년 겨울철대비

상수도 시설물(1종) 안전점검 결과 보고

2020. 11.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2020년 겨울철대비

상수도 시설물(1종) 안전점검 결과 보고

2020년 겨울철대비 및 안전사고를 사전 예방하기 위해 상수도시설물 및 노출

상수도관에 대해 안전점검을 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		점검 대상

□ 점검대상 : 총 48개소

(단위 : 개소)

구 분	계	배 수 지 (조절지 포함)	아리수 올림터	현수관로	지하철 등	공동구	비 고
대 상	48	9	31	3	4	1	-

Ⅱ		점검 방법

□ 점검 개요

□ 점검기간 : ’20. 10. 26 ~ 11. 20

□ 점 검 자

- 토목분야┏ 과 장 : 김근태, 최춘근

┣ 팀 장 : 김생수, 전동근

┗ 담 당 : 홍정식, 김재영

- 기전분야 : 팀장 나동안, 담당 이은주외 4인

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 올림터 시설물 분야

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태, 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부, 가압장 기전설비 작동 관리상태 등

□ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태 적정 여부

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 상수도관, 밸브류 등 누수여부

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ		점검 결과

□ 지적사항 및 조치결과

□ 점검 적출 7건(조치완료 7건)

- 배수지 7건(삼성배수지 1, 양재조절지 3, 우면산조절지 2, 내곡배수지 1건)

□ 적출내용 및 조치사항

- 삼성배수지 사면 일부 붕괴 보수 : 11월 조치완료

- 양재조절지 목재데크 파손 철거 : 11월 조치완료

- 양재조절지 계단파손 보수 : 11월 조치완료

- 양재조절지 수목제거 완료: 11월 조치완료

- 우면산조절지 건물 일부 파손 보수  : 11월 조치완료

- 내곡배수지입구 콘크리트 파손 보수 : 11월 조치완료

Ⅳ		행정 사항

□ 겨울철 대비 시설물 점검 및 보수에 만전을 기하고자 합니다

따로붙임 : 1. 겨울철대비 점검결과 1부

2. 배수지(올림터) 시설물 등 점검표 각 1부. 끝.

현장사진		겨울철대비 상수도시설물 지적사항 사진

양재조절지 목재데크 파손		완료 내용
양재조절지 계단 파손		완료 내용
양재조절지 수목제거(관사 뒷편)		완료 내용
우면산조절지 건물 일부 파손(2개소)		완료 내용
내곡배수지입구 콘크리트 파손		완료 내용

현장사진		겨울철대비 상수도시설물 정기점검 사진

삼성배수지 사면 일부 붕괴	좌동 : 복구 완료 전경.
일원아리수올림터 배수로 청소전	청소후 전경.
일원배수지 점검.	일원배수지 점검.(전실 청소)

현장사진		‘상수도시설물 현장점검 사진

봉은배수지 항내부 점검	봉은배수지 항내부 점검(유출 집수정)
수서배수지 점검	수서배수지 점검(유입 관량실)