문서번호	시설보수과-9875
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
마순원		권순회	11/27 오재영
협 조
	도로보수과장			강종훈
	기전과장			서수일
	주무관			김환식
	주무관			권세봉

2020년 동절기 시설물 결빙제거반 운영 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

서부도로사업소

2020년 동절기

시설물 결빙제거반 운영계획

동절기 기온 하강으로 인한 도로시설물(교량, 고가차도, 터널, 지하차도)의 노면 결빙 및 벽체와 천장부위 등에 고드름 발생시 즉시 조치할 수 있도록 제거반(공무직)을 편성․운영하여 도로시설물 유지관리 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

터널 및 지하차도 13개소 등의 시설물에 발생하는 누수현상으로           영하5℃ 이하로 기온 하강시 유사시 피해를 줄 수 있는 고드름 및 바       닥빙판이 생성되고 있는바 고드름 추락이나 바닥빙판으로 인한 안전        사고를 미연에 방지하고자 발생 즉시 제거 필요.

□ 추 진 개 요

추진기간 : 2020.12.01. ~ 2021.03.15.

고드름 및 빙판 발생 예상시설물 : 13개 시설물

- 터    널(4개) : 금화터널, 남산1호터널, 남산2호터널, 남산3호터널

- 지하차도등(9개) : 연희지하차도, 의주로지하차도, 퇴계로지하차도,                                 이태원지하차도, 성산지하차도, 서빙고지하차도,                                증산지하차도, 한남2고가, 남산육교.

작업내용 : 고드름 발생 제거 및 순찰

장비 및 인원(운전자 포함)

- 장 비 : 더블캡 1대, 싸인카 1대, 사다리 1개, 고드름 제거용 장대 2개

- 인 원 : 공무직 12명

- 작업원 편성표

반별(순서)	조장	장비운전	반원
A조	임민철	김종욱 박근홍	최성주, 권성용, 이정희
B조	유성민	한상은 함윤수	김진모, 채광병, 유상현

□ 대   책

평일(근무시간 내 순찰 및 조치)-시설보수과 직영반에서 전담

- 고드름 순찰 및 제거반 편성(월～금요일)

- 시설보수과에서 평시 순찰하여 발생즉시 제거

공휴일(토․일요일 및 공휴일)

- 인   원 : 당일 근무조가 순찰 및 정비(순번제)

- 장    비 : 더블캡 1대, 싸인카 1대, 사다리 1개, 고드름 제거용 장대                      2개, 염화칼슘 등

- 근무방법 : 공휴일 전일 기상청예보에 따라 영하5℃(상암동 기준)                 이하로 기온 하강시 기상 상황에 따라 탄력적 근무(09:00~13:00)

- 고드름 순찰 및 제거, 결빙부 염화칼슘 살포

- 민원신고 접수 및 순찰중 발견시 즉시 조치

□ 순 찰 경 로

증산지하차도→성산지하차도→연희지하차도→금화터널

→의주로지하차도→남산육교 →퇴계로지하차도                           →남산1,2,3호터널→한남2고가 →이태원지하차도→서빙고지하차도

□ 행 정 사 항

순찰 및 정비 근무기간은 기상 상황에 따라 조정

고드름 및 결빙 제거 작업시 안내표지판, 사인보드, 교통정리원 등을          배치하여 안전사고에 대비 최대한 조치.

매주 금요일 및 휴무일 전일 오전10:00 기상청 발표 일기예보에 따라

근무여부 결정.