문서번호	기술심사담당관-22974
결재일자	2019.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		토목심사팀장	기술심사담당관
정현중		임병길	12/17 권완택
협조
	물순환정책팀장		이웅희

「굴착공사 지하수 보존 및 안전관리방안 수립 용역」

착수보고 및 자문회의 개최결과 보고

2019. 12.

기술심사담당관

- 굴착공사 지하수 보전 및 안전관리방안 수립 용역 -

착수보고 및 자문회의 개최결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : ’19.12.11.(수) 10:00 ~ 11:30

○ 장    소 : 기술심사담당관 회의실

○ 참 석 자 : 총 11명

- 서 울 시 : 기술심사담당관(담당관, 토목심사팀장, 실무사무관),
물순환정책과(물순환정책팀장, 주무관), 도로관리과(주무관)

- 자문위원 : 김정환 실장(서울기술연구원), 우종태 교수(경복대학교 교수), 오해진 부사장(제일엔지니어링)

- 용 역 사 : 동명기술공단 책임기술자(조후연 전무, 김돈희 상무)

○ 회의내용 : 과업내용 및 협업체계 등 과업 추진방향 적정성 논의

	용역개요
• 용 역 명 : 굴착공사 지하수 보전 및 안전관리방안 수립 용역 • 용역업체 : ㈜동명기술공단종합건축사사무소, 연세대학교 산학협력단 • 용 역 비 : 158,720천원 • 과업기간 : ’19.12. 2. ~ ’20.11.30. (12개월) • 과업내용 : 기초자료 조사 및 현황분석, 관련계획 검토, 지하수 보전을 위한 기술적·제도적 개선방안 마련, 건설공사장 유출지하수 최소화를 위한 계획 수립

□ 회의결과

과업 수행 관련

○ 기존 국내·외 유사 연구사례에 대한 자료수집 및 분석, 활용이 중요

○ 서울지역의 지반·지하수 특성 등을 면밀히 분석한 후, 해외사례 도입시 유사한 지반·지하수 조건을 고려한 지하수 보전대책 제시 필요

○ 모든 굴착 공사장에 적용 가능한 기준을 제시하고, 실질적으로 현장에 적용 가능한 지침(현장 가이드북) 마련 필요

○ 과업수행이 적기 마무리될 수 있도록 집중적인 연구 및 개선방안 마련 필요

과업범위 조정 관련

○ 과업범위가 상당히 넓으므로 과업기간 및 예산 범위 내에서 조정 필요

※ 유출 지하수 활용은 지하수 보존방안과 상충되는 내용으로 과업에서 삭제 검토 필요

○ 토사 유출량 관리는 안정성 측면에서 매우 중요하나 현실적으로 연구 가능한 범위내에서 관리방안 제시 필요

○ 지하수 관리를 위한 지하수 모니터링에 관한 구체적인 방안 제시 필요

○ 지하수 유출시 토립자 유실이 큰 문제가 됨으로 지하수위 이하 굴착시 지하수 유출속도 및 토립자 유실에 대한 가이드라인 제시 필요

협업체계 관련

○ 서울기술연구원에서 수행중인「지하수 보전을 위한 굴착 및 지하시설물의 지하수 비배제 및 모니터링 방안연구」가 12월말 완료 예정이므로 과제성과를 조속히 인수하고 서울기술연구원과 지속적인 협업 필요

○ 지속적인 전문가 자문회의를 통해 내실있는 성과물 도출이 필요하고, 정책결정이 필요한 사항은 기술심사담당관과 조속히 협의 필요

기타

○ 일관성 있는 보고서 항목 및 용어정리 필요(지반침하, 지반함몰, 도로함몰 등)

○ 지반침하 관련 통계자료는 도로관리과(지하안전팀)의 제공자료 활용

○ 과업수행 시 기술분야(동명기술공단)와 학술분야(연세대학교 산학협력단)의 담당업무 명확화 필요

□ 행정사항

○ 자문위원 수당지급

- 위원수당 : 300,000원(100,000원 × 3명)

- 지급방법 : 용역비(직접경비)를 활용하여 용역사에서 위원계좌로 직접 이체

○ 향후 추진일정

- ’19.12월말	: 서울시, 서울기술연구원, 용역업체 실무회의 개최
(과업내용 및 수행방안 재정립)

- ’20. 2.	: 관계 전문가 자문회의 개최(2차)

붙 임 : 1. 착수보고 자료 1부.
2. 참석자 서명부 1부.
3. 전문가 자문의견서 각 1부. 끝.