		2020. 12. 30.(수) 석간용
		이 보도자료는 2020년 12월 30일 06:00부터 보도할 수 있습니다.
								보도자료
담당부서 :	상수도사업본부 서울물연구원 수질분석부						수질분석부장		이상미	3146-1710
							수질연구과장		안재찬	3146-1740
							담 당 자		송경인	3146-1738
사진없음 □			사진있음 ▣			매수 : 6매	관련 홈페이지		http://arisu.seoul.go.kr
서울 직결급수 아파트 수돗물, 수질 기준 171개 모두 '적합' - 25개 자치구 직결급수 아파트 수도꼭지 정밀수질검사 실시…모두 적합 판정 - 물탱크 없이 수돗물 공급하는 직결급수…수질 안전 확보, 전력 사용량 감소 장점 - 171개 항목 정밀수질검사…맛․냄새 유발물질, 중금속, 농약류 등 불검출 - 수질검사결과 아파트 포스터 부착 및 상수도사업본부 홈페이지에 공개

□ 서울시 직결급수 아파트의 수돗물이 먹는 물 수질기준에 적합한 것으로 나타났다. 서울시가 25개 자치구 내에 있는 직결급수 아파트 수돗물에 대해 정밀 수질검사를 실시한 결과 모두 ‘먹는 물 적합’ 판정을 받았다고 밝혔다.

□ ‘직결급수’란 수돗물을 지하저수조나 옥상물탱크를 거치지 않고 각 가정까지 직접 공급하는 방식을 말한다. 서울시는 2015년부터 본격적으로 중․소규모 아파트의 직결급수 전환을 추진하고 있다.

○ 직결급수 방식은 수돗물이 물탱크에 정체되지 않아 수질 안전을 확보할 수 있고, 급수전력 사용량을 줄여 세대별 전기료도 절약할 수 있다는 장점이 있다.

□ 국제공인시험기관인 서울물연구원은 지난 10월부터 11월까지 강남구 개포우성3차아파트, 도봉구 창동현대아파트 등 ‘서울 25개 자치구의 직결급수 아파트 수도꼭지’를 대상으로 171개 항목에 대해 정밀 수질 검사를 실시했다.

○ 앞서 시는 매년 학교․구청․공원․주민센터 등 다중이용시설의 수질검사를 실시했으나, 올해는 시민들의 수돗물 불안을 적극 해소하고자 일상 생활공간인 ‘아파트’를 대상으로 정밀수질검사를 실시했다고 밝혔다.

□ 자치구별로 각 1개소씩 25개 아파트를 무작위로 선정하여, 법정 먹는 물 수질기준 60항목, 서울시 자체 감시항목 111항목 등 총 171개 항목에 대한 정밀검사 결과 모두 먹는 물 ‘적합’ 판정을 받은 것으로 드러났다.

○ 서울시는 유해 유․무기물질, 소독부산물, 심미적 물질, 미생물뿐만 아니라 방사성물질까지 포함된 총 171개 항목에 대한 검사를 진행하고 있으며, 이는 세계보건기구(WHO) 권장 항목 166개보다도 많은 수준.

□ 서울물연구원은 이번 정밀검사 결과 2-MIB, 지오스민과 같은 맛·냄새 유발물질은 물론 중금속, 농약류 및 방사성물질도 전혀 검출되지 않아 아리수의 수질 안전성을 확인할 수 있었다고 밝혔다.

○ 수돗물 안전성의 기준이 되는 잔류염소는 모두 0.11~0.47㎎/L 이내로 검출되어, 아리수는 염소 냄새가 거의 없으면서도 미생물에 대해서도 안전하게 관리되고 있는 것으로 분석됐다.

○ 또한 납, 수은 등 중금속 및 살충제, 농약류와 같은 건강영향 유기물질, 방사성물질 역시 전혀 검출되지 않았다고 전했다.

□ 아울러 서울물연구원 관계자는 “필수 영양소지만 체내에서 형성되지 않아 물이나 음식을 통해 섭취해하는 ‘미네랄’의 경우 지점별로 26～33㎎/L 함유돼 있어 시에서 운영하는 ‘건강하고 맛있는 물 가이드라인’ 기준(미네랄 20～100㎎/L)도 충족하고 있다”고 밝히며 “아리수를 통해 미네랄이 풍부하고 건강한 물을 마실 수 있다”고 설명했다.

□ 이번 정밀수질검사 결과는 해당 아파트에 포스터 형태로 부착해 시민들이 직접 확인할 수 있도록 했으며, 시 상수도사업본부 홈페이지에서도 자치구별로 확인할 수 있도록 공개했다.

□ 백 호 서울시 상수도사업본부장은 “서울시는 저수조를 거치지 않고 수도꼭지까지 맑고 깨끗한 아리수를 공급하기 위해 20층 이하, 400세대 이하 규모의 아파트에 대한 직결급수 전환을 추진하고 있다”며 “이번 정밀수질검사 결과에서도 그 안전성이 확인된 만큼 많은 아파트들의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

붙임1		25개 자치구 직결급수 아파트 수도꼭지 정밀수질검사 지점 현황

연번	지 점 명		위 치
	자치구	아파트명
1	강남구	개포우성3차	강남구 개포동
2	강동구	강동 리버스트4단지	강동구 강일동
3	강북구	번동 한양	강북구 번동
4	강서구	가양 강변	강서구 가양동
5	관악구	보라매삼성	관악구 봉천동
6	광진구	자양우성6차	광진구 자양동
7	구로구	신도림현대	구로구 구로동
8	금천구	성지	금천구 시흥동
9	노원구	수락파크빌	노원구 상계동
10	도봉구	창동 현대	도봉구 창동
11	동대문구	경남	동대문구 답십리동
12	동작구	신대방동아	동작구 상도동
13	마포구	성산동성	마포구 성산동
14	서대문구	풍림1차	서대문구 홍은동
15	서초구	서초래미안7차	서초구 서초동
16	성동구	청구강변	성동구 성수동
17	성북구	선경	성북구 종암동
18	송파구	잠실한솔	송파구 석촌동
19	양천구	신정보람	양천구 신정동
20	영등포구	당산동반도보라빌	영등포구 당산동
21	용산구	신동아	용산구 서빙고동
22	은평구	녹번 대림	은평구 녹번동
23	종로구	청운현대	종로구 청운동
24	중구	충무	중구 묵정동
25	중랑구	신내글로리움	중랑구 신내동

붙임2		정밀수질검사 검사결과 실시 사진

▴은평구 녹번대림아파트 아리수 채수	▴양천구 보람아파트 아리수 채수
▴LC/MS를 이용하여 농약물질 분석	▴미생물 항목 분석

붙임3		정밀수질검사 검사결과 포스터