투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(도시철도국장 현정점검 시 요청사항 알림)

1.지시현장 : 사업시행자 및 신림선 분야별(토목,궤도,설비 등) 감리단 및 현장

2.지시내용

가. 신림선 도시철도 건설공사와 관련하여 도시철도국장 현장점검 시 요청사항을 아래와 같이 알려드리오니, 공사장 품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

1) 점검개요

가) 점검일자 : 2021. 1. 14.(목) (신림선 건설공사 현장)

나) 점 검 자 : 도시철도국장 외

다) 요청내용

○ 용접 시 안전관리 등 겨울철 화재예방 활동 철저

- 가연성 자재(건축 내장재 등)가 혼재되어 있거나, 대량으로 적치된 상태에서 용접 작업 금지

- 용접 작업과 가연성 자재 사용 작업은 분리하여(시간적, 공간적) 실시

- 가연성 자재 등 화재에 취약한 물질은 화재 위험이 없는 곳에 별도 보관하거나, 필요한 수량만큼 반입하는 등 현장 여건에 따라 자재 관리 필요

○ 가시설 해체 시 안전관리 강화

- 흙막이, 버팀보 등 가시설 해체 시 지속적인 계측관리로 사전 위험요인 상시 확인

- 무리한 공정관리는 안전관리에 위해 요인으로 작용, 현장여건에 따라 안전을 고려한 작업 지시 및 추진

○ 되메우기 다짐 및 포장 복구 시 품질·시공관리 철저

- 시방에 따른 적정 두께 되메우기 및 다짐 반복 철저로 준공 시 포장(아스팔트, 보도) 침하 등 하자 방지

- 아스콘 포장 시 품질 및 입도 기준에 적합한 기층, 보조기층 재료를 사용하고, 점토질·실트 등 기타 유해물이 함유되지 않도록 품질관리 철저

- 작업성 및 우수한 포장 품질 확보를 위해 아스콘 운송 및 포설 과정에서 적정 온도 유지.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							원길묵			공정관리과장					최문기					도시철도사업부장					01/18 이철
협조자
시행			도시철도사업부-478									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 , 9층 (무교동)															/			WWW.seoul.go.kr
전화		02-772-7163						/전송			02-772-7305					/	powerpuffman@seoul.go.kr												/	대시민공개