문서번호	여의도공원관리사무소-1652
보존기간	년
결재일자	2021. 3. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설팀장	소장		서부공원녹지사업소장
이기억	한광수	성손준		03/29 남길순
협 조

여의도공원 연못 수질정화 여과제 교체 계획

2021. 03.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 연못 수질정화 여과제 교체 계획

시민고객이 만족하는 공원연못 수질관리 및 생태공간으로서의 연못 관리에 기여하고 현 설비의 범위내에서 최고의 기능이 발휘될 수 있도록 여과제를 교체하여 연못관리에 만전을 기하고자 함

연못현황

❍ 위     치: 여의도공원 지당연못, 잔디마당연못

❍ 유역면적: 3,532㎡

❍ 평균수심: 1.5m

❍ 계    류: L=70m, W=2m, H=0.4m(지당연못)

여과제 교체계획

❍ 기    간: 2021. 04. 01 ~ 05. 01

❍ 대상시설: 연못 수질 여과기탱크 4기

- 연못 수질 여과기탱크(∅3,000×1100H) 1기

- 연못 수질 여과기탱크(∅1,200×1000H) 1기

- 연못 수질 여과기탱크(∅950×1300H) 2기

❍ 교체품목: 활성탄소, 여과사, 여과사리, 노즐

❍ 시행방법: 여과제 교체 전문업체에 의뢰하여 시행

❍ 계약방법: 수의계약(지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호)

소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산: 약 15,000천원

❍ 예산과목: 서부공원녹지사업소, 공원운영과, 세계적인 환경·생태테마공원육성, 산하공원 운영, 여의도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비

추진일정

❍ 2021. 03. 26: 추진계획 수립

❍ 2021. 04. 01 ~ 2021. 04. 07 : 계약의뢰 및 계약

❍ 2021. 04. 12 ~ 2021. 05. 01 : 여과제 교체.  끝.