< 2020년 00월 중블록 관리카드 >

◯ ◯ 중블록	작성자: 최공급

○ 중블록 현황

구 분	공급량 (천㎥)	인구수 (천명)	중블록 수전수 (천전)	다량 급수처 수전수 (천전)	재개발 (관리처분) 개소	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
						건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
‘19년00월
‘20년00월
증·감

[ 최근 3년간 월별 공급량 변화 ]

공급량 증감원인	A아파트 재개발 이주(3,000)세대로 10만㎥ 감소 B지역 대형관 누수(누수량100,500㎥)로 인한 공급량 증가 공공용수량 증가(수계전환관련 퇴수량 50,900㎥, 세척수량 10,000㎥)
00월 추진 내용	중블록 경계밸브 00개소 점검 : 밸브잠금 1건 조치 - B지역 소화전 점검중 1개 밸브개폐 조치완료 - 재개발지역 순찰중 누수발생 1건 확인 조치완료 - ‘심야시간 유량비교’ 패턴 이상발견으로 누수탐지 결과 1건 조치완료 ☞ 결재문서 작성하여 유수율 점검시 증빙자료 제출시 : 평가 가점 부여 GIS 수전과 요금인포시스템 불일치 수전 현장 조사 확인조치 00건 완료
향후 대책	- 상시누수진단 시스템에 의한 누수탐지 및 경계밸브 점검 실시. - B지역 노후관 및 장기사용 상수도관 정비 추진

○ 중블록 월별 유수율 (‘20년 중블록 유수율 자체목표 :     %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020년
2019년
증 ․감