주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 2021년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	한강공원 전구간
공사개요	- 도로경계석 설치 1,000m, 차선도색 14,000m - 합성데크 설치 700㎡, 난간설치 100경간 - 기타 부대공 1식
공사기간	2021. 2월~ 12월

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	990,000	천원
◦	심사금액	:	982,800	천원
◦	절 감 액	:	7,200	천원
◦	절 감 률	:	0.7	%

□ 주요 심사내용 (※ 공사비 증감사항은 직접공사비 기준)

○ 자재단가 조정 (감 2,879천원)

- 유제(택코트): 155,000원/드럼 → 126,000원/드럼 등37종 거래실례가격 적용

○ 내역서 및 일위대가 조정

- 콘테이너사무실: 규격 적용 오류(감 335천원)

- 보조기층공(인력식 소규모 포설): 특별인부 → 포설공 적용(품셈 토목 1-3-1)

- 아스콘표층 소규모 포설(소형 장비): 노무품 조정(품셈 토목 1-5-5)(증 78천원)

- 아스팔트 소파보수(C-타입, 20M2이하): 노무품 조정(품셈 토목1-10-6)(감 1,046천원)

- 소형고압블록포장: 노무품 조정(품셈 토목 1-10-23(감 602천원)

- 콘크리트포장(T=20cm): 노무품 조정(품셈 토목 1-6-2(감 33천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 해당 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사설계설명서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사설계설명서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물 처리 및 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

○ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요