주요 심사내용

□ 공 사 명: 천호대로 124길 62 일대 하수관로 개량공사

□ 사업개요

위 치	천호대로124길 62 일대
공사개요	- 흄관부설(D450mm) : 416m - 도로포장(아스팔트 표층) : 15.24a - 빗물받이 설치 : 54개소
공사기간	2021. 3. ~ 2021. 6.

□ 심사평가 결과

○	설계금액	:	468,338	천원
○	심사금액	:	441,330	천원
○	조 정 액	:	27,008	천원
○	조 정 률	:	5.77	%

□ 주요 심사내용(※직접공사비 기준)

○ 자재단가 조정

- 휘발유: 1,390.8원/L, 경유: 1,210.8원/L  (증2,270천원)

등 3개 거래실례가 적용

○ 일위대가 조정

- 기계터파기, 기계되메우기: 기계90%, 인력10%로 조정 (감 4,062천원)

- 잔토처리운반, 파쇄물운반: 개별비목 → 경비로 적용

- 가정하수관연결(단지관): 설치품 이중계상 제외 (감 5,314천원)

- 빗물받이, 횡단빗물받이

: 특별인부 → 미장공(표면마무리) 적용(품셈 공통1-6) (감 3,498천원)

- 혼합기층공(인력, 소규모장비): 주택가할증 제외  (감 458천원)

- 아스콘포장(인력, 소규모장비): 주택가할증 제외  (감 2,243천원)

- 도로경계석설치: 주택가할증 제외 (감 2,467천원)

□ 그 밖의 사항

○ 심사결과에 대한 사업부서 협의결과 : 이견 없음

○ 특정제품 선정심사 대상 : 없음

○ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 계약심사 과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가 변경된 사항은 수정(보완)된 설계서로 발주

- 별도 인건비 항목으로 계상한 교통정리원 등은 설계도면에 표기하고 공사시방서에 역할(임무 등)을 표기하여 공사 발주

- 운반경로(중간집하장, 사토장)는 공사 시방서에 표기

○ 관급자재비, 폐기물 처리 및 이설비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)

○ 고용개선지원비(사회보험료, 고용개선장려금)은 관련 조례 개정 시 정산 필요