주요 점검지적 사진

공 사 명 :	제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사	점검일 :	2021. 7. 6
지적사항 :	sta 0 + 320, 찬넬과 버팀보를 U-BAR로 체결하기 바람
지적사항 :	sta 0 + 185, 보걸이 받침부위 내민길이가 부족하므로 교체 또는 보강하기 바람