문서번호	물재생계획과-9986
결재일자	2021. 7. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		하수설계정보팀장	물재생계획과장
곽민철		강철규	07/22 이임섭
협 조
	하수정비팀장			이두환
	하수관리팀장			이한복
	주무관			이윤구

2021년 하수관로 GIS DB 정확도 개선용역

착수보고회 자문계획

2021.7

물순환안전국

(물재생계획과)

2021년 하수관로 GIS DB 정확도 개선용역 착수보고회 자문계획

과업내용의 적정성 및 향후 추진시 고려사항 등을 검토하기 위한 착수보고회 자문을 시행하고, 개진된 의견을 사업 수행에 반영하고자 함

□ 사업개요

구 분	원형관로	사각형거 및 하수도시스템
사 업 명	‘21년 원형관로 GIS DB 정확도 개선용역(제1, 2권역)	‘21년 하수도관리전산시스템 유지관리·기능고도화 및 GIS DB 정확도 개선용역(사각형거)
사업기간	‘21.06.07.~‘22.06.06일(12개월)	‘21.05.28.~‘22.05.27일(12개월)
계약금액	5,008백만원 (1권역 : 2,229백만원, 2권역 : 2,779백만원)	2,997백만원
사업내용	- 원형관로 절대좌표 측량 510km - 맨홀 라이다 촬영 14,280 개소	- 사각형거 절대좌표 측량 190km - 하수도관리시스템 기술지원 및 공사대장 일괄 업로드 등 기능 개선
대상지역	-1권역 : 서초구 157km, 동대문구(잔여) 47km, 중랑구(일부) 23km -2권역 : 강남구 283km	- 강서구20km , 영등포구13km, 서초구77km, 강남구 80km
수행업체	제1권역 - ㈜올포랜드 컨소시엄 제2권역 - ㈜내가시스템 컨소시엄	㈜지오스토리 컨소시엄

□ 추진계획

○ 개최방법

- 코로나19로 인한 사회적 거리두기 복무지침에 따라 서면자문으로 대체

- 자문의견 : 착수보고회 자료 온라인 배포 및 의견 수렴

○ 자문위원 : 서울시 및 자치구 위원 10인

- 서울시(4) : 물재생계획과장, 팀장 3(하수설계정보, 하수관리, 하수정비)

- 자치구(6) : ‘21년 정확도개선 자치구 과장

(원형관로 : 서초, 강남, 동대문, 중랑 / 사각형거 : 서초 , 강남, 강서, 영등포)

○ 보고서 주요내용

- 서울시 하수도관리전산시스템 및 GIS GB 정확도 개선사업 추진경과

- ‘21년 원형관로 및 사각형거 정확도 개선사업 과업개요

- 3차원 라이다 촬영을 통한 맨홀 데이터 취득 및 탑재 방법

- 라이다 데이터를 활용한 맨홀 정밀점검 기초자료 제공

○ 주요 자문사항

- 과업 추진내용 및 향후계획의 적정성 및 추진시 고려/검토사항 등

□ 추진일정

○ 자료배포 및 의견수렴 : ’21.07.22 ~ ’21.07.30

붙 임 1. 원형관로 착수보고회 보고자료(안) 1부.

2. 사각형거 착수보고회 보고자료(안) 1부.   끝.