추석ㆍ설 안전점검표_건축

센터명
점 검 자		점 검 일

구분		점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	추석 ㆍ 설 중점 점검	○ 건물이 외기에 직접 노출된 곳은 없는가?
		- 건물 창호 개폐 상태.	□	□	□
		- 동파방지 취약지구 점검 및 준비 상태.	□	□	□
		○ 건물 주변 화재발생 가능성은 없는가?
		- 건물 주변 화재발생 위험요소 제거상태.	□	□	□
2	건물	○ 건물이 기울어져 있지는 않는가?
		- 건물 수직도 유지 및 창문은 개폐되어야 함	□	□	□
		○ 주요 부재의 구조적 균열과 변형은 없는가?
		- 주요부재는 균열이 없어야 함.	□	□	□
		- 콘크리트 탈락 및 철근 노출은 없어야 함	□	□	□
		- 철재 휨, 부식 등은 발생되지 않아야 함.	□	□	□
		○ 구조체 단면손상 및 하중 증가 부분은 없는가?
		- 단면 손상 및 과하중은 없어야 함.	□	□	□
		○ 옥상난간 등은 안전하게 설치하였는가?
		- 높이 및 간격을 적합하게 설치하여야 함.	□	□	□
3	마감	○ 건물 내외부 마감재는 이상이 없는가?
		- 탈락, 들뜸, 손상 등은 없어야 함	□	□	□
		- 누수, 백화, 결로 등은 발생되지 않아야 함.	□	□	□
		- 빗물 홈통과 트렌치 등은 배수가 잘 되어야 함.	□	□	□
< 기타 사항>

추석 ㆍ설 안전점검표_전기

센터명
점 검 자		점 검 일

구분		점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	추석 설 중점 점검	○ 전기실 등 주요 전기 설비 누수 여부 점검
		- 전기실 누수, 결로 발생 확인	□	□	□
		- 전기실 내부 정리정돈 확인(인화성 물질 비치 여부)	□	□	□
		○ 과도한 전열기기 사용 및 문어발식 콘센트 사용 점검
		- 문어발식 콘센트 사용 여부	□	□	□
		- 퇴근 시 전열기 전원 차단 여부	□	□	□
		- 비인가 및 파손 전열기구 사용 여부	□	□	□
2	안전 관리	○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가?
		- 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 이행 * 정밀(정전) 연간 1회 이상 실시	□	□	□
		- 점검기록 서류 비치상태 및 보관(4년간)	□	□	□
		- 전기안전교육 실시 및 계측기 검교정 등	□	□	□
		○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았는가?
		- 점검 결과에 따른 후속조치 이행 여부	□	□	□
3	누전 배선용차단기	○ 차단기는 절연함(분전함) 내에 견고하게 설치되어 있는가?	□	□	□
		○ 화장실 등 물기가 있는 곳에 방적형(커버용) 콘센트설치 확인	□	□	□
3	배·분 전반	○ 건물 내외부 마감재는 이상이 없는가?
		- 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함	□	□	□
		○ 배·분전반 앞에 적재물 및 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?	□	□	□
		○ 배·분전반 잠금장치 관리 상태는?
		- 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함	□	□	□
4	배선 상태	○ 옥외 배선 설치 상태는?
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	□	□	□
		- 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 여부 확인	□	□	□
5	비상 발전 설비	○ 비상 발전기 작동 점검 일지 확인
		- 무부하 수동운전 가동 상태 등	□	□	□
		- 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도	□	□	□
		- 연료량, 냉각수량, 축전지 상태, 엔진오일, 공기필터 등	□	□	□
6	수변전설비	○ 수변전 설비 외관 점검?
		- 변압기 소음, 냄새, 진동, 파손, 부식 등 외관	□	□	□
		- 차단기 소음, 냄새, 진동, 파손, 부식 등 외관	□	□	□
< 기타 사항>

추석 ㆍ설 안전점검표_소방

센터명
점 검 자		점 검 일

구분		점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	추석 ㆍ 설 중점 점검	○ 소방계획서에 내용은 이상이 없는가?
		- 피난계획 관련 작성내용 실행가능여부 확인	□	□	□
2	건물 내부	○ 스프링클러설비 상태가 양호한가?
		- 펌프 및 압력계 정상압력으로 유지되어야 함.	□	□	□
		헤드 및 밸브에 이상이 없어야 함.	□	□	□
		○ 소화전 상태에 이상이 없는가?
		- 함 내 호스와 관창이 정돈되어 있어야 함.	□	□	□
		- 표시등 및 S/W 이상이 없어야 함.	□	□	□
		○ 피난시설, 방화구획 부분에 적치물이 있는가?
		- 해당위치에 적치물이 없어야 함.	□	□	□
		○ 소화기가 적절하게 비치되어 있는가?
		- 바닥면적 기준(33㎡)에 소화기가 위치해야 함.	□	□	□
3	기타 안전	○ 안전용품이 제대로 작동하는가?
		- 자동제세동기(AED) 배터리가 충전되어 있어야 함.	□	□	□
		- 재난안전물품함 품목들이 제대로 작동해야 함.	□	□	□
		- 휴대용 비상조명등 조도가 암전시 사용가능해야 함.	□	□	□
< 기타 사항>

우기ㆍ태풍 안전점검표_기계

센 터 명
점 검 자		점 검 일

구분		점 검 내 용		□점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		세부 점검사항		적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	우기 · 태풍 중점 점검	옥상	출입문 시건장치 되어 있는가?	□	□	□
			출입문 틈새 방풍 잘 되어 있는가?	□	□	□
			냉각탑 볼트 체결상태 확인(매직펜 직선 표기)	□	□	□
			실외기 볼트 체결상태 확인(매직펜 직선 표기)	□	□	□
			각종 배관 커버 고정상태 확인	□	□	□
			옥상배수구 청소상태는 양호한가?	□	□	□
			각종 배기구로 빗물의 유입은 없는가?	□	□	□
		주 차 장 · 옥 외	외부노출 배관 누수 흔적은 없는가?	□	□	□
			외부노출 배관, 커버 등 돌출 부위는 없는가?	□	□	□
			배수구 그레이팅 청소상태는 양호한가?	□	□	□
2	건물 내부	물탱크실	탱크 누수 흔적은 없는가?	□	□	□
			연결 배관 누수 흔적은 없는가?	□	□	□
			집수정 청소상태와 배수펌프는정상작동되는가?	□	□	□
			정수위 조절밸브는 정상작동 되는가	□	□	□
		기계실	기계설비(냉동기 등) 누유 없는가?	□	□	□
			펌프 연결부 누수는 없는가?	□	□	□
			[가동 시]펌프 소음·압력 상태 점검	□	□	□
			배관 보온 잘 되어 있는가?	□	□	□
			배관 누수 흔적은 없는가?	□	□	□
			집수정 청소상태와배수펌프는정상작동 되는가?	□	□	□
			외부 급배기 루버를 통해 빗불유입은 없는가?	□	□	□
			배관 관통슬리브를 통하여 빗물유입은없는가?	□	□	□
		승강 기	전체 승강기 작동 잘 되는가?	□	□	□
			층 표시기, 스위치 등 이상 없는가?	□	□	□
			하부 배수펌프 가동상태는 양호한가?	□	□	□
		[1층 화장실]위생기구(변기 등) 오염, 파손 없는가?		□	□	□
		주차장 진입로 트랜치 청소상태 및 배수상태 확인		□	□	□
3	기타 안전	각종 맨홀 및 뚜껑 파손은 없는가?		□	□	□
< 기타 사항>

추석ㆍ설 안전점검표_시설물유지

센터명
점 검 자		점 검 일

구분		점 검 내 용	점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
		세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	추석 설 중점 점검	연휴기간내 시설 사용 안내문 준비 여부	□	□	□
		누수·결로 발생 확인	□	□	□
		목재 시설물 방부처리 및 상태 확인	□	□	□
		턱진부분, 계단단차, 경사로등 시인성 표시 유무	□	□	□
		비상발전기 연료량 및 축전지 상태 확인	□	□	□
2	기본	비상연락망 구축 및 장비여부	□	□	□
		비상시 피난계획 대책수립 편성 및 운영여부	□	□	□
		시설별 MSDS(물질안전보건자료) 현장비치 확인	□	□	□
3	내부	공실 시건 상태 (창문 닫힘 확인)	□	□	□
		건물 내·외부 청소 상태	□	□	□
		화장실 위생 상태	□	□	□
		폐기물 처리 및 보관 상태	□	□	□
		저수조 주위 및 본체 상태	□	□	□
4	외부	조경시설과 휴게시설물 상태	□	□	□
		흡연구역 관리상태 및 인화성 물질제거 상태	□	□	□
		주차장 내 장애물 방치 상태	□	□	□
		무인정산기기 및 정산소 이상 유무	□	□	□
		조경 고사목 또는 나무 지지대 등 이상 없는가?	□	□	□
		동절기 수목보온 등 수목 관리가 되고 있는가?	□	□	□
		불법 광고물 등 미관저해 및 위험요소는 없는가?	□	□	□
		장애인·전기차 등 지정차량 외 주차상태 점검	□	□	□
< 기타 사항>

사진대장

조치 전	조치 후