제23차 좋은빛위원회 회의록

2018. 7. 3.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제23차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제23차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2017.07.3.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 배민호, 임종민, 임경희, 김지수, 허윤경, 홍석기, 도시빛정책과장, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 23-1. 홍제원 아이파크 옥외조명 계획 ② 23-2. 이화여대 제2부속병원 신축공사 ③ 23-3. 동부청과 시장정비사업 주상복합 신축사업 ④ 23-4. 중구 더블에이호텔 조명계획 ⑤ 23-5. 석관2구역 주택재개발 사업 ⑥ 23-6. 강남구 보안등 개선사업 ⑦ 23-7. 정릉동 공영차고지 건립공사 ⑧ 23-8. 은평 녹번동 힐스테이트 조명계획 ⑨ 23-9. 강북구 취약지역 보안등 교체 사업 ⑩ 23-10. 천호대로(광나루역) 확장 공사 ⑪ 23-11. 성산근린공원 공원조명 정비사업 □ 결정사항 - 원안동의 3건(23-7, 23-9, 23-11) - 조건부동의 5건(23-1, 23-3, 23-4, 23-8, 23-10) - 재심의 3건(23-2, 23-5, 23-6)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 배민호 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제23차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제22차 좋은빛위원회 상정 안건은「은평뉴타운 A11블럭  주상복합 신축공사」등 총 13건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 23-1. 은평뉴타운 A11블럭 주상복합 신축공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 루버 측면 업라이트 조명의 설치 위치는 어디인가요?

<발표자> 옥상 장식조명으로 루버 부분에 빛을 조사하는 방식입니다. 기둥 중간 막혀있으며, 옥상부는 막혀 있는 구조입니다.

<위  원> 지난번 심의 시 4번 항목의 옥상 부분만의 과도한 조명 계획에 대한 지양에 관한 사항은 검토하셨는지요?

<발표자> 특화 측면을 위한 현장이 있으나, 현재 본 사업대상지에서는 중층부의 조명 시설이 어렵습니다. 포켓 부분의 수직적 요소를 추가가 가능하나 산쪽 전망으로 조망이 좋지 않습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 23-2. 효창 제4구역 주택재개발정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 단지내 보안등의 경우 눈부심이 발생하는 등기구의 구조입니다. 광원은 벌브형태로 근본적으로 빛공해를 방지하기 위한 접근이 잘못된 것으로 판단됩니다.

<발표자> 등기구의 형태를 재검토 하도록 하겠습니다.

<위  원> 색온도는 야간 환경을 고려해 3,500K 이하로 검토 하셔야 합니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위  원> 백범로 51길 보행자 도로 상 주거지연직면조도 시뮬레이션 자료에 대한 보완이 필요합니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위  원> 측면부 블루 LED의 광원이 바로 보이는가요?

<발표자> 보이지 않습니다.

<위  원> 라인바 30W 용량의 등기구는 눈부심이 발생할 우려가 있고, 저층부 위치가 7~8층 가량으로 빛공해가 유발할 우려가 있습니다.

<발표자> 디밍시스템을 이용하여 밝기를 조정하도록 하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 23-3. 중구 더블에이호텔 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 누설광 발생으로 후드를 시설하는데, 상부까지 빛이 닿아야 할 것으로 보입니다. 등기구의 조사 각도는 얼마인가요?

<발표자> 5도입니다.

<위  원> 사전 현장 테스트를 실시하여 의도한 조명이 연출되도록 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 23-4. 보라매공원 공원등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> LED40W 등기구 전체를 교체하는 사업인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 벌브형 타입의 등기구는 열적인 영향에 문제가 없는지 사전 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 전구형 조명으로 변경 시 글로브의 형태는 세미컷오프형으로 할 경우 산란광도 없고, 배광이 잘 퍼지도록 할 수 있습니다.

<발표자> 현장 테스트 결과 기존 조명보다 배광이 더 좋아졌습니다.

<위  원> 다양한 형태의 공원으로 균일한 밝기만을 개선하는 것보다 다양한 조명요소를 추가하는 편이 좋겠습니다.

<발표자> 조명은 공원에서 눈에 띄지 않도록 하는 것이 좋다고 판단합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 23-5. 원봉기술연구소 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 상층부 조명계획이 있는지요?

<발표자> 상층부는 사인조명이 있으며, 별도의 장식조명은 없습니다.

<위  원> 마곡지구의 경관적 요소를 고려해 건축물을 더 부각할 수 있는 방법을 검토한 것에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 띠창으로 구성된 건축물로 실내조명으로 건물을 돋보이게 할 수 있다고 판단되며, 대리석 마감재는 주변 빛을 반사해 부각 시킬수 있다고 생각합니다.

<위  원> 등기구의 위치는 어디에 시설되는가요?

<발표자> 2층 테라스부분에 투광등이 시설됩니다.

<위  원> 주변과 조화되는 조명이 되도록 보완이 가능한가요?

<발표자> 주변 사거리 부분의 조명과 연계될 수 있다고 판단됩니다.

<위  원> 장식조명의 설치 상세 자료와 주변 상황에 따라 은은하게 표현될 수 있는지 여부를 판단하기 위한 자료가 필요합니다.

<발표자> 보완하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 23-6. 서초동 도시형 생활주택 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 옥상부 등기구는 폴리카보네이트 불투명 재질인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 불투명 재질은 산광광이 발생할 수 있습니다.

<발표자> 덕트가 시설되어 누광에 의한 영향은 없으며, 클립의 각도를 조절할 수 있습니다.

<위  원> 근거리 조망이 우수하다고 하는데 저층부 조명계획에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 원거리에 비해 근거리가 상대적으로 우수하다고 판단합니다.

<위  원> 상가부 조명계획은 없는가요?

<발표자> 필로티층 및 인도를 따라 벽등이 시설되어 있습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 23-7. 송파책박물관 건립공사

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 연출안에 대한 실제 시공에 관여하는지요?

<발표자> 설계부터 시공까지 관심을 가지고 있습니다.

<위  원> 색온도 2,700K, 3,000K는 구분이 어려운데 2,700K의 색온도를 사용한 이유가 있는지요?

<발표자> 실내 조명이 3,000K의 색온도로 계획되어 있어 2,700K의 색온도를 설정하여 고급스러움을 주기 위해 계획하였습니다.

<위  원> 건축물 마감재는 무엇인가요?

<발표자> 알루미늄입니다.

<위  원> 원형 투광기 ‘A’등기구가 루버 안쪽에 시설되는 가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> ‘C’형 등기구는 어디에 시설되는가요?

<발표자> 주출입구의 상징성을 부각하기 위해 지중등으로 시설됩니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 23-8. 개포근린공원 공원등 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 사업에 대해 간략히 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 산지형 공원으로 수풀이 우거진 공원이며, 권장조도와 균제도를 맞추어 시뮬레이션을 실시하였습니다.

<위  원> 등기구의 조사방법에 대해 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 다운라이트 방색의 배광입니다.

<위  원> 고효율에 관한 제품인지 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 23-9. 중랑구 공원등 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 사업에 대해 간략히 설명해 주시겠습니까?

<발표자> 대상지가 4곳으로 봉수대공원은 구청 디자인 특허가 있는 형태이며, 사가정공원은 등기구를 재사용하고, 무장애숲길은 기존 등기구와 비슷한 형태로 사용할 계획입니다.

<위  원> 봉수가 공원의 등기구 패키지를 사용하는가요?

<발표자> 30W모듈 2개를 사용합니다.

<위  원> 공원의 주간 미관과 어울리도록 도로조명용 등기구는 지양하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 디자인 측면에서 유선형을 선정하고, 유지관리 등의 요소를 고려하였습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 23-10. 용왕산공원 외 3개소 공원등 개선사업

<위원장> 해당안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의롤 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 공원의 미관을 고려해 등기구의 형태와 배광형태를 고려하는 것으로 재심의된 사항으로 판단됩니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

⑪ 22-11. 잠실철교 가로등 개선사업

<위원장> 해당안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의롤 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 운전자 안전을 위해 램프 구간의 균제도를 상향조정 한 것 같습니다.

<위원장>  본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 3건(23-7, 23-9, 23-11)

- 조건부동의 5건(23-1, 23-3, 23-4, 23-8, 23-10)

- 재심의 3건(23-2, 23-5, 23-6)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.