문서번호	교통운영과-19100
결재일자	2018.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통운영팀장	교통운영과장
백바름		김옥희	11/09 강진동
협조
	교통안전팀장		김세교

2018년 제17차 도로점용공사장

교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11

2018년 제17차 도로점용공사장

교통소통대책 자문회의 결과 보고

2018년 11월 8일(목) 제17차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 자문회의 개요

○ 개최일자 : 2018. 11. 8(목) 15:00 ~ 17:00

○ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

○ 참석위원 : 10명 (당연직 : 1명, 위촉직 : 9명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 이동원 위원, 신건철 위원, 김은경 위원, 박규영 위원, 김지현 위원, 박종란 위원, 송두석 위원, 김봉찬 위원, 정필현 위원

- 간  사 : 교통안전팀장

○ 자문대상 및 결과 : 총 2건 (조건부 시행 : 2건)

□ 자문안건(1) : 개봉철도고가 바닥판 교체 실시설계

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
남부순환로	2019.01월 ∼ 2020.06월	전 일	3.5m∼17.5m	도시기반시설본부

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 도로점용공사 구간 안전속도를 명확히 제시하기 바라며, 구간 전·후 제한속도를 고려하여 단계별 속도 저감대책을 마련하기 바람

- 오류IC 오류동삼거리 방향 진출램프 주변 점용단계는 진출램프에 대한 시거를 확보하기 바라며, 진출 선형을 완만하게 조정하여 통행안전을 확보하기 바람

- 개봉고가차도 하부 이면도로 현황을 재조사하기 바라며, 이면도로에 위치한 크레인 등 작업장비와 작업시설물을 재검토하여 이면도로 차로유효폭 및 보행통로를 명확히 확보하기 바람. 또한 보행통로의 안전을 강구할 수 있는 보완 대책을 수립하기 바람

- 횡단계획 및 점용구간 조정을 통해 차로유효폭 및 측방여유푝을 확보하기 바람

- 도로점용공사 관련 홍보 계획(VMS 등)을 보완하여 운영 지점도를 제시하기 바라며, 보행통로 임시통제에 대한 안내체계를 보완하기 바람

- 5단계 북→남 방향 차로변경 노면표시 등을 점용구간 이전에 추가하기 바람

- 72단계 남측방향 주행차로를 2개 차로 이상 확보할 수 있도록 공사방법 및 장비배치 등을 재검토하기 바람

- 91단계 도로점용 구간 시점부에 충격흡수시설 등을 보완 설치하여 인부 및 운전자의 안전을 확보하기 바람

- 92단계 등 도로점용 구간 주행차로의 상·하류부 연속성을 확보하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

□ 자문안건(2) : 서울 동남권지역 전기공급시설 전력구 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용차로	공사 시행자
감일남로	2018.11.19 ∼ 2019.07.16	전 일	2개 차로	한국전력공사

○ 자문결과 : 조건부 시행

- 단일구간의 공사방법(진행 방향 등) 및 도로점용 계획 재검토를 통해 공사기간 단축 및 노면표시 공사 최소화, 교통안전 확보 등을 유도할 수 있는 교통소통대책을 수립하기 바람

※ 단일구간 도로점용에 따른 주행 차로수는 2개 차로 이상 확보하기 바람

- 굴착공사는 첨두시를 제외하여 시행하기 바라며, 82단계 굴절구간을 구분하여 횡단공사 기간을 최소화하기 바람

- 유턴차로 운영을 위한 정지선 설치, 신호운영, 유턴지점 변경 등 교통안전대책을 재검토하여 보완하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

붙임  1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단 1부.