문서번호	도시공간개선단-1919
결재일자	2018.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인팀장	도시공간개선반장		도시공간개선단장
설영동	장영호	代신동권		02/13 김태형
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제3차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제3차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 2.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제3차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 2. 8.(목) 14:00~16:35

❍ 장    소 : 서울시청 본관 10층 공용회의실

❍ 참석위원 : 총7인

- 도시공간개선반장, 김혜숙 위원(산업), 원형준 위원(건축), 이희정 위원(경관), 조현미 위원(시각), 최성호 위원(유니버설), 홍승대 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총3건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
3	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	2	1	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 2건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
3-1	고덕강일 공공주택지구 조성사업(교량)	서울주택도시공사 (택지설계부)	· 교량	심의	조건부동의
3-2	안국역 독립운동 테마역사 캐노피 신설	서울교통공사 (홍보실)	· 캐노피 신설	심의	재심
3-3	고덕교 확장 및 고덕보도교 설치 공사(실시설계 보완)	도시기반시설본부 (도시철도토목부)	· 보도교 · 교량용 펜스	재심의 (2017-17차, 재심)	조건부동의

붙임  제3차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 2. 8.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	교량
안 건 명	고덕강일 공공주택지구 조성사업(교량)
심의번호	3 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 교량디자인은 2안을 적용하되 다음의 사항을 수정하시기 바랍니다. · 교량의 색상은 무채색을 적용하시기 바랍니다.(녹지를 고려한 색채 삭제) · 이용자의 안전 및 편의 증진과 하부가 폐쇄적 공간으로 방치되지 않도록 교량 하부 공간의 활용방안을 마련하시기 바랍니다. · 하부 공간의 개방감 확보를 위하여 벽식의 교각 형식을 열린 형태의 구조로 재검토하시기 바랍니다. - 주변 가로의 현황을 반영하여 가로등은 교량 시종점부 연결부(보도)에 적용된 제품과 동일하게 적용하고, 보행자의 안전 및 편의 증진을 위하여 보행등 설치에 대하여 검토하시기 바랍니다. - 교량 보도포장에 대한 상세 계획을 제시하시기 바랍니다.(기존 심의를 통해 결정된 교량 포함) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설 디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 2. 8.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	캐노피 신설
안 건 명	안국역 독립운동 테마역사 캐노피 신설
심의번호	3 - 2	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 지역의 역사·문화적 특성 및 주변 경관과 조화되도록 캐노피 디자인을 재검토하시기 바랍니다. - 캐노피 상부의 빗물 배수처리에 대한 계획을 제시하시기 바랍니다. - 이용자의 안전 등에 문제가 없도록 구조안전에 대하여 재검토하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 2. 8.(목) 14:00 ~ 16:35
심의대상	보도교, 교량용 펜스
안 건 명	고덕교 확장 및 고덕보도교 설치 공사(실시설계 보완)
심의번호	3 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 도시공간개선단으로 제출하여 주시기 바랍니다. - 주변 여건 및 보행량 분석을 통하여 보도교 설치 수량을 재검토하시기 바랍니다. - 교량용 펜스는 비교3안을 적용하시기 바랍니다. - 보도교 포장재로 제시된 데크포장은 미끄럼 저항 기능 및 유지관리 등에 적합하지 않으므로 무채색 계열의 경량블록을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.