제14차 좋은빛위원회 회의록

2019. 4. 30.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제14차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제14차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.4.30.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 도시빛정책과 회의실 □ 참 석 : 도시빛정책과장, 김상규, 김희숙, 신기채, 임종엽, 하미정, 허윤경, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 14-1. 서울월드컵경기장 야간경관 개선사업 ② 14-2. 마포로 제1구역 제24지구 도시환경정비사업 ③ 14-3. 서울스퀘어 미디어파사드 콘텐츠 변경계획 ④ 14-4. 신반포6차아파트 주택재건축정비사업 ⑤ 14-5. 제이스텍마곡연구소 조명계획 ⑥ 14-6. 마포구 아일렉스스퀘어 조명계획 ⑦ 14-7. 마포구 노후 가로등 정비사업 ⑧ 14-8. 봉산도시자연공원 등 공원등 시설개선 사업 ⑨ 14-9. 강서구 주택가 빛환경 개선사업 ⑩ 14-10. 동대문구 주택가 빛환경 개선사업 ⑪ 14-11. 동대문구 정릉청변 산책로 정비사업 ⑫ 14-12. 동대문구 밝은 골목길 조성사업 ⑬ 14-13. 양천구 달마을근린공원 공원등 개선사업 □ 결정사항 - 원안동의 2건(14-7, 10) - 조건부동의 10건(14-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13) - 재심의 1건(14-8)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 임종엽 위원님 등 총 7명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2019년 제14차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제14차 좋은빛위원회 상정 안건은「서울월드컵경기장 야간경관 개선사업」등 총 13건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 14-1. 서울월드컵경기장 야간경관 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> DMX로 연동되는 R.G.B조명인가요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 국가적 이미지의 건축물로 야간조명 시 구조물이 잘 드러나도록 개선이 필요합니다.

<발표자> 새로 디자인하기 보다는 건축물의 이해를 통해 디자인을 진행하였으며, 비용적 측면과 사업의 목적 상 새로운 디자인을 하기 어려운 측면이 있었습니다.

<위  원> 20W 투광기는 경관조명 용 인가요?

<발표자> 그렇습니다. 경기장 도명은 교체가 완료 되었습니다.

<위  원> 무도 점등 했을 때 지붕층이 흰색으로 표현될 것 같습니다.

<위  원> 투광기 용량을 고려했을 때 막 구조물의 전체 길이를 조사하지 못해 음영이 생길 것 같습니다. 구조물의 크기대비 광량이 부족해 외부에서 볼 때 빛이 일부분만 조사될 우려가 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 지붕 구조물의 화사함을 고려하면서, 이벤트 조명의 역할을 하고자 용량을 고려해야하며, 잘 연출되는 지 사전 검토가 필요합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 14-2. 마포로 제1구역 제24지구 도시환경정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 전반적으로 잘 디자인되었으며, 디자인 방향 중 오피스텔이 분리된 건축적 형태를 고려해 조명이 연출된 것 같습니다.

<발표자> 중간부 뚫려 있는 부분은 조경이 있는 구간으로 공간을 분리하는 역할을 하며, 오피스텔 부분의 침입광을 방지하기 위해 조명을 제한하였습니다. 호텔부 중층 업라이팅 조명은 커튼월 재질으로 조명을 연출하기 어렵습니다.

<위  원> 저층부 조명 계획을 추가할 필요가 잇습니다.

<발표자> 호텔 로비로 내부 조명이 강하여 제외하였습니다.

<위  원> 마포대교 북단 방향이 어두웠는데, 건축물로 인해 야간경관이 개선되었으면 하는 바람입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 14-3. 서울스퀘어 미디어파사드 콘텐츠 변경계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 영상 상영 기간은 언제까지 인가요?

<발표자> 5월 13일부터 26일까지 2주가 예정이며, 변동될 수 있습니다.

<위  원> 영상의 속도가 다소 빠르며, 건축물 해상도를 고려해 영상을 검토하셔야 합니다.

<발표자> 하트 양의 경우 입체감이 어색하지 않도록 해야하며, 점선과 점이 만나는 도형은 원거리에서 잘 인지되지 않습니다. 서체의 경우도 두꺼워 가독력이 떨어질 것으로 보입니다. 디자인적으로 검토해 주시기 바랍니다.

<위  원> 검토하겠습니다.

<발표자> 현장 테스트는 진행 하셨는지요?

<위  원> 진행 예정입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 14-4. 신반포6차아파트 주택재건축정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 104동 주차장의 차량 진출입시 조명이 운전자에게 바로 보일 우려가 있어 위치를 조정해 주시기 바랍니다.

<발표자> 조정하겠습니다.

<위  원> 보안등은 암이 있는 형태로 배치를 한쪽으로 하는 것이 좋겠습니다. 또한 보안등의 광원 색온도를 3,000K 이하로 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 세대 내 침입광의 영향을 고려해 배치하였습니다.

<위  원> 어린이집 부분의 조명이 있는지요?

<발표자> 볼라드 조명이 배치되어 있습니다.

<위  원> 갈대조명은 어디에 있는지요?

<발표자> 연못가에 배치됩니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 14-5. 제이스텍마곡연구소 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 전면부 출입구 화단의 수목조명이 있는지요?

<발표자> 수목조명과 볼라드를 시설할 예정입니다.

<위  원> 전면부 처마가 있는 공간이 어두울 것 같습니다. 처마를 밝힐 경우 자연스럽게 수목으로 빛이 조사될 것으로 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 수직루버로 상향 업라이팅 조명 시 건축물 재질과 조사각도 5도는 빛이 잘 조사되는지 현장 테스트를 거쳐 주시기 바랍니다.

<발표자> 진행하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑥ 14-6. 마포구 아일렉스스퀘어 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 상층부 건축물의 재질은 무엇인가요?

<발표자> 알루미늄 패널입니다.

<위  원> 보안등의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 4m입니다.

<위  원> 4m 높이에 70W 용량의 보안등이 다소 과도해 보입니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 옥외 계단부의 밝기가 307 lx로 주변 밝기와 대비가 심하지 않도록 해야합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 재심의 의결사항에 대해 반영이 된 것으로 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 14-7. 마포구 노후 가로등 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 기존 조명을 LED광원으로 교체하는 사업인가요?

<발표자> 그렇습니다. 15년 이상 노후 조명을 교체하는 사업입니다.

<위  원> 가로등 교체 사업으로 조명계획에 대해 문제가 없는 것으로 보입니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덜 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 14-8. 봉산도시자연공원 등 공원등 시설개선 사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 가로등용 형태의 조명기구를 계획한 이유가 있는지요?

<발표자> 확산형 기구가 설치되어 있고, 상향광을 제한하기 위해 선택하였습니다.

<위  원> 주택가가 없고 침입광이 없는 경우 밝기의 대비감을 줄여 보행자 안전을 고려해 조명기구를 촘촘하게 시설하는 것보다, 적합한 배광형태의 등기구를 선정하는 것이 좋습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 등주와 함께 교체하는 사업인가요?

<발표자> 그렇습니다. 등주의 위치를 새로 교체하는 구간도 있습니다.

<위  원> 산책로 광장 등의 공간 특성을 고러하여 빛이 전반적으로 비출 수 있도록 해야합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 14-9. 강서구 주택가 빛환경 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 5~7m 도로폭에 따른 전사광과 후사광 값이 정확한지요?

<발표자> 그렇습니다. 4m 전방에서 9lx가 측정됩니다.

<위  원> 경간은 얼마인가요?

<발표자> 25m입니다.

<위  원> 광원의 색온도는 골목길의 분위기를 고려해 따뜻하도록 3,000K 대로 검토해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑩ 14-10. 동대문구 주택가 빛환경 개선사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 보안등 교체로 주거지 창문면의 침입광이 발생하지 않도록 검토 후 시설해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열한 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑪ 14-11. 동대문구 정릉청변 산책로 정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 하천변 산책로로 공원의 분위기에 맞는 형태의 등기구로 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 정릉천변은 하천변으로 2등용 암을 사용하는데, 후사광으로 인한 주거지 침입광은 없는지요?

<발표자> 그렇습니다.

<위  원> 양재천과 비슷한 공간으로 조명이 잘 조성된 곳과 같이 가로등용 등기구가 아닌 공원과 잘 어울리는 형태로 적용해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑫ 14-12. 동대문구 밝은 골목길 조성사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 액세서리의 크기가 커 미관상 좋지 않고, 안전상 문제가 발생하지 않도록 크기가 작은 형태로 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 액세서리 시설로 인해 설치 경간이 좁아진 것 같습니다. 액세서리 형태를 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 열세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑬ 14-13. 양천구 달마을근린공원 공원등 개선사업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명 사업으로 서면심의를 실시하도록하겠습니다.

<위  원> 공원의 야간 빛환경을 고려해 광원의 색온도를 하향조정 하는 것이 좋겠습니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 2건(14-7, 10)

- 조건부동의 10건(14-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13)

- 재심의 1건(14-8)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.