도시공원위원회 소위원회 개최 결과

2018.  11.

푸른도시국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 최현실 (☎2133-2050)	팀장: 이용수 (☎2133-2078)	담당: 송미진 (☎2133-2081)

제19차 도시공원위원회 소위원회 개최결과

	<회의개요>
□ 일 시 : 2018. 11. 13.(화) 14:00 ~ 16:30 □ 장 소 : 무교별관 9층 푸른도시국 회의실 □ 참석대상 : 도시공원위원회 위원 4인 □ 개최목록 및 결과 6건(조건부가결2, 재심의1, 조건부동의1, 재자문2) - 시민의숲근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안): 조건부가결 - 성북구 가로수 조성관리계획(변경) 및 갈음2 재정비촉진구역 가로수 신규식재계획: 조건부가결 - 안암제2구역 주택재개발정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초): 재자문 - 태릉현대아파트 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초): 조건부동의 - 개나리4차 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초): 재자문 - 남현소공원 조성계획결정(최초): 재심의

□ 회의결과

① 시민의숲근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안): 조건부가결

○ 안내센터 위치를 제9차본위원회 계획안의 라운지 건물로 배치하고, 관리사무소 출입구를 측면으로 조정 검토

○ 상기 내용을 반영한 수정안은 도시공원위원의 개별자문을 득할 것

② 성북구 가로수 조성관리계획(변경) 및 갈음2 재정비촉진구역 가로수 신규식재계획: 조건부가결

○ 중앙분리대 식수대는 오목형으로 설치하여 빗물이 도로로 유출되지 않도록 조성
(경계석보다 5㎝ 낮추어 조성)

○ 가로수 식재 시 근원경을 지면보다 낮게 식재하여 보호판과 지면 간 충분한 이격거리(5㎝) 확보

○ 가로수 식재 시 토양객토 및 퇴비작업을 통해
생육이 원활하도록 토양환경 조성

○ 띠녹지 수종에 대해서는 키큰 관목류 및 지피류를 활용하여 풍성하고 다채로운 경관이 되도록 조성

: 띠녹지 수종은 조경과와 협의하여 선정

③ 안암제2구역 주택재개발정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초): 재자문

○ 가로변을 따라 개방감을 확보하여 공원의 접근성,공공성을 강화하고, 불필요한 계단과 장대석을 배제하여 지형을 활용한 자연스러운 동선 설계 검토

○ 공원면적 대비 식재밀도 조정하고 사계절 경관을 고려한 지형에 어울리는 자연형 식재기법 적용 검토

○ 휴게시설은 디자인, 소재 등 주변경관과 조화되는 제품으로 가로변 진입부에 배치하여 이용도를 높이고 바닥포장재는 통일하여 단절성 해소

④ 태릉현대아파트 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초): 조건부동의

○ 기존수림과 어울리는 수종으로 변경하고 자연수림이 조성될 수 있도록 훼손지, 하부식생, 덩굴제거 등에 대한 식재계획 보완

○ 산지형 공원과 조화되도록 진입부를 조성하고 시설물은 녹지훼손을 최소화 하고 주변경관과 어울리는 제품(파고라, 휀스 등)으로 검토

○ 물흐름 조사하여 지형을 활용한 배수계획 검토

○ 상기 내용을 반영한 수정안은 도시공원위원의 개별자문을 득할 것

⑤ 개나리4차 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초): 재자문

○ 가로변을 따라 개방감을 확보하여 접근성을 높이고 공원 내부로 들어와 휴게할 수 있는 동선 및 시설물 배치 계획 검토

○ 대형수목은 존치, 중간수목은 이식하여 기존 수목 훼손 최소화

⑥ 남현소공원 조성계획결정(최초): 재심의

○ 공원이 중심이 되고 건축물은 보이지 않도록 재검토하고 서울시립미술관 등 주변경관과의 조화를 고려할 것

○ 공원 내 구조물(엘리베이터, 계단실 등)은 내부 한쪽공간에 배치하여 최대한 공원경관에 영향을 주지 않도록 검토